Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup nowych ringów bokserskich wraz z plandeką według poniższej specyfikacji oraz wymagań , niezbędnych do przeprowadzenia konkurencji boksu na poziomie europejskim, posiadającymi aprobatę International Boxing Association.

Zakres zamówienia obejmuje: dostawę ww. sprzętu wraz z instrukcją na wskazany adres podany w umowie, zgodnie z harmonogramem, nie później niż 31 marca 2023 roku.

Gwarancja, zgodna z prawem Unii Europejskiej, minimum dwa lata. Data produkcji minimum 2022 rok.

**1.1** **Ring bokserski do przeprowadzania zawodów na poziomie europejskim, według poniższej specyfikacji, wymiary 7,80 m x 7,80 m. Liczba sztuk- 2.**

Zakup ringu posiadającego certyfikat International Boxing Association.

Dane techniczne ringu:

- ring musi mierzyć 6,10 m wewnątrz lin ze wszystkich czterech stron,

- ring musi wystawać na 85 cm poza linię lin z każdej strony, łącznie z dodatkowym płótnem niezbędnym do jego naciągnięcia i zabezpieczenia,

- dla całkowitej wysokości słupków, odległości między linami i szerokości pasów lin dopuszcza się margines 2 cm,

- platforma musi być bezpiecznie skonstruowana, wypoziomowana i wolna od jakichkolwiek przeszkadzających czynników. Ring musi być wyposażony w cztery słupki narożne z czterema nakładkami narożnymi, aby zapobiec obrażeniom bokserów. Kolory nakładek narożników zgodne z numerami kolor niebieski róg nr koloru 286C, Kolor czerwony 185C, kolor biały,

- platforma musi znajdować się na wysokości 100 cm od podłoża,

- długość i szerokość ringu (platformy) musi wynosić 7,80m x 7,80m,

- podłoga musi być pokryta filcem, gumą lub innym dopuszczonym przepisami International Boxing Association, materiałem o odpowiedniej elastyczności. Nie może być mniejsza niż 1,5 cm i nie większa niż 2,0 cm,

- plandeka musi zakrywać całą platformę i musi być wykonana z materiału antypoślizgowego, w kolorze niebieskim, pantone 299,

- liny muszą być pokryte odpowiedniej grubości wyściółką , zgodną z przepisami. Ring musi zawierać cztery oddzielne liny po każdej stronie słupków narożnych. Muszą mieć 4 cm grubości, bez uwzględniania okładki. Wysokość czterech lin musi wynosić 40 cm, 70 cm, 100 cm i 130 cm od platformy. Cztery liny muszą być połączone z każdej strony ringu, w równych odstępach, dwoma kawałkami materiału (zbliżonego do faktury płótna) o szerokości od 3 do 4 cm o właściwościach antypoślizgowych,

- Ring musi być wyposażony w trzy zestawy schodów, z których każdy ma trzy stopnie. Dwa zestawy schodów w przeciwległych rogach dla bokserów i sekundników oraz jeden zestaw schodów w neutralnym rogu dla sędziego,

Wymiary schodów zgodne z rysunkiem nr 4

Kolory schodów

1. czerwony (PANTONE 185C) 1 szt.
2. niebieski (PANTONE 286C) 2 szt.
3. biały

**Rysunek nr 4**

W zestawie z ringiem musza znajdować się wysuwane krzesła narożne, huśtawkowe, do wchodzenia i wychodzenia z ringu , mocowane do słupów. 1 krzesło w kolorze niebieskim (PANTONE 286C) drugie czerwone (PANTONE 185C). Maksymalna odległość między krzesłem a narożnikiem 15 cm, średnica krzesła powinna wynosić 25 cm. Zgodnie z Rysunkiem nr 5

**Rysunek nr 5**



Dodatkowo ring powinien być wyposażony w SPIT CONTAINERS – pojemnik narożny, liczba sztuk 2, według poniższych wytycznych.

Materiał: tworzywo sztuczne,

Kolory pojemników, powinny być zgodne z kolorami narożników:

1 szt. Niebieska PANTONE 185C,

1 szt. Czerwona PANTONE 286C

Wymiary pojemnika narożnego : maksymalnie 25 cm, średnica rury pojemnika, nie może być większa niż 15 milimetrów, Wąż musi być przymocowany do liny, z łatwym montażem/demontażem w kolorze narożnika.

Plandeka zakrywająca powierzchnię ringów, powinna posiadać nadrukowane logo EG2023 o wymiarach maksymalne 200cmx200cm , umiejscowione na środku. Logo nie może być w formie naklejki, dopuszczalny jest tylko nadruk stały. Przed naniesieniem loga, wykonawca zobowiązany jest do przesłania wizualizacji planowanego zadruku do zamawiającego celem akceptacji. 



 1.2 **zakup dodatkowej zapasowej plandeki na ring bokserski** ,brandowana zgodnie z projektem przesłanym przez zamawiającego. Przed wyprodukowaniem wykonawca wyśle wizualizację naniesionego projektu celem akceptacji do zamawiającego .

Wymiary zgodne z ringiem z zadania 1.2 : 7,80 m x7,80 m.

**Liczba sztuk- 1**