PARK

Lampa najazdowa

Lampa liniowa , to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań dające możliwość stworzenia niezwykle efektywnego i bardzo oryginalnego oświetlania zewnętrznego. Dzięki swoim wymiarom doskonale wkomponowane się w kostkę brukową, płyty chodnikowe czy tarasowe. Lampy znajdują zastosowanie między innymi do oświetlania :

* Wjazdu do garażu
* Ciągów pieszych (chodniki, alejki, deptak itp)
* Schodów zewnętrznych
* Elewacji budynków
* Tarasów i altan
* Ogrodów

Bardzo solidna konstrukcja bazująca na jednorodności obudowy oraz jakość zastosowanych materiałów dają oprawom niezwykłą wytrzymałość. Lampy cechują się najwyższym stopniem ochrony IP68. Oprawy z powodzeniem wytrzymują nacisk 8000 kg, co zdecydowanie wyróżnia je na rynku oświetlenia dedykowanego do powierzchni brukowanych. Oprawy można łączyć tworząc niepowtarzalne kompozycje. Zastosowanie modułów LED najwyższej jakości zapewnia długoletnią eksploatację oraz bardzo dobre parametry świetlne.

Oprawy produkowane są w różnych wersjach barwy świat- Barwa światła: Biały dzienny

**Dane techniczne :**


Napięcie zasilania : 12 VDC

Pobór mocy: 29 W

Stopień ochrony: IP68

Wytrzymałość statyczna: 8000 kg

Wymiary: Długość: 150 cm, Wysokość: 3 cm, Szerokość: 3 cm




**Kula z betonu architektonicznego**

Kula urzeka minimalizmem i surowością betonu architektonicznego. Można ją wykorzystać zarówno jako dekorację, jak i w roli oryginalnego ogranicznika wjazdu. Doskonale będzie komponować się z nowoczesnymi aranżacjami. Wygląda intrygująco zestawiona w kontraście z zielonymi, wysokimi trawami lub w połączeniu z modnymi, wielkimi płytami chodnikowymi.

antracytowy malt (beton malowany)

średnica kuli – ok. 60 cm – 1 szt

średnica kuli – ok. 90 cm – 2 szt



Zamgławiacze (4szt)

stal nierdzewna malowana proszkowo, kolory metaliczne,   - betonowy fundament  
- centrala sterująca do montażu wewnątrz budynku  
- zestaw przewodu sterującego  
- zestaw przyłączeniowy do wody  
- filtr zmiękczający do montażu wewnątrz budynku

ilość dysz 6, wysokość ok 200 cm

Zamgławiacze

- Łąkowa

**ŁAWKA PARKOWA STALOWA**

**Parametry techniczne ławki:**

Długość ławki – 194cm.   
Szerokość ławki – 55cm.  
Wysokość całkowita ławki– 76cm.   
Wysokość siedziska ławki– 42cm.   
Stelaż z rury stalowej – fi 60mm.

**Sposób montażu ławek:** każda noga stelaża ma otwory odpowiednie do montażu na stałe do podłoża twardego za pomocą śrub montażowych.



**ŚMIETNIK MIEJSKI Z POPIELNICĄ**

Połączenie drewna i stali oraz zastowanie dużej popielnicy sprawia, że kosz na śmieci  to praktyczny kosz miejski. Drewniane listwy, stabilna stalowa konstrukcja.

MONTAŻ KOSZA PARKOWEGO Kosz jest przystosowany do montażu na stałe poprzez przykręcenie kołkami rozporowymi do powierzchni twardych lub wolnostojący.

WYMIARY KOSZA PARKOWEGO: wysokość-89 cm

Pojemność – 30 l

|  |  |
| --- | --- |
| **Lampa parkowa autonomiczna słup min 4m.** |  |
| Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie LED z panelem słonecznym  ( min moc panela 120W/18V, wydajność ogniw 19-22%, bateria litowa: min. poj. 512 WH,  Głowica lampy stop aluminium, moc światła 40W,  strumień świetlny min. 7600 lm, temp. koloru 3000-7500K, czas świecenia (w pełni naładowany) do 5-6 dni  https://sanko.com.pl/userdata/public/gfx/4387/Lampa-solarna-uliczna-LED-SL-40-80---slup-4m-alu---fundament.jpg  OGRÓD Sensoryczny :  Urządzenie zmysłu dźwięku - Zestaw dzwonów rurowych XXL- biorezonans i statyw  Wymiary: Średnica : 5cm  Długość : 256Hz - 107,1 cm  258Hz -106,6cm  262HZ - 105,8cm  265Hz - 105,2cm  269Hz - 104,2cm |  |
|  |  |
| Donica drewniana – inspekt 100x50x50 |  |
|  |  |

**- Budki dla nietoperzy**

* Wykonany z drewna
* Wodoszczelny dach
* Do zawieszenia na altanach, pod zadaszeniami, na drzewach lub słupach
* Jedna komora
* Tylna ściana z rowkami jako pomoc przy wspinaczce i zaczepianiu pazurów

- Domki dla owadów

Wymiary wraz z dachem:


Długość – 300mm  
Głębokość – 95mm  
Wysokość – 505mm

Skład: Drewno sosnowe, drewno brzozowe, szyszki drzew iglastych, trzcina, ocynkowana siatka

- domki dla jeży - Budka posiada bitumiczny wodoodporny dach - spadzisty. Wewnątrz znajdują się dwa pomieszczenia co utrudni dostanie się ewentualnym drapieżnikom. Domek warto umieścić wśród zarośli, pomiędzy gałęziami.

Materiał: drewno

Długość: 37 cm, Szerokość: 37 cm, Wysokość: 18 cm

-TABLICA INFORMACYJNA NA STOJAKU 420×297 MM (A3) EKRAN W POZIOMIE Tablica zatrzaskowa z profilu aluminiowego o szerokości 25 mm, wykończona plastikowymi zaokrąglonymi głowicami narożnymi. Produkt wyposażono w elastyczną folię antyrefleksyjną z filtrem UV o grubości 0,5 mm, która tłumi refleksy światła, chroniąc plakat przed blaknięciem. Tylna ściana wykonana z trwałego i odpornego na pęknięcia materiału. Treść nadruku adruk uzgodniony z Zamawiającym

**ŁAWKA PROFIL KWADRAT**

Ławka może służyć jako ławka wolnostojąca lub na stałe być przytwierdzona do podłoża. Na etapie produkcji zadbano także o solidne zabezpieczenie antykorozyjne.  
  
Ławka z oparciem-Nie  
Mocowanie ławki do podłoża-Tak  
Materiał-Drewno / stal  
Długość ławki (cm)-150  
Szerokość ławki (cm)-47  
Wysokość ławki (cm)-45

-Zielona Ściana

