Załącznik Nr 11

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**



CDV-43K to monitor do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 4,3" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy   
i wyraźny. Obsługuje jedno wejście - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC2, DRC-nUC. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu), możliwość sterowania automatyką bramową (poprzez moduł MD-RA-1)

**Cechy:**

* monitor kolorowy
* wyświetlacz 4,3" Color TFT-LCD  z podświetleniem LED
* przyciski sensoryczne (dotykowe)
* standard sygnału video PAL/NTSC
* obsługuje jedno wejście
* możliwość podłączenia dodatkowego monitora
* współpraca z unifonami DP-4VHP
* paging pomiędzy stacjami
* instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
* współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
* zasilanie 230V