ZAŁĄCZNIK NR 1

 WYWAŻACZ DO DRZWI HDR 50 ST WRAZ Z WYPOSAŻENIEM TJ. POMPĄ RĘCZNĄ TRZYSTOPNIOWĄ HTT 1250 ST ORAZ WĘŻEM HYDRAULICZNYM H 04 Z ST

 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 .Wyważacz winien być przystosowany do otwierania drzwi otwierających się do wewnątrz , niezależnie od zamków , łańcuchów lub blokad w mniej niż 30 sekund

2. Wyposażony w siłownik rozpierający i siłownik wypychający

3. Urządzenie powinno być umieszczone w walizce z tworzywa w standardzie z okrągłą płytką pchającą 148mm , dwoma stalowymi końcówkami chwytnymi, przedłużką i regulowanym paskiem do noszenia.

 Dane techniczne wyważacza :

1. układ hydrauliczny o działaniu jednokierunkowym

2. Maksymalne ciśnienie robocze (bar/MPa) : 720 bar

3. Siła rozpierania (kN/t): 47/4.8

4. Siła wypychania (kN/t): 51/5.2

5. Długość pchania (mm) : 300

6. Minimalna długość wraz z końcówkami chwytnymi (mm) : 720

7. Rozsuwanie hydrauliczne (mm) : 125

8. Mechaniczne rozsuwanie w 4 krokach po 50 mm: 50-100-150-200

9. Maksymalna szerokość między futryną drzwi (mm) : 1045

10. Długość przedłużki (mm) : 275

11. Zakres temperatur (stopnie C) : -20 + 55

12. Skuteczna ilość oleju (cm3) : 295

Dane techniczne pompy ręcznej trzystopniowej HTT 1250 ST

1. układ hydrauliczny : podłączenie 2x wąż pojedynczy

2. ciśnienie robocze :720 bar

3. Wydajność – 1 stopień (0-60 bar): 28 cm3.skok

4. Wydajność – 2 stopień ( 60-260 bar): 7.6 cm3/skok

5. Wydajność – 3 stopień ( 260-720 bar): 3.1 cm3/skok

6. Pojemność zbiornika oleju: 1400 cm3

7. Skuteczna pojemność oleju: 1250 cm3

8. Waga 18,4 kg

9. Wymiary (DxSxW): 736x260x230mm

10. Zakres temperatury pracy: -20 stopniC+55stopni C

11. Manometr

12. Wskażnik poziomu oleju

13. Joystick sterujący siłownikiem rozpierającym i wypychającym w HDR 50 ST

14. Regulowany kąt ustawienia dźwigni (pozycja stojąca i kuczna)

Dane techniczne węża hydraulicznego H04 Z ST do wyważacza

1.Zawiera szybkozłącza z zaślepkami zabezpieczającymi i sprężynami przeciwzałamaniowymi na obydwu końcach, nierówna długośc węzy do użycia z wyważaczem do drzwi HDR 50 ST.

2. Ciśnienie robocze (bar): 720

2. Długość (m) :4

3. Waga (kg) 3,6

4. Kolor ; czarny

5. Zakres temperatur (stopnie C) – 20 do +55

**II.WARUNKI DOSTAWY SPRZĘTU :**

1. Sprzęt winien być umieszczony w opakowaniu fabrycznym, chroniącym sprzęt podczas transportu. Do sprzętu winna być dołączona karta gwarancyjna z informacją dot. miejsca i sposobu serwisu – gwarancja zgodnie z zapisem zamieszczonym we wzorze umowy dołączonej do postępowania.

 a/ dostawa towaru nastąpi jednorazowo do magazynu Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – ul. Iławska 1

 b/ dostawa nastąpi w terminie zgodnym z zapisem w załączonym do postępowania wzorze umowy

 2. Zakupiony towar będzie podlegał odbiorowi jakościowo-ilościowemu w całości. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu przekazania- odbioru.

3. Zakupiony towar winien zostać dostarczony przez Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność.

4.Miejsce dostawy: magazyn techniki policyjnej Wydziału Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1.

5.Jeśli zostanie stwierdzone , że towar jest uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem winien zostać wymieniony w czasie zgodnym z zapisem w załączonym wzorze umowy do postępowania.

**III. WARUNKI ZAPŁATY:**

1. Po otrzymaniu od Zamawiającego podpisanego protokołu przekazania – odbioru , Wykonawca wystawi Fakturę VAT za dostawę , wskazując jako płatnika :

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy , 5- Bydgoszcz , ul. Powstańców Wlkp. , NIP 554-031-298-93, REGON 091362152.

2.Płatnośc nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego po sporządzeniu bez uwag protokołu przekazania – odbioru .

3. Kwota należności zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty towarzyszące.

4. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

opr: asp. sztab. Hanna Pankowska-Okupniak

tel. kontaktowy : 52 588 15 89