I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,20.05.2022 10:43:50,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,20.05.2022 10:44:34,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,20.05.2022 10:50:28,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,20.05.2022 10:55:12,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,20.05.2022 11:33:12,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1131.00 x 594.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,20.05.2022 11:42:23,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,20.05.2022 11:42:41,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\Profile do przyłączy.dwg,Model,20.05.2022 11:57:38,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1822.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,20.05.2022 12:14:50,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,20.05.2022 12:15:17,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,20.05.2022 12:15:46,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1250.00 x 594.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,20.05.2022 12:18:43,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1200.00 x 610.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Dynów - Sikorskiego\Koncepcja projektowa.dwg,Model,20.05.2022 14:14:30,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (467.00 x 420.00 mm),1:1.00002,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\Profile do przyłączy.dwg,Model,26.05.2022 15:22:22,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1581.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,26.05.2022 15:25:23,katarzyna.wasacz,RICOH MP C2011 PCL 6 (tymczasowe)6794.pc3,A3 (297 x 420 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,26.05.2022 15:43:30,katarzyna.wasacz,RICOH MP C2011 PCL 6 (tymczasowe)9371.pc3,A3 (297 x 420 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,26.05.2022 15:48:27,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,26.05.2022 15:49:19,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,26.05.2022 15:53:08,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 2 (1000.00 x 594.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\Darowice-Kniażyce Poglądowa poprawa v7.dwg,Model,26.05.2022 16:01:20,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (615.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\Rysunki do projektu\zabezpieczenia wykopów.dwg,Model,26.05.2022 16:07:28,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\Rysunki do projektu\wykop i przekrój wzdłuz.dwg,Model,26.05.2022 16:08:54,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 mm),1:1,
