GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

tel. 62 74 13 013

e-mail: [gmina@ugdobrzyca.pl](mailto:gmina@ugdobrzyca.pl)

strona www: [www.dobrzyca.bipgmina.pl](http://www.dobrzyca.bipgmina.pl)

strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca>

Dobrzyca, 05.10.2021 r.

ZPI.271.1.5.2021

**Wykonawcy – nabywcy SWZ**

***Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ***

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. **„Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec”** (Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00182269/01 z dnia 2021-09-16).

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) , wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytania z dnia 04.10.2021r i 05.10.2021r.:**

1. Prosimy o sprecyzowanie jaka wykładzina ma być zastosowana w Sali gimnastycznej (nr 0.10): opisana w projekcie budowlanym str.17, czy w SST str.55 ?
2. W związku z tym że platforma schodowa oraz balustrada szklana wchodzą w skład zamówienia, proszę o udostepnienie informacji technicznych oraz rysunków technicznych tych elementów w celu wykonania wyceny.
3. Proszę o odpowiedź: czy instalacja klimatyzacji zawarta w projekcie a nie uwzględniona w przedmiarze wchodzi w zakres zamówienia?

**Odpowiedzi na pytania z dnia 04.10.2021r. i 05.10.2021r.:**

1. W pomieszczeniu sali gimnastycznej należy zastosować Podłogę sportową wykończoną wykładziną PCV wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej str. nr 55.
2. Należy zastosować platformę schodową na torze krzywoliniowym o napędzie elektrycznym np. OMEGA (lub równoważna), montowaną na słupkach samonośnych do stopni schodów żelbetowych. Słupki, tor jezdny, szyna i platforma wykonane ze stali nierdzewnej. Tor jezdny platformy powinien jednocześnie służyć jako pochwyt przy schodach. Wypełnienie wolnej przestrzeni między słupkami toru jezdnego panelami szklanymi ze szkła bezpiecznego, zgodnie z Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 §298 pkt.

Projekt zakłada montaż samonośnej BALUSTARDY ZE SZKŁA HARTOWANEGO VSG ESG 6.6.4 (8.8.4) H=110cm MOCOWANEJ DOCZOŁOWO DO STROPU NA ROTULACH, z pochwytem owalnym ze stali nierdzewnej w kolorze INOX z wykończeniem szczotkowanym. Balustrada nie może mieć elementów o ostrych zakończeniach, a sama konstrukcja powinna przenosić obciążenia poziome, opisane w normie PN-EN 1990:2004.

1. Tak, instalacja klimatyzacji wchodzi w zakres zamówienia. Przypominamy ponadto, iż w ramach inwestycji objętej postępowaniem o udzielenie zamówienia przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe, tak więc zgodnie z pkt IV.10 SWZ z dnia 16 września 2021 r. przedmiary robót załączone zostały do dokumentacji pomocniczo – Wykonawca sporządzając ofertę powinien sugerować się treścią dokumentacji projektowej.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania Wykonawców stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ zawartą w odpowiedzi na zadane pytania

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Zmiana nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Sporządziła: Hanna Bielarz – inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych

Zatwierdził: Jarosław Pietrzak – Burmistrz Gminy Dobrzyca