załącznik nr 4 do SWZ DP/21/2023

**Formularz cenowy**

W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty począwszy od demontażu istniejących opraw poprzez montaż nowych opraw i wymianę uszkodzonych słupów, wymianę przewodów zasilających oprawy, wymianę tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych na złącza typu IZK, demontaż starych szafek oświetleniowy i montaż nowych wraz z reduktorami mocy i kompensatorami mocy biernej oraz koszty utylizacji zdemontowanych urządzeń.

Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich prac niezbędnych do wykonania zadania. Do oferty należy dołączyć obliczenia fotometryczne (raport skrócony) dla charakterystycznych odcinków każdej z ulic np. prosta, łuk, skrzyżowanie, które potwierdzą właściwy dobór opraw zapewniający normatywne parametry oświetlenia pasa drogowego oraz obliczenia elektryczne na podstawie których dokonano wyboru reduktorów i kompensatorów.

Inwestor (Zamawiający) nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z konfiguracją, wdrożeniem i eksploatacją systemu (w tym także kosztów związanych z użytkowaniem interfejsu, licencji, opłat serwerowych itp.) w okresie gwarancji.

**UWAGA:**

- nowe oprawy należy montować na nieuszkodzonych słupach latarni,

- w przypadku konieczności wymiany słupa Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych typów słupów,

ale o wyglądzie i stylistyce jak najbardziej zbliżonej do istniejących,

- uwzględniając wszystkie koszty wykonania zamówienia Oferent przedstawi proponowaną cenę brutto.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L | Opis czynności | Ilość [szt.] | Cena netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| 1 | Wymiana oprawy istniejącej na oprawę o parametrach spełniających następujące wymagania:  - IP 66 dla każdej komory,  - korpus wykonany jako odlew  aluminiowy, ciśnieniowy,  - klosz odporny na uderzenia  IK 9 – 10,  - temperatura barwowa  4000K,  - wydajność z oprawy  min 130 lm/W,  - certyfikat ENEC,  - wymiana oprawy wraz z  przewodem zasilającym. | 291 |  |  |
| 2 | Wymiana tabliczek bezpiecznikowo-śrubowych na złącza typu IZK | 10 |  |  |
| 3 | Montaż szafki oświetleniowej wraz z dobranym reduktorem mocy kompensatorem mocy biernej i oprogramowaniem. | 5 |  |  |
| 4 | Wymiana uszkodzonych słupów latarni (słup stalowy, ocynkowany, wielokątny) | 2 |  |  |
| 5 | Montaż naświetlaczy | 12 |  |  |
|  | **RAZEM (netto):** | ----- |  |  |
|  | **Podatek Vat …..%** |  |  |  |
|  | **RAZEM (brutto):** | ----- |  |  |

Słownie zł brutto : ………………………………………………………………………………………………….00/100 zł

Legnica, dnia ………….. *(upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy)*

*(nazwa, adres, podpis)*