|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***l.p.*** | ***marka*** | ***typ*** | ***ilość*** | ***lokalizacja*** | ***Cena jed. brutto*** |
|  | HITACHI | RAK 25RPB/  RAC 25WPB | 1 szt. | H-107 |  |
|  | HITACHI | RAK 25RPB/  RAC 25WPB | 1 szt. | C-008 |  |
|  | HITACHI | RAK 25RPB/  RAC 25WPB | 1 szt. | C-012 |  |
|  | HITACHI | RAK 25RPB/  RAC 25WPB | 1 szt. | U-115 |  |
|  | HITACHI | RAK 25RPB/  RAC 25WPB | 1 szt. | U-032 |  |
|  | LG | P12EN | 1 szt. | D-12 |  |
|  | LG | P12EN | 1 szt. | D-14 |  |
|  | LG | P12EN | 1 szt. | A-005 |  |
|  | LG | P18EN | 1 szt. | A-004a (A-006) |  |
|  | SAMSUNG | AR24HSFNCWKNEU | 1 szt. | U-009 |  |
|  | ROTENSO  UKURA | U500Vi | 1 szt. | C-001 |  |
|  | ROTENSO  UKURA | U35W | 1 szt. | C-001 (pomieszczenie pomocnicze) |  |
|  | ROTENSO  UKURA | U50W | 1 szt. | B-112 |  |
|  | ROTENSO  UKURA | U25W | 1szt. | D-05 |  |
| Razem  brutto |  |

**LISTA KLIMATYZATORÓW NA GWARANCJI**

Zakres czynności:

1. czyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej;
2. sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji, przez które przepływa czynnik

chłodniczy;

1. sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego oraz w przypadku zapotrzebowania uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnikiem chłodniczym wraz z kontrolą zawilgocenia freonu;
2. sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych;
3. sprawdzenie poziomu i stanu zużycia oleju w sprężarkach;
4. sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, ewentualnie przesmarowanie;
5. sprawdzenie kierunków obrotów wentylatorów;
6. sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin – udrożnienie, czyszczenie tacy ociekowej;
7. sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej;
8. sprawdzenie poprawnego działania zabezpieczeń elektrycznych;
9. pomiar poboru prądu uzwojeń sprężarek i wentylatorów;
10. uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach (tryb chłodzenia, osuszania, wentylacji, grzania) oraz jej regulacja;
11. usunięcie drobnych usterek.