Załącznik Nr 10

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DRC-6AC2 Kamera 6-abonentowa COMMAX**



Opis produktu

* kamera 6 - przyciskowa
* metalowa, podtynkowa
* standard sygnału video: PAL
* kąt widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 68 stopni
* pełna regulacja ustawienia kąta widzenia (pion - poziom: 12 stopni)
* współpracuje z monitorami analogowymi w systemie 4-żyłowym (czarno-białymi lub kolor w standardzie PAL)
* sterowanie elektrozaczepem poprzez styk NO
* wymiary puszki podtynkowej 215/115/50 (wys/szer/gł) mm
* wymiary panela natynkowego 233/123/18 (wys/szer/gł) mm
* zaleca się stosowanie osłony OS-3 (OS-3p, OS-3n)