**Przedmiar robót**

Roboty remontowo - budowlane w Żłobku Czerwony Kapturek (sala I, sala II)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** |
| 1 |  | Demontaż boazerii (sala I, sala II ) | kpl | 2.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2.000** |
| 2 | KNR 4-010713-01  | Zeskrobanie farby emulsyjnej ze ścian (sala I, sala II )3.20\*(9.67\*2+4.37\*2)+3.0\*(9.67\*2+4.37\*2) | m2m2 | 174.096 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **174.096** |
| 3 | KNR 4-010713-02  | Zeskrobanie farby emulsyjnej na stropach (sala I, sala II )9.67\*4.37\*2 | m2m2 | 84.516 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **84.516** |
| 4 | KNR 4-010701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fil rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- przyjęto 30 % pow. ścian 174.096\*0.3 (sala I, sala II ) | m2m2 | 52.229 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **52.229** |
| 5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe52.229 (sala I, sala II ) | m2m2 | 52.229 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **52.229** |
| 6 | KNR 4-010711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera micznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)52.229 (sala I, sala II ) | m2m2 | 52.229 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **52.229** |
| 7 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sala I, sala II )84.516 | m2m2 | 84.516 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **84.516** |
| 8 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (sala I, sala II )174.096 | m2m2 | 174.096 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **174.096** |
| 9 | KNR 2-020815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry kowanych i betonowych wylewanych (sala I, sala II )174.096 | m2m2 | 174.096 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **174.096** |
| 10 | KNR 2-020815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryk owanych i betonowych wylewanych (sala I, sala II )84.516 | m2m2 | 84.516 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **84.516** |
| 11 | KNR 2-021506-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (sala I, sala II )174.096+84.516 | m2m2 | 258.612 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **258.612** |
| 12 | KNR 4-010348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej0.90\*1.75\*2 (sala I, sala II ) | m2m2 | 3.150 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **3.150** |
| 13 |  | Demontaż ścianek przeszklonych (sala I, sala II ) | kpl | 2.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2.000** |
| 14 |  | Dostawa i montaż ścianki działowej aluminiowej (aluminium zimne) wraz z drzwiami, przeszklonej szkłem bezpiecznym (podwójnym o gr 4 mm) na całej powierzchni. Rama aluminiowa dostosowana do przeszklenia (sala I, sala II ) | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2.000** |
| 15 |  | Obróbka tynkarska po zamontowaniu ścianki AL oraz wyprawki parkietu i wykładzin (sala I, sala II ) | kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2.000** |
| 16 | KNR-W 2-022004-01 | Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowychpojedynczych jednowarstwowe 50-01 (sala I, sala II )3.20\*0.60\*3+3.0\*0.60 | m2 | 7.560 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **7.560** |
| 17 |  | Przeróbka instalacji elektrycznej z demontażem starych lamp związana z montażem nowych lamp i przesunięciami gniazd (sala I, sala II ) | kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2.000** |
| 18 | KNR 5-080512-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED(sala I, sala II ) | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **8.000** |
| 19 | KNR 5-080309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowyc uziemieniem w puszkach z podłączeniem (sala I, sala II )8\*2 | szt. | 16.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **16.000** |
| 20 | KNR 5-080307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem (sala I, sala II )2\*2 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **4.000** |
| 21 | KNR-W 4-031001-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie (sala I, sala II )40 | m | 40.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **40.000** |
| 22 | KNR 4-010705-07 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z ce gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi (sala I, sala II )40 | m | 40.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **40.000** |
| 23 |  | Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz pomiarów natężenia światła (sala I, sala II )2 | kpl | 2.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2.000** |
| 24 | KNR 4-010816-04 | Szlifowanie zgrubne i polerowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym (sala I, sala II )84.516 | m2 | 84.516 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **84.516** |
| 25 |  | Szpachlowanie szpar parkietu oraz drobne naprawy parkietu (sala I, sala II )84.516 | m2 | 84.516 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **84.516** |
| 26 | KNR-W 4-010819-07 | Trzykrotne lakierowanie posadzek lakierem ekologicznym typu Bona (sala I, sala II )84.516 | m2 | 84.516 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **84.516** |
| 27 |  | Wymiana cokołów przyściennych dębowych (sala I, sala II )72 | m2 | 72.000 |  |
| 28 |  | Wymiana obudowy drewnianej grzejników (sala I, sala II ) | kpl. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **6.000** |
| 29 |  | Wymiana drzwi wewnętrznych oddzielających remontowane sale od pomieszczenia kuchennego (rozdzielni posiłków). Klamki aluminiowe, z szyldem długim i otworem na klucz.(sala I – I piętro, sala II – II piętro ) | kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2.000** |
| 30 |  | Wymiana parapetów wewnętrznych z drewna z obróbką osadzenia (sala I, sala II ) | kpl. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **5.000** |
| 31 |  | Wymiana szafy wnękowej (sala I, sala II )2 | kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2.000** |
| 32 | KNR 4-010106-04  | Usunięcie gruzu oraz materiałów z rozbiórki3 | m3 | 3.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **3.000** |
| 33 | KNR 4-010108-13  | Wywiezienie kontenerem 1,5 m3 gruzu i mat. z rozbiórki z utylizacją1.5\*2 | m3 | 3.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **3.000** |
| 34 |  | Na nieprzewidziane prace w trakcie robót na starych murach zakłada się 8 %. | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1.000** |