1. **Futerał do pistoletu GLOCK 17 Gen 3 na pas (typu np. IWO-HEST SPEED EAGLE lub Doubletap OWB Gear) – w ilości około 135 kpl.,**

Futerał musi:

1. Umożliwiać przenoszenie broni na pasie o szerokości 40-50 mm i umożliwiać szybkie jej dobycie,
2. Futerał musi być mocowany na pasie za pomocą tzw. płetwy tak aby umożliwić zarówno zapewnić zarówno pewne zamocowanie na pasie jak możliwość łatwe zdjęcia kabury z pasa przez użytkownika.
3. Być wykonany z trwałego i odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego np. kydex, dokładnie dopasowany do kształtu broni i wykonany tak aby broń była umieszczona na wcisk z możliwością regulacji siły potrzebnej do dobycia broni (za pomocą kluczyka znajdującego się w zestawie z futerałem). Broń musi być stabilnie utrzymywana w futerale bez nadmiernego luzu.
4. Być wykonany w sposób pozwalający na wielogodzinne użytkowanie zarówno pieszo jak w pojeździe, bez nadmiernego dyskomfortu,
5. Być wykonany tak aby nie powodować uszkodzeń powłok ochronnych broni ani odzieży,
6. Być wykonany w taki sposób aby zabezpieczać język spustowy, przyrządy celownicze (muszkę), zatrzask magazynka, dźwignię zwalniania zamka przed przypadkowym uruchomieniem, uszkodzeniem lub przestawieniem podczas użytkowania,
7. Być odporny na czynniki środowiskowe, w tym w szczególności: zmiany temperatur od -30⁰C do +50⁰C, zapylenie, promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne, pot, wstrząsy i wibracje,
8. Być wykonany w sposób zabezpieczający broń przed potem – futerał musi oddzielać broń na całej jej długości od ciała użytkownika,
9. Posiadać możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika - preferowane są wyroby umożliwiające w szczególności duży zakres wyboru przez użytkownika odpowiednio do potrzeb np. dogodnego umiejscowienia broni na pasie, regulację nachylenia,
10. Być dostępny zarówno w wersji dla praworęcznych i leworęcznych (około 5% zamówienia).

Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy od daty dostawy.