Załącznik nr 2a do Formularza ofertowego

ZP-271.49.2022

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI**

Podstawowe wymagania dotyczące parametrów technicznych, funkcjonalnych i ilościowych określone w SWZ.

**Nazwa zadania.: „Dostawa i montaż mebli do Pasywnego Segmentu B Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych”.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania zamawiającego** | Spełnianie**TAK/NIE**(jeżeli oferowane meble spełniają wymagania w stopniu wyższym niż określony przez Zamawiającego należy podać te parametry) |
| **Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne i użytkowe, które powinny spełniać meble:** |
| 1. | **Stół biurowy** |  |
| 1.1 | **Stół biurowy** Wysokość całkowita: 740 mmSzerokość całkowita: 1400 mmGłębokość całkowita: 800 mmTolerancja wymiarowa: +/- 2%Grubość blatu: min. 25 mmBlat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej, obrzeże sztuczne grubości min. 2 mmTyp regulacji wysokości: BrakKształt blatu: ProstokątTyp biurka: WolnostojąceTyp blatu: StałyMedia – rozetka na przejście okablowaniaPodstawa: nogi stalowe o przekroju 70x30mmStopki: z regulowaniem poziomu w zakresie 10mm +/-2% Kolor blatu: do wyboru z palety min. 10 kolorów |  |
| 1.2 | **Stół biurowy z osłoną płytową**Wysokość całkowita: 740 mmSzerokość całkowita: 1400 mmGłębokość całkowita: 800 mmTolerancja wymiarowa: +/- 2%Grubość blatu: min. 25 mmBlat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej, obrzeże sztuczne grubości min. 2 mmTyp regulacji wysokości: BrakKształt blatu: ProstokątTyp biurka: WolnostojąceTyp blatu: StałyMedia – rozetka na przejście okablowaniaPodstawa: nogi stalowe o przekroju 70x30mmStopki: z regulowaniem poziomu w zakresie 10mm +/-2% Kolor blatu: do wyboru z palety min. 10 kolorów**Osłona płytowa do biurka**Wysokość całkowita: 550 mmSzerokość całkowita: 800 mmGłębokość całkowita: 18 mmTolerancja wymiarowa: +/- 2%Materiał – płyta melaminowana o gr. 18 mmNakładki tapicerowane po obu stronach Przegroda pasuje do frontów biurekKolor: biały |  |
| 2. | **Kontener Mobilny Piórnik + 3 szuflady**Wysokość całkowita: 600 mmSzerokość całkowita: 432 mmGłębokość całkowita: 580 mmTolerancja wymiarowa: +/- 2%Uchwyt: MetalowyZamek: CentralnyMateriał – szuflada: boki szuflad metalowe, dno płyta gr. 12mm, korpus płyta melaminowana gr. 18 mm wykończona obrzeżem gr. min. 2mm4 Kółka skrętneKolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów |  |
| 3. | **Szafa Drzwi uchylne + nadstawka** Wysokość całkowita: 1850 + 700mmSzerokość całkowita: 1000 mmGłębokość całkowita: 420 mmTolerancja wymiarowa: +/- 2%Typ szafy/regału: WolnostojącaTyp drzwi: Płytowe, wahadłowePodstawa: Cokół płytowy, wys. 60 mmUchwyt: Metalowy pionowyIlość półek: 5Zamek: TakSystem cichy domyk: BrakProdukt zmontowany: BrakMateriał – plecy: Płyta melaminowana, gr. 18 mmMateriał – półka: Płyta melaminowana, gr. 18 mmWykończenie obrzeżem sztucznym o gr. min. 2 mmZawiasy w drzwiach 1000 Kolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów |  |
| 4. | **Szafa Drzwi uchylne + nadstawka**Wysokość całkowita: 1850 + 700 mmSzerokość całkowita: 600 mmGłębokość całkowita: 420 mmTolerancja wymiarowa: +/- 2%Typ szafy/regału: WolnostojącaWersja: LewaTyp drzwi: Płytowe, wahadłowePodstawa: Cokół płytowy, wys. 60 mmUchwyt: Metalowy pionowyIlość półek: 2Wieszak na ubraniaZamek: TakSystem Cichy domyk: BrakProdukt zmontowany: BrakMateriał – plecy: Płyta melaminowana, gr. 18 mmMateriał – półka: Płyta melaminowana, gr. 18 mmWykończenie obrzeżem sztucznym o gr. min. 2mm.Zawiasy w drzwiach 1000 Kolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów |  |
| 5. | **Szafa Drzwi uchylne**Wysokość całkowita: 1140 mmSzerokość całkowita: 1000 mmGłębokość całkowita: 420 mmTolerancja wymiarowa: +/- 2%Typ szafy/regału: WolnostojącaTyp drzwi: Płytowe, wahadłowePodstawa: Cokół płytowy, wys. 60 mmUchwyt: Metalowy pionowyIlość półek: 2Zamek: TakSystem Cichy domyk: BrakProdukt zmontowany: BrakMateriał – plecy: Płyta melaminowana, gr. 18 mmMateriał – półka: Płyta melaminowana, gr. 18 mmWykończenie obrzeżem sztucznym o gr. min. 2 mmZawiasy w drzwiach 1000 Kolor: do wyboru z palety min. 10 kolorówSzafy wykończone wieńcami, umożliwiającymi łączenie kilku szafek wspólnym wieńcem. Wieńce przytwierdzane do korpusu za pomocą złącz mimośrodowych. Grubość płyty – 18 mm |  |
| 6. | **Krzesło biurowe**Mechanizm:  mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu, regulacja głębokości siedziska w zakresie 50mm (sanki siedziska)Wersja kolorystyczna: CzarnaPodstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu, czarnaOparcie: tapicerowane, osłona tyłu oparcia plastik, posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokościSiedzisko: tapicerowanePodłokietnik, ramię: czarny poliamid, regulowany góra - dółPodnośnik: gazowy, standardowyKółka: do twardych powierzchni, samohamowne, czarnePianka siedziska: WylewanaPianka oparcia: WylewanaPianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2Wersja kolorystyczna: czarnaKolor elementów metalowych: czarnyWymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość)Tapicerka o parametrach nie gorszych niż:100%Poliester, gramatura min. 340 gr/m kw, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale’a, odporność na pilling 4-5.Tapicerka musi posiadać atest trudnopalności wg. PN-EN 1021-1:2 |  |
| 7. | **Krzesło konferencyjne**Rama: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, o przekroju okrągłym, o wymiarze 19x1,5mm, podłokietniki zamknięteOparcie: tapicerowane, o konstrukcji ramowej, wykonane z stalowego stelaża w kolorze czarnym, pokrytego tkaniną obiciową taką samą jak siedzisko krzesła, zapewniającą maksymalny komfort poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika oraz swobodną cyrkulację powietrza. Nie dopuszcza się konstrukcji oparcia z zastosowaniem pianki poliuretanowej; wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy.Siedzisko: tapicerowanePianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2.Podłokietniki: metalowe z nakładką skórzanąWersja kolorystyczna: CzarnaWymagane sprawozdanie z badań wymiarów i wytrzymałości wg PN EN 13761:2004 oraz stabilności wg PN EN 1022:2001Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 16139:2014 wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.Krzesła produkowane oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018  potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym krajuSiedzisko i oparcie krzesła tapicerowane tkaniną z atestem higienicznym,  trudnopalności EN 1021:1:2, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling min. 5 (EN ISO 12945-2), odporność na światło 5 (EN ISO 105-B02) gramatura min. 340g/m2, nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. |  |
| 8. | **Szafa aktowa metalowa zamykana**Wymiary szafy: 2450x1200x435 mm (wys. x szer. x gł.)Tolerancja wymiarowa: +/- 2%Drzwi: dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasamiSzafa do przechowywania dokumentów poufnych, zamykana zamkiem z minimum dwoma kluczami w komplecie Ilość półek: 4 półki metalowe z możliwością dowolnej konfiguracjiGrubość blachy: min 0,8 mm |  |
| 9. | **Szafa metalowa kartotekowa z szufladami**Wymiary szafy:1292 x 775 x 633 mm (wys. x szer. x gł.)Ilość szuflad: 4 szufladySzafy muszą spełniać wymogi przechowywania dokumentów RODOSzafki kartotekowe przystosowane do teczek zawieszkowych na format A4 |  |
| 10. | **Meble do punktu informacyjnego** |  |
| 10.1 | **Lada recepcyjna**Wymiary całkowite zewnętrzne - 316/198 cm wg projektu załączonego w rysunkach poglądowychWe frontach boniowania między pasami płyty, wykonane z blachy malowanej proszkowoWysokość blatu nadstawki: 110cm +/-2%Wysokość blatu roboczego: 74cm +/- 2%Materiał: płyta me laminowanaFronty i boki: grubość 18 mmBlat roboczy i blat nadstawki: grubość min. 25 mmKolor lady: możliwość wybory z palety min. 10 kolorówZakończenie: noga płytowaPrzelotki na kable znajdujące się w blatach roboczych, okrągłe, o przekroju 80 mm |  |
| 10.2 | **Kontener Mobilny Piórnik + 3 szuflady**Wysokość całkowita: 600 mmSzerokość całkowita: 432 mmGłębokość całkowita: 580 mmTolerancja wymiarowa: +/- 2%Uchwyt: MetalowyZamek: CentralnyMateriał – szuflada: boki szuflad metalowe, dno płyta gr. 12 mm, korpus: płyta melaminowana gr. 18 mm4 Kółka skrętneKolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów |  |
| 11. | **Regały przesuwne do archiwum**Wysokość regału: 234 cm (+-5 cm)Szerokość regału: max. 400 cmGłębokość regałów: 35 cm (+-0,5 cm)Przestrzeń między półkami: min. 33 cmTyp: otwartyNapęd: ręczny korbowyIlość półek na regale: 6 poziomów użytkowych + 1 półka kryjącaNośność półki: min. 80 kg na półkęKolor regałów: jasny szaryRodzaj szyn: nawierzchniowe z najazdamiWszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki, osadzone na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samosmarownychRamy z gumowymi odbojami dystansowymi zabezpieczającymi przed uderzaniem regału o regałWyposażenie ram regałów w blokady zabezpieczające przed przechyłem regałówPomiędzy sąsiednimi półkami przegroda, zapobiegająca przed przesunięciem się układanych dokumentów na sąsiednią półkęKonstrukcja i technologia wykonania szyn jezdnych:Tory jezdne wykonane ze staliSzyny ocynkowaneMaksymalne wymiary szyn:Szerokość 80 mmWysokość 20 mmModułowy system szyn umożliwiający przyszła rozbudowę systemuTory jezdne ułożone w systemie nawierzchniowym na istniejącej posadzce z zastosowaniem obustronnych najazdów |  |
| 12. | **STOLIK 800x800**Kształt blatu: KwadratPodstawa: Ramowa na 4 nogach kwadratowychWysokość całkowita: 728 mmSzerokość całkowita: 800 mmGłębokość całkowita: 800 mmTolerancja wymiarowa: +/- 2%Grubość blatu: min. 18 mmMateriał – blat: Płyta melaminowana, wykończona obrzeżem sztucznym gr. min. 2mm Kolor blatu: do wyboru z palety min. 10 kolorów Kolor – noga: metalik |  |
| 13. | **Krzesła bufetowe**Rama: 4 nogiKubełek: tworzywo sztucznePodłokietniki: BrakStopki: do twardych powierzchniMateriał siedziska: Tworzywo sztuczneKolor elementów metalowych: czarnyWymagane sprawozdanie z badań wymiarów i wytrzymałości wg PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2021A/AC:2013; PN-EN 1022:2019. |  |
| 14. | **Aneks kuchenny – kondygnacja przyziemia** |  |
| 14.1 | **Zestaw mebli kuchennych**Wysokość całkowita: 2500 mmSzerokość całkowita: 3350 mmGłębokość całkowita: 600 mmTolerancja wymiarowa: +/- 2%Materiał: płyta melaminowana min. 18 mm oklejona obrzeżem ABS 2 mmZawiasy i okucia: BLUMBlat: laminat CPL grubości 36 mm.Kolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów |  |
| 14.2 | **Płyta indukcyjna dwupalnikowa**Szerokość całkowita: 280 mmGłębokość całkowita: 490 mmTolerancja wymiarowa: +/- 2%Ilość pól grzejnych: dwaRodzaj: płyta ceramicznaMoc całkowita: min. 2900 WZabezpieczenia: przed wykipieniemRodzaj sterowania: elektroniczneKolor płyty: czarny |  |
| 14.3 | **Zlewozmywak** Ilość komór: jednaSposób montażu: wpuszczanyMateriał: granitOdpływ: 3 ½Odporność na zarysowaniaKolor: czarny |  |
| 14.4 | **Bateria zlewozmywakowa**Montaż: do blatuTyp: jednouchwytowaRodzaj wylewki: obrotowaWysokość: 31 cm Tolerancja wysokości: +(-) 2 cmKolor: czarny |  |
| 15. | **Siedziska poczekalnia**Rama: Ławka 3-osobowaKubełek: Tworzywo sztuczne, min. 6 kolorów do wyboruPodłokietniki: BrakStopki: do twardych powierzchniGłębokość całkowita: 530 mmGłębokość powierzchni siedziska: 430 mmDługość oparcia: 350 mmSzerokość ramy: 1720 mmKolor elementów metalowych: chrom |  |
| 16. | **STOLIK 800x800**Kształt blatu: KwadratPodstawa: Ramowa na 4 nogach kwadratowychWysokość całkowita: 728 mmSzerokość całkowita: 800 mmGłębokość całkowita: 800 mmTolerancja wymiarowa: +/- 2%Grubość blatu: min. 18 mmMateriał – blat: Płyta melaminowana, gr. 25 mm, wykończona obrzeżem sztucznym gr. min. 2mmKolor – noga: metalik |  |
| 17. | **Biurko**WymiarySzerokość całkowita: 1800 mmGłębokość całkowita: 800 mmGrubość blatu: min. 25 mm, płyta melaminowana, wykończona obrzeżem sztucznym gr. min. 2mmCechy i funkcjeKształt blatu: ProstokątTyp blatu: StałyPodstawaTyp regulacji wysokości: BrakPodstawa: Płytowa, płyta melaminowana, gr. 25mm, wykończona obrzeżem sztucznym gr. min. 2mmStopki: Poziomujące (+10 mm) PanelTyp panelu: DolnyPołożenie panelu: FrontoweWykończeniaMateriał: Płyta melaminowana, gr. 18 mm, Kolor – do wyboru z palety min. 10 kolorów |  |
| 18. | **Kontener Mobilny Piórnik + 3 szuflady**Wysokość całkowita: 600 mmSzerokość całkowita: 432 mmGłębokość całkowita: 580 mmTolerancja wymiarowa: +/- 2%Uchwyt: MetalowyZamek: CentralnyMateriał – szuflada: boki szuflad metalowe, dno płyta gr. 12 mm, korpus: płyta melaminowana gr. 18 mm4 Kółka skrętneKolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów |  |
| 19. | **Szafa Drzwi uchylne**Wysokość całkowita: 1140 mmSzerokość całkowita: 800 mmGłębokość całkowita: 420 mmTolerancja wymiarowa: +/- 2%Typ szafy/regału: WolnostojącaTyp drzwi: Płytowe, wahadłowePodstawa: Cokół płytowy, wys. 60mmUchwyt: MetalowyIlość półek: 2Zamek: Z 2 kluczami łamanymi, numer losowyMateriał – plecy: Płyta melaminowana, gr. 18 mmMateriał – półka: Płyta melaminowana, gr. 18 mmWykończenie obrzeżem sztucznym o gr. 2 mmSzafy wykończone wieńcami, umożliwiającymi łączenie kilku szafek wspólnym wieńcem. Wieńce przytwierdzane do korpusu za pomocą złącz mimośrodowych. Grubość płyty – 18 mmKolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów |  |
| 20. | **Szafa Drzwi szklane**Wysokość całkowita: 1140 mmSzerokość całkowita: 800 mmGłębokość całkowita: 420 mmTyp szafy/regału: WolnostojącaTyp drzwi: Szklane, wahadłowe, szkło transparentne bez ramkiPodstawa: Cokół płytowy, wys. 60 mmUchwyt: MetalowyIlość półek: 2Materiał – plecy: Płyta melaminowana, gr. 18 mmMateriał – półka: Płyta melaminowana, gr. 18 mmWykończenie obrzeżem sztucznym o gr. min. 2 mmSzafy wykończone wieńcami, umożliwiającymi łączenie kilku szafek wspólnym wieńcem. Wieńce przytwierdzane do korpusu za pomocą złącz mimośrodowych. Grubość płyty – 18 mmKolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów |  |
| 21. | **Krzesło gabinetowe**Mechanizm: synchroniczny samoważący, regulacja głębokości siedziskaZagłówek: Regulowany, tapicerowany czarną skórąPodparcie lędźwi: regulowane na wysokośćOparcie: Tapicerowane siatką, wysokieSiedzisko: TapicerowanePodłokietniki: regulowane na wysokość, ramię: konstrukcja nylonowa, czarna, nakładka: czarny termopoliuretanPodnośnik: gazowy, standardowyPodstawa: 5-ramienna, plastik (nylon)Kółka: do twardych powierzchni, samohamowne, czarneWysokość zagłówka: 170-230 mmGłębokość całkowita: 680 mmWysokość oparcia: 580 mmOparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż:Skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid Ścieralność : 80 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007 Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1 Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02Gramatura 315 g/mbSiedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:Ścieralność: 150 000 cykli MartindaleTrudnopalność według normy BN EN 1021/1-2, Crib 5Odporność na pilling 5 Skład: poliester 92% +Acryl 8%Gramatura 250 g/m2Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:PN EN 1022:2019-03, PN EN 1335-1:2020-09, PN EN 1335-2:2019-03, PN EN 16139:2013\_07 poziom 2 (Badanie statycznego obciążenia siedziska 200 kg) w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych |  |
| 22. | **Stół konferencyjny** Wysokość całkowita: 750 mmSzerokość całkowita: 2200 mmGłębokość całkowita: 1200 mmGrubość blatu: min. 25 mm Kształt blatu: ProstokątPodstawa: Ramowa na 4 nogach okrągłych (fi 50 mm)Stopki poziomujące: +10 mmMateriał – blat: Płyta melaminowanaObrzeże blatu: min. 2 mm – wykończone w technologii laserowejMedia – rozetka na przejście okablowania |  |
| 23. | **Krzesło konferencyjne**Rama: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, o przekroju okrągłym, o wymiarze 19x1,5mm, podłokietniki zamknięteOparcie: tapicerowane, o konstrukcji ramowej, wykonane z stalowego stelaża w kolorze czarnym, pokrytego tkaniną obiciową taką samą jak siedzisko krzesła, zapewniającą maksymalny komfort poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika oraz swobodną cyrkulację powietrza. Nie dopuszcza się konstrukcji oparcia z zastosowaniem pianki poliuretanowej; wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy.Siedzisko: tapicerowanePianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2.Podłokietniki: metalowe z nakładką skórzanąWersja kolorystyczna: CzarnaWymagane sprawozdanie z badań wymiarów i wytrzymałości wg PN EN 13761:2004 oraz stabilności wg PN EN 1022:2001Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 16139:2014 wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.Krzesła produkowane oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018  potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym krajuSiedzisko i oparcie krzesła tapicerowane tkaniną z atestem higienicznym,  trudnopalności EN 1021:1:2, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling min. 5 (EN ISO 12945-2), odporność na światło 5 (EN ISO 105-B02) gramatura min. 340g/m2, nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. |  |
| 24. | **Stół do spotkań**Wysokość całkowita: 740 mmŚrednica: 950 mmGrubość blatu: 25 mmKształt blatu: OkrągPodstawa: Talerzowa, okrągła, Kolumna podstawy: Pojedyncza, okrągła Materiał – blat: Płyta melaminowana, wykończenie obrzeżem sztucznym o gr. min. 2 mmObrzeże blatu: min. 2mm klejoneKolor – podstawa: czarny, blat: biały |  |
| 25. | **Aneks kuchenny** |  |
| 25.1 | **Zestaw mebli kuchennych**Wysokość całkowita: 2518 mmSzerokość całkowita: 2754 mmGłębokość całkowita: 600 mmTolerancja wymiarowa: +/- 2%Materiał: płyta melaminowana min. 18 mm oklejona obrzeżem ABS 2 mmZawiasy i okucia: BLUMBlat: laminat CPL grubości 36 mm.Kolor: do wyboru z palety min. 10 kolorów |  |
| 25.2 | **Płyta indukcyjna dwupalnikowa**Szerokość całkowita: 280 mmGłębokość całkowita: 490 mmTolerancja wymiarowa: +/- 2%Ilość pól grzejnych: dwaRodzaj: płyta ceramicznaMoc całkowita: min. 2900 WZabezpieczenia: przed wykipieniemRodzaj sterowania: elektroniczneKolor płyty: czarny |  |
| 25.3 | **Zlewozmywak** Ilość komór: jednaSposób montażu: wpuszczanyMateriał: granitOdpływ: 3 ½Odporność na zarysowaniaKolor: czarny |  |
| 25.4 | **Bateria zlewozmywakowa**Montaż: do blatuTyp: jednouchwytowaRodzaj wylewki: obrotowaWysokość: 31 cm Tolerancja wysokości: +(-) 2 cmKolor: czarny |  |
| 25.5 | **Zmywarka do zabudowy**Szerokość całkowita: 450 mmGłębokość całkowita: 550 mmWysokość całkowita: 815 mmPojemność (kpl.): 10Kolor: czarny |  |