Zadanie 1. Akumulator do radiotelefonu Motorola DP 4801 – 5 szt.

* Li-Ion,
* pojemność 2100 mAh,
* ilość cykli ładowanie/rozładowanie min. 500,
* kompatybilny z ładowarkami IMPRESS producenta radiotelefonów,
* brak tzw. „efektu pamięci” stanu naładowania,
* akumulator musi być prawidłowo rozpoznawany przez radiotelefon bez ingerencji w oprogramowanie radiotelefonu oraz jego ustawienia,
* akumulator musi być wyposażony w technologię umożliwiającą prezentowanie na wyświetlaczu radiotelefonu poziomu naładowania wyrażonego w % dla wersji firmware radiotelefonu od R02.06 do R02.10.