**Zestawienie podstawowych materiałów AV przeznaczonych do wyposażenia budynku administracyjno-gospodarczego.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |  | **Jm** | **Ilość** |
| 1. | ekran elektryczny 16:10, z samonapinaczami i czarną ramką 50mm pow. rob - 363x227. Kaseta do montażu naściennego lub sufitowego. sterowanie pilotem | Pronalumid-T05,  3600 Reference  White | Szt. | 1 |
| 2. | projektor laser 4500ANSI WUXGA 1920x1200 16:10 gwarancja 5 lat. projekcja z 440cm | PE455UL | Szt. | 1 |
| 3. | uchwyt kalibracyjny projektora biały | ARAKNO  Projector mount  up to 45kg | Szt. | 1 |
| 4. | monitor 55” ekran direct LED UHD, gwarancja 3 lata | 55BDL3010Q/00 | Szt. | 2 |
| 5. | uchwyt stały płaski monitora VESA 40 x 40 | W50070 | Szt. | 2 |
| 6. | splitter HDMI 2.0 4K 1 x 4 EDID Managment, wbudowane wyjście audio | SP14AB-V2 | Szt. | 1 |
| 7. | kolumna głośnikowa line array | MAUI i1 | Szt. | 6 |
| 8. | wzmacniacz audio 2 kanały, procesor audio, korektory  parametryczne, kompresory, do montażu w szafie rack 19” | AX6220Z |  | 1 |
| 9. | mikser audio instalacyjny, 13 kanałów, automikser, możliwość  podłączenia panelu ściennego | MA6000M |  | 1 |
| 10. | panel ścienny sterowania audio | CP6000EU |  | 1 |
| 11. | mikrofon bezprzewodowy do ręki | XSW2-835 |  | 1 |
| 12. | mikrofon bezprzewodowy nagłowny | XSW2-ME3 |  | 1 |
| 13. | pasywny rozgałęźnik antenowy | ASP 212 |  | 1 |
| 14. | elementy instalacyjne |  | Kpl | 1 |
| 15. | pozostałe okablowanie w szafie rack i ruchome |  | Kpl | 1 |
| 16. | transport, instalacja, programowanie |  | kpl | 1 |
|  | | | | |