Opis przedmiotu zamówienia:

typ zasilacza: **line-interactive**

* moc skuteczna: **720W-800W**
* moc pozorna: **1200VA**
* napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz
* kształt napięcia wyjściowego: **aproksymowana sinusoida**
* ilość gniazd wyjściowych: **2x Schuko**, 1x IEC
* akumulator: 2x 7Ah/12V (14Ah)
* interfejs USB 2.0
* wyświetlacz LCD
* filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI
* inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciowe
* zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out)
* funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start)
* funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego
* sygnalizacja optyczno-akustyczna
* mikroprocesorowe sterowanie
* automatyczna diagnostyka akumulatora

Wymiary:

440 x 308 / 420 x 132mm (3U)
485 x 308 / 420 x 132mm (z uchwytami)