**Załącznik nr 2.2. do SWZ**

**NS.270.8.2023**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/**

**OPIS OFEROWANEGO POJAZDU**

**do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodów** **dla Jednostek Lasów Państwowych**

**CZĘŚĆ 2 – dostawa samochodów typu 5 osobowych z napędem 4x4 w ilości 5 sztuk**

**OFEROWANA MARKA, MODEL/TYP: ………………………………………………………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODÓW****Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| W każdej pozycji Wykonawca wpisuje oferowane parametry lub informację o spełnieniu wymagań „TAK/NIE” |
|  | **NADWOZIE** | **NADWOZIE** |
| 1 | Pojazd o nadwoziu 5 drzwiowym | wymagane |  |
| 2 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 w przypadku zamówień składanych w roku 2023 i nie wcześniej niż 2024 w przypadku zamówień składanych w roku 2024, kierownica po lewej stronie | wymagane |  |
|  | **SILNIK I SKRZYNIA BIEGÓW** | **SILNIK I SKRZYNIA BIEGÓW** |
| 3 | Silnik benzynowy  | pojemności min 1900ccm i mocy min 190 KW/258 KM |  |
| 4 |  Napęd 4x4  | wymagane |  |
| 5 | Skrzynia biegów automatyczna | wymagane |  |
| 6 | Norma emisji toksycznych w spalinach | min. EU 6 AP zgodna z normą w dniu sprzedaży zgodny z WLTP cykl mieszany  |  |
|  | **BEZPIECZEŃSTWO** | **BEZPIECZEŃSTWO** |
| 7 | Poduszki powietrzne | 2 czołowe poduszki powietrzne oraz 2 boczne i 2 kurtyny powietrzne przód i tył, poduszka kolanowa kierowcy |  |
| 8 | Układ antypoślizgowy, kontrola trakcji, elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, asystent ruszania pod górę, asystent wspomagania siły hamowania  | wymagane |  |
| 9 | System nadzorowania toru jazdy | wymagane |  |
| 10 | Układ kierowniczy z wspomaganiem  | wymagane |  |
| 11 | Czujnik parkowania przednie i tylne, kamera cofania  | wymagane |  |
| 12 | System kontroli odstępu z funkcją awaryjnego hamowania | wymagane |  |
| 13 | System rozpoznawania znaków drogowych | wymagane |  |
| 14 | System rozpoznawania zmęczenia kierowcy  | wymagane  |  |
| 15 | System wykrywania pieszych  | wymagane |  |
| 16 | System ostrzegania o niezapiętych pasach, regulacja wysokości pasów kierowcy i pasażera z przodu.  | wymagane  |  |
| 17 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | wymagane |  |
|  | **FUNKCJONALNOŚĆ** | **FUNKCJONALNOŚĆ** |
| 18 | Klimatyzacja  | automatyczna min. dwustrefowa sterowana elektronicznie  |  |
| 19 | Radio multimedialne min 6 głośników, nawigacja satelitarna z mapami Europy 3D, ekran dotykowy kolorowy min 8 ‘’, system bluetooth ze wzmocnieniem sygnału GSM, ładowarka indukcyjna do smartfona, radio cyfrowe + z funkcją odbioru programów cyfrowych, obsługa głosowa  | wymagane |   |
| 20 | Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem  | wymagane  |  |
| 21 | Multimedialna kierownica –sterowanie radiem, możliwość odbierania telefonu  | wymagane  |  |
| 22 | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, obszyta skórą  | wymagane  |  |
| 23 | Cyfrowy zestaw wskaźników | wymagane |  |
| 24 | Pojemność bagażnika min. 400 dm³ pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie  | wymagane  |   |
| 25 | Port USB typ C min 1szt przód, USB w tylnej części oraz gniazdo 12v w tylnej przestrzeni bagażowej | wymagane |  |
| 26 | Elektrycznie sterowane, podgrzewane z funkcja pamięci lusterka boczne z oświetleniem wokół drzwi | wymagane |  |
| 27 | Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne z czujnikiem deszczu, zmierzchu  | wymagane |  |
| 28 | Tempomat z ogranicznikiem prędkości, aktywny  | wymagane |  |
| 29 | Światła przednie typu Full LED lub systemy oświetlenia drogi z ograniczeniem wiązki świetlnej, która poprzez swoją konstrukcję, minimalizuje efekt oślepiania innych uczestników ruchu drogowego, tylne lampy typu LED z dynamicznymi kierunkowskazami oraz funkcją doświetlania drogi do domu po wyjściu z auta. | wymagane  |  |
| 30 | Bezkluczykowy system obsługi pojazdu z alarmem | wymagane  |  |
| 31 | Pojemność zbiornika paliwa | min. 50 litrów |   |
| 32 | Fotele przednie sterowane elektrycznie z funkcją pamięci | wymagane  |  |
| 33 | Podgrzewane fotele przednie  | wymagane |  |
| 34 | Tapicerka foteli skórzana  | wymagane  |   |
| 35 | Elektryczna regulacja - w ośmiu płaszczyznach, regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy**/**opcjonalnie: elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy (góra/dół, przód/tył) | wymagane  |  |
| 36 | Dywaniki tekstylne przednie i tylne | wymagane |  |
| 37 | Szyby sterowane elektrycznie przednie i tylne, zabezpieczenie przed przycięciem, przednie dźwiękochłonne  | wymagane  |  |
| 38 | Felgi aluminiowe, zapasowe koło dojazdowe lub pełnowymiarowe  | wymagane  |  |
| 39 | Roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby i szyb bocznych  | wymagane |  |
| 40 | Szyby tylne przyciemniane  | wymagane  |  |
| 41 | Chromowane wykończenia klamek zewnętrznych lub w kolorze nadwozia  | wymagane  |  |
| 42 | Podgrzewana szyba tylna | wymagane  |  |
| 43 | Podgrzewana szyba przednia | wymagane |  |
| 44 | Automatyczne zamykanie centralnego zamka po osiągnieciu zadanej prędkości  | wymagane |  |
| 45 | 2 kluczyki do zdalnego otwierania, centralny zamek , ostrzeżenie o pozostawieniu kluczyka w samochodzie  | wymagane  |  |
| 46 | Kolor nadwozia - lakier metalizowany: kolory ciemne stonowane (np. grafit/szary) do uzgodnienia  | wymagany |   |
| 47 | Dodatkowa osłona silnika i skrzyni biegów  | Wymagane  |  |
| 48 | Średnie zużycie energii  | max 3,4 g/km |  |
| 49 | Średnia emisja dwutlenku węgla CO2 | max 250 g/km |  |
| 50 | Emisja zanieczyszczeń NOX  | max 19,6 mg/km |  |

\*parametry 48-50 oraz zmierzono wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych

|  |  |
| --- | --- |
|  | **WYMOGI DOTCZĄCE GWARANCJI** |
| 51 | Okres gwarancji na pojazd: minimum 3 lata lub 100 000 km w zależności od tego co nastąpi pierwsze. |
| 52 | Okres gwarancji na perforację karoserii – 12 lat minimum. |
|  | **STACJE ASO** |
| 53 | Ilość autoryzowanych stacji obsługi na terenie każdego województwa (minimum 1) – przypadku braku ASO na terenie województwa pokrywa koszty transportu samochodu do najbliżej położonego stacji ASO. Zwrot kosztów transportu dotyczy zarówno przeglądów gwarancyjnych jak i wszelkiego rodzaju napraw w okresie gwarancji. |