Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Puławy, dnia 2 listopada 2023 r.

Zn. spr.: SA.270.93.2023

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

„Budowa ogrodzenia / płotu przy budynku mieszkalnym nr inw. 110/11 w Sadłowicach”,

Temat:

Budowa ogrodzenia/płotu terenu kancelarii leśnictwa Sadłowice

Lokalizacja:

Sadłowice, kancelaria leśnictwa Sadłowice

OPIS:

Przedmiotem jest przygotowanie terenu, dostawa i montaż ogrodzenia w systemie panelowym wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi na terenie kancelarii leśnictwa Sadłowice nr inw. 110/11.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Wizja w terenie

OPIS PROJEKTU OGRODZENIA:

1. Całkowita długość ogrodzenia: ok. 155 m
2. Całość w systemie panelowym.
3. Brama wjazdowa szer. 3,60 m + furtka szer. 1,30 m.
4. Rozstawa słupków co 2,5 m.
5. Panele ogrodzeniowe 1 szt. 150 cm, szerokość 250 cm, mocowane do słupków stalowych.
6. Panele ogrodzeniowe wykonane z profili stalowych.
7. Panele ogrodzeniowe wykonane z profili stalowych oraz prętów.
8. Ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
9. Panele ogrodzeniowe mocowane są do słupka za pomocą obejm montażowych zgodnie z technologią zalecaną przez producenta ogrodzenia.
10. Słupki ogrodzeniowe wykonane z profilu zamkniętego.
11. Słupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
12. Słupki ogrodzeniowe zakończone zaślepką.
13. Fundament pod słupki betonowy 50x50x100 cm
14. Podmurówka w formie płyty betonowej długości 250 cm, wysokości 30 cm, zagłębiona w ziemi na głębokość 10 cm.
15. Ogrodzenie wyposażone w bramę i furtkę systemową:
16. Brama dwuczęściowa rozwierana do wewnątrz (długość: 360 cm)
17. Furtka (długość:130 cm)
18. Wysokość bramy i furtek w nawiązaniu do ogrodzenia.
19. Słupki bramowe (i do furtki) 100x100x6 mm, ocynkowane ogniwo i zakończone zaślepką.
20. Fundament pod słupki bramowe (i do furtki) 80x80x120 cm betonowy.
21. Brama i furtka zamykana na zamek (usytuowanie bramy w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę
22. Całość ogrodzenia panele, brama, furtka oraz pozostałe elementy w kolorze brąz.
23. Teren po wykonaniu prac należy uporządkować.

UWAGA!

Ogrodzenie montować zgodnie z instrukcja producenta systemu.