**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądu serwisowego urządzenia służącego do ciągłego pomiaru współczynnika tarcia sztucznych nawierzchni lotniskowych typu CSR.
2. Zgodnie z wytycznymi Szefa Inspektoratu Wsparcia z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu użytkowania, obsługiwania i kontroli urządzeń do ciągłego pomiaru współczynnika tarcia sztucznych nawierzchni lotniskowych Sił Zbrojnych RP należy wykonać poniższe czynności obsługowe:

2.1.wykonanie obsługi serwisowej na samochodzie – podwoziu urządzenia pomiarowego zgodnie z przebiegiem w km lub czasookresem.

2.2.wymiana oleju hydraulicznego,

2.3.wykonanie wzorcowania zestawu kalibracyjnego,

2.4.wykonanie wzorcowania czujnika siły docisku koła pomiarowego do nawierzchni,

2.5. wykonanie wzorcowania przepływomierza,

2.6. wykonanie wzorcowania pistoletu pneumatycznego do pompowania kół,

2.7. kontrola instalacji elektrycznej, hydraulicznej oraz pneumatycznej,

2.8. kontrola stanu technicznego pasa zębatego przekładni pasowej,

2.9. kontrola stanu technicznego kół pasowych przekładni pasowej,

2.10. kontrola stanu technicznego połączeń śrubowych.

1. Po zakończeniu obsługi Wykonawca wystawi dokument – świadectwo

z zakresem wykonanych czynności.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę określoną w formularzu cenowym,
a Zamawiający zobowiązuje się odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę określoną
w umowie.