[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Remont mieszkania Katowice ul. Ordona 10a/4
pe=3
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=REMONT MIESZKANIA
ab=KATOWICE UL.Ordona 10a/4
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ai=KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5
br=OGÓLNOBUDOWLANA
nk=JOLANTA SIUDYKA		Michał Bień		Jerzy Wysocki	
dt=24.06.2024	0
cpv=45211341-1	Roboty budowlane w zakresie mieszkań
cpv=45454100-5	Odnawianie
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe
cpv=45333100-1	Instalowanie urządzeń regulacji gazu

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 667]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	0
id=1050011	1
jm=dm3	066
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.228
wcn=0	0

[RMS ZEST 679]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.1329
wcn=0	0

[RMS ZEST 643]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 652]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 531]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.18
wcn=0	0

[RMS ZEST 660]
ty=M
na=Okucie stolarskie - klamka drzwiowa z długim szyldem	0
id=1349810	1
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=5
wcn=0	0

[RMS ZEST 680]
ty=M
na=kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	0
id=1350309	1
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=Klej epoksydowy, opak. 2x12ml	0
id=147030101	3
jm=op.	028
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=1.6904
wcn=0	0

[RMS ZEST 524]
ty=M
na=masa uszczelniająca	0
id=1478208	1
jm=kg	033
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=4.662
pr=	0	0	0	1480599
wcn=0	0

[RMS ZEST 661]
ty=M
na=Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	0
id=1502111	2
jm=dm3	066
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=47.0832
wcn=0	0

[RMS ZEST 662]
ty=M
na=Szpachlówka emulsyjna ogólnego stosowania	0
id=1502700	2
jm=dm3	066
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=97.4136
wcn=0	0

[RMS ZEST 668]
ty=M
na=Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	0
id=1510100	1
jm=dm3	066
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.969
wcn=0	0

[RMS ZEST 681]
ty=M
na=emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	0
id=1510399	1
jm=dm3	066
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1.1836
wcn=0	0

[RMS ZEST 785]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.286
pr=	0	0	0	1502199;1503199;1503299
wcn=0	0

[RMS ZEST 666]
ty=M
na=Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała	0
id=1511221	2
jm=dm3	066
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.522
wcn=0	0

[RMS ZEST 665]
ty=M
na=Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	0
id=1511401	2
jm=dm3	066
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.486
wcn=0	0

[RMS ZEST 682]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.2954
wcn=0	0

[RMS ZEST 683]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania'	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.2785
wcn=0	0

[RMS ZEST 684]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.0273
pr=	0	0	0	1510199
wcn=0	0

[RMS ZEST 663]
ty=M
na=Szpachlówka do drewna biała	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.45
wcn=0	0

[RMS ZEST 669]
ty=M
na=Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny	0
id=1530502	1
jm=dm3	066
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.1976
wcn=0	0

[RMS ZEST 685]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.1569
wcn=0	0

[RMS ZEST 527]
ty=M
na=Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych	0
id=155420217	3
jm=kg	033
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=14.49
wcn=0	0

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka'	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=5.3978
wcn=0	0

[RMS ZEST 526]
ty=M
na=Płytki podłogowe z	0
id=156121103	3
jm=m2	050
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=5.0232
wcn=0	0

[RMS ZEST 671]
ty=M
na=Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm -	0
id=1563420	1
jm=m2	050
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=2.6487
wcn=0	0

[RMS ZEST 556]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.5146
wcn=0	0

[RMS ZEST 686]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.015
wcn=0	0

[RMS ZEST 687]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.015
wcn=0	0

[RMS ZEST 688]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.0013
wcn=0	0

[RMS ZEST 689]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0062
wcn=0	0

[RMS ZEST 690]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków''	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0027
wcn=0	0

[RMS ZEST 490]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.1794
pr=	0	0	0	1700341;1700342
wcn=0	0

[RMS ZEST 670]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0719
wcn=0	0

[RMS ZEST 691]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.0007
wcn=0	0

[RMS ZEST 692]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0017
wcn=0	0

[RMS ZEST 693]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=13.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 694]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 695]
ty=M
na=cegła budowlana pełna''	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=20
wcn=0	0

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.0917
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399
wcn=0	0

[RMS ZEST 525]
ty=M
na=Sucha zaprawa szpachlowa	0
id=2380405	2
jm=kg	033
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=18.432
wcn=0	0

[RMS ZEST 674]
ty=M
na=Płytki kamionk.szkliw. 20x20cm,gr.1cm	0
id=2520206	2
jm=m2	050
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=8.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=kształtki cokołowe podłogowe	0
id=2525599	2
jm=m	040
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=8.0376
wcn=0	0

[RMS ZEST 530]
ty=M
na=listwy przyścienne systemowe wraz z łącznikami	0
id=2631199	2
jm=m	040
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=37.3056
wcn=0	0

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=progi drzwiowe	0
id=2631699	1
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.2614
wcn=0	0

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=wyciąg''	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.0129
wcn=0	0

[RMS ZEST 677]
ty=S
na=wyciąg''''	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.32
wcn=0	0

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=1.1458
wcn=0	0

[RMS ZEST 696]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.199
wcn=0	0

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=środek transportu poziomego	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.0098
wcn=0	0

[RMS ZEST 697]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.0477
wcn=0	0

[RMS ZEST 698]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.3102
wcn=0	0

[RMS ZEST 699]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.015
wcn=0	0

[RMS ZEST 700]
ty=S
na=środek transportowy'''''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.01
wcn=0	0

[RMS ZEST 701]
ty=S
na=środek transportowy''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.14
wcn=0	0

[RMS ZEST 702]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.0048
wcn=0	0

[RMS ZEST 703]
ty=S
na=środek transportowy''''''''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.0088
wcn=0	0

[RMS ZEST 704]
ty=S
na=środek transportowy'''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.11
wcn=0	0

[RMS ZEST 705]
ty=S
na=środek transportowy'''''''''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.004
wcn=0	0

[RMS ZEST 706]
ty=S
na=środek transportowy''''''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.004
wcn=0	0

[RMS ZEST 520]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 637]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 642]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 647]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 648]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 649]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 641]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 646]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 664]
ty=M
na=Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy	0
id=3920000	1
jm=ark	116
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=2.94
wcn=0	0

[RMS ZEST 707]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=4.64
wcn=0	0

[RMS ZEST 574]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.0391
wcn=0	0

[RMS ZEST 708]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.0075
wcn=0	0

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.0941
wcn=0	0

[RMS ZEST 709]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.0055
wcn=0	0

[RMS ZEST 523]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=1.005
wcn=0	0

[RMS ZEST 678]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 710]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.17
wcn=0	0

[RMS ZEST 711]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.014
wcn=0	0

[RMS ZEST 712]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.07
wcn=0	0

[RMS ZEST 544]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t'	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 713]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.936
wcn=0	0

[RMS ZEST 658]
ty=R
na=stolarze budowlani gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 578]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=1.1788
wcn=0	0

[RMS ZEST 714]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.025
wcn=0	0

[RMS ZEST 673]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46100	1
jm=m-g	148
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.0924
pr=	0	0	0	46110
wcn=0	0

[RMS ZEST 640]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 645]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 715]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.122
wcn=0	0

[RMS ZEST 716]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nom. 15 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=2.184
wcn=0	0

[RMS ZEST 717]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=8.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 718]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne'	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=12.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 719]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=4.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 720]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5101999	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 721]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 25-32 mm	0
id=5102499	1
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 722]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 723]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm'	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 724]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	0
id=5102706	1
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 725]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 726]
ty=M
na=korek z żeliwa ciągliwego czarny	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 727]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 728]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=16
wcn=0	0

[RMS ZEST 729]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.0366
wcn=0	0

[RMS ZEST 730]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 731]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=2.525
wcn=0	0

[RMS ZEST 732]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=3.63
wcn=0	0

[RMS ZEST 733]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=3.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 734]
ty=M
na=kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm''	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=5
wcn=0	0

[RMS ZEST 735]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm''	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=10
wcn=0	0

[RMS ZEST 736]
ty=M
na=kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=5
wcn=0	0

[RMS ZEST 737]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 738]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm'	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=9
wcn=0	0

[RMS ZEST 739]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm'	0
id=5630402	1
jm=m	040
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 740]
ty=M
na=trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 50x32x50 mm	0
id=5641201	1
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 741]
ty=M
na=złączki z PCW śr. 50 mm'	0
id=5643705	1
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 742]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=3.696
wcn=0	0

[RMS ZEST 743]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=3.136
wcn=0	0

[RMS ZEST 744]
ty=M
na=uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 50 mm'	0
id=5651302	1
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 745]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.0122
wcn=0	0

[RMS ZEST 746]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe kątowe o śr. nominalnej 15x20 mm	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099
wcn=0	0

[RMS ZEST 747]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe kątowe o śr. nominalnej 1/2" x 3/4"	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099
wcn=0	0

[RMS ZEST 748]
ty=M
na=przyłącze elastyczne w oplocie stalowym o śr. nominalnej 1/2" x 3/4"	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099
wcn=0	0

[RMS ZEST 749]
ty=M
na=bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 750]
ty=M
na=bateria natryskowa mosiężna z natryskiem przesuwanym śr.15 mm	0
id=5714010	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 751]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5717020	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 752]
ty=M
na=spusty do brodzików natryskowych (syfon poj.)	0
id=5717230	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 753]
ty=M
na=kurki gazowe mosiężne przelotowe o śr. 15 mm	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 754]
ty=M
na=kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 755]
ty=M
na=filtr gazowy mosiężny o śr. 20 mm	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 756]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5730899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	13.9
kz=4	-1		0	0
il=0.0122
pr=LEC	13.9	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 757]
ty=M
na=podgrzewacze gazowe wody przepływowej'	0
id=6310300	1
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 758]
ty=M
na=Kuchnia gazowo-elektryczna	0
id=6310411	1
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 759]
ty=M
na=Kolano spalin.ze stali kwasoodp. fi 130mm	0
id=6311805	1
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 760]
ty=M
na=rury spalinowe z blachy ocynkowanej śr.131 mm'	0
id=6312300	1
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 761]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 762]
ty=M
na=Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy	0
id=6321651	2
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 763]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt'	0
id=6327799	2
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 764]
ty=M
na=sedesy typu kompakt'	0
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 765]
ty=M
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm	0
id=6328313	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 766]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328600
wcn=0	0

[RMS ZEST 767]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 768]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1.764
pr=	0	0	0	6601902
wcn=0	0

[RMS ZEST 769]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 20 mm'	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 770]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	3.05
kz=4	-1		0	0
il=1
pr=MAG	3.05	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 771]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm'	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 772]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=4.719
wcn=0	0

[RMS ZEST 773]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=4.004
wcn=0	0

[RMS ZEST 774]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=6.71
wcn=0	0

[RMS ZEST 775]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=36.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 776]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.366
wcn=0	0

[RMS ZEST 777]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.05
wcn=0	0

[RMS ZEST 778]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	0
id=6810502	1
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 779]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.05
wcn=0	0

[RMS ZEST 780]
ty=M
na=sznur konopny smołowany'	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=0.05
wcn=0	0

[RMS ZEST 783]
ty=M
na=Aparat domofonu	0
id=7040922	1
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 796]
ty=M
na=tablice licznikowe	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999
wcn=0	0

[RMS ZEST 797]
ty=M
na=tablice rozdzielcze	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999
wcn=0	0

[RMS ZEST 784]
ty=M
na=dzwonki na prąd stały lub zmienny'	0
id=7250299	1
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250299
wcn=0	0

[RMS ZEST 789]
ty=M
na=Łącznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.IP20	0
id=7510001	2
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 798]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 794]
ty=M
na=rozłączniki	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=	0	0	0	7513199
wcn=0	0

[RMS ZEST 795]
ty=M
na=rozłączniki'	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=	0	0	0	7513199
wcn=0	0

[RMS ZEST 787]
ty=M
na=Gniazdo izol.nt 2P+Z 10/16A 250V IP44 kpl.	0
id=7530023	1
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 786]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-20	0
id=7530231	2
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 793]
ty=M
na=puszki	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799
wcn=0	0

[RMS ZEST 790]
ty=M
na=przewody kabelkowe	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
wcn=0	0

[RMS ZEST 791]
ty=M
na=przewody kabelkowe'	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=78
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
wcn=0	0

[RMS ZEST 792]
ty=M
na=przewody kabelkowe''	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=67.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
wcn=0	0

[RMS ZEST 788]
ty=M
na=Kołek montażowy 6mm	0
id=8990422	1
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=40
wcn=0	0

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=5.7819
wcn=0	0

[RMS ZEST 115]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=290.8186
wcn=0	0

[RMS ZEST 275]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 484]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 485]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 634]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0.315
wcn=0	0

[RMS ZEST 517]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 672]
ty=M
na=szlam uszczelniający sztywny	0
id=AT27010	3
jm=kg	033
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=15.246
pr=	0	0	0	2382599
wcn=0	0

[RMS ZEST 675]
ty=M
na=klej epoksydowy do płytek	0
id=bc02145	3
jm=kg	033
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=34.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299
wcn=0	0

[RMS ZEST 676]
ty=M
na=zaprawa epoksydowa do spoinowania	0
id=bc02146	3
jm=kg	033
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=10.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299
wcn=0	0

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=nawietrzaki 5-35m3/h	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=gruz	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 781]
ty=M
na=gruz'	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=1.92
wcn=0	0

[RMS ZEST 782]
ty=M
na=kabina prysznicowa 90x90 z brodzikiem (szkło hartowane grubości 6 mm, profil aluminiowy)	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1721817144
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 97]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=552
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=201
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-07	3	0801-07		0
na=Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2.432
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=2.432	1	[0,67*1,09+0,80]+0,98*0,92						

[RMS 96]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8755

[POZYCJA]
id=650
pd=						0
na=Montaż nawietrzaków
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 115]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=668
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0909-02	4-01	0909-02		0
na=Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o pow.ponad 0.5 do 2.5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[POZYCJA]
id=625
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-04	3	0801-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4.832
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.332	1	2,46*1,78-1,19*0,88						
wo=1.5	1	1,50						

[RMS 115]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4454

[POZYCJA]
id=761
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		0
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=6.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						
wo=4.62	1	1,10*2*2,10						

[RMS 115]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1356

[POZYCJA]
id=599
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0201-01	BC-02	0201-01		1
mpn=1211
na=Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.83	1	4,83						

[RMS 115]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.966

[POZYCJA]
id=645
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0116-01	0-39	0116-01		1
na=Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą; powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3.33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.33	1	3,33						

[RMS 115]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4262

[RMS 524]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.662

[RMS 523]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=872
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0201-01	AT-27	0201-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja pionowa przeciwwilgociowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.62	1	1,10*2*2,10	łazienka					

[RMS 115]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3398

[RMS 672]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0
il=15.246

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 673]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0924

[POZYCJA]
id=873
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0502-05	BC-02	0502-05		1
mpn=1211
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych układanymi na klej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,00						

[RMS 115]
nz=1.74	0	1.74
np=1
wa=0
wb=0
il=13.92

[RMS 674]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 675]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=34.64

[RMS 676]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 677]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 678]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=656
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1105-01	2-02	1105-01		0
na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.33	1	3,33						
wo=2.43	1	2,43						

[RMS 115]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9389

[RMS 525]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=18.432

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0138

[RMS 48]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0098

[POZYCJA]
id=605
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1203-02	2	1203-02		0
na=Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm ,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.83	1	4,83						

[RMS 115]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9749

[RMS 526]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0232

[RMS 527]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=14.49

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[POZYCJA]
id=673
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1203-03	2	1203-03		0
na=Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=7.88
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.88	1	(2,46+1,78)*2-0.60						

[RMS 115]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2308

[RMS 318]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0376

[RMS 319]
nz=0.685	0	0.685
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3978

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0268

[POZYCJA]
id=633
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-01	2	1206-01		0
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną typu Gamrat "Rekord 31" 1,6mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.43	1	2.43	p.pok.					

[RMS 115]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0425

[RMS 671]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6487

[RMS 386]
nz=0.695652	0	0.695652
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6904

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0107

[POZYCJA]
id=522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-06	2	1206-06		0
na=Listwy do posadzek przyścienne /systemowe/
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=32.16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16.46	1	(3,47+5,16)*2-0.80						
wo=11.18	1	(3,52+2,47)*2-0.80						
wo=4.52	1	(0.67+1.09)*2+1,00						

[RMS 96]
nz=0.0826	0	0.0826
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6564

[RMS 530]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=37.3056

[RMS 97]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 103]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0129

[POZYCJA]
id=334
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-08	4-01	0411-08		0
na=Wymiana elementów podłóg z desek - progi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 96]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 531]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=864
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0709-05	4-01	0709-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=27.662
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27.662	1	138,311*20%						

[RMS 115]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=15.2141

[RMS 670]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0719

[RMS 325]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0664

[RMS 556]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3679

[RMS 330]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0941

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8299

[RMS 578]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8299

[POZYCJA]
id=865
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0709-06	4-01	0709-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=10.53
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.53	1	35,10*30%						

[RMS 115]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2134

[RMS 490]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0274

[RMS 325]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0253

[RMS 556]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 574]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0358

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3159

[RMS 578]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3159

[POZYCJA]
id=866
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-04	3	0605-04		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=162.356
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.905	1	3,47*5,16						
wo=8.694	1	3,52*2,47						
wo=3.332	1	2,46*1,78-1,19*0,88						
wo=5.878	1	1,67*3,94-0,90*0,78						
wo=2.432	1	[0,67*1,09+0,80]+0,98*0,92						
scn=38.241	1						
wo=43.495	1	[3,47+5,16]*2*2.52						
wo=30.19	1	[3,52+2,47]*2*2.52						
wo=28.274	1	[1,67+3,94]*2*2.52						
wo=15.372	1	[0.98+0.98+1,09]*2*2.52						
wo=6.784	1	[2,46+1,78]*2*0,80						
scn=124.115	1						

[RMS 115]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=24.6781

[RMS 661]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=47.0832

[RMS 662]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=97.4136

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=867
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10	4-01	1209-10		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	0,60*2,00						
wo=4.8	1	0,80*2*3						

[RMS 115]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.72

[RMS 663]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 664]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 665]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.486

[RMS 666]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.522

[RMS 667]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.228

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=868
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1514-03	2-02	1514-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową brudników drzwiowych - pasy szerokości 20 cm - ościeżnice drzwiowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=4.6	1	0.60+2*2.00						
wo=14.4	1	0.80*3+2*2*3						

[RMS 115]
nz=0.0711	0	0.0711
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7018

[RMS 668]
nz=0.0255	0	0.0255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.969

[RMS 669]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1976

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=869
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0909-02	4-01	0909-02		0
na=Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o pow.ponad 0.5 do 2.5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 115]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[POZYCJA]
id=871
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-20	4-01	0919-20		1
mpn=1211
na=Wymiana klamek z szyldami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=2.65

[RMS 660]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 97]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=762
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-07	4-01	1215-07		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=38.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=38.24	1	38,24						

[RMS 115]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5621

[RMS 97]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=627
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-04	4-01	1215-04		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=5.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	1,40*1,50*2						
wo=1.26	1	0,42*1,50*2						

[RMS 115]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5288

[RMS 97]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=591
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[RMS 115]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=1.72

[RMS 523]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=592
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[RMS 544]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=593
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[RMS 182]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[ELEMENT 1]
na=Remont mieszkania Katowice ul. Ordona 10a/4
wa=0
kn=0	0	0
id=874
nu=2
ir=115
wn=	

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-CO
wa=0
kn=0	0	0
id=875
nu=2.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=rob.przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=876
nu=2.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=877
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		0
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=878
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł oraz w drzwiach łazienkowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 115]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 694]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 689]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 686]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 680]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=879
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż wanny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

[RMS 730]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 779]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=880
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-03	4-02	0132-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii wannowej trójdrogowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 722]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=881
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=1211
na=Demontaż umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 724]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=882
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
mpn=1211
na=Demontaż zlewu kuchennego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 730]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 780]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=883
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 723]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=884
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
na=Demontaż ustępu z miską fajansową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[POZYCJA]
id=885
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-08	4-02	0233-08		1
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 97]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=886
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-07	4-02	0229-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.7	1	1,7						

[RMS 115]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.238

[POZYCJA]
id=887
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	1.2+1.3						

[RMS 115]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[POZYCJA]
id=888
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=3.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.3	1	1.6+1.2+0,5						

[RMS 115]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=2.112

[POZYCJA]
id=889
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0121-03	4-02	0121-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,8						

[RMS 115]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[ELEMENT 3]
na=wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=890
nu=2.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=891
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, w bruzdach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=3.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.3	1	1.6+1.2+0,5						

[RMS 115]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9438

[RMS 732]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.63

[RMS 742]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.696

[RMS 772]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=4.719

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 697]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0056

[POZYCJA]
id=892
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	1.2+1.6						

[RMS 115]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8008

[RMS 733]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.08

[RMS 743]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.136

[RMS 773]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=4.004

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 702]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[POZYCJA]
id=893
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=6.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.1	1	3,3+2,8						

[RMS 115]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9473

[RMS 774]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.71

[RMS 777]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 776]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.366

[RMS 775]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=36.6

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 709]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0055

[POZYCJA]
id=894
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-02	4-01	0325-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=3.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.3	1	3,3						

[RMS 115]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.485

[RMS 693]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[RMS 688]
nz=0.00039	0	0.00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 691]
nz=0.00022	0	0.00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 556]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0066

[RMS 574]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0033

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 578]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.033

[RMS 696]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.099

[POZYCJA]
id=895
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-08	4	0116-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm (umywalka, zlewozmywak, spłuczka)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 736]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 734]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=896
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-02	4	0115-02		1
mpn=1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm (kabina prysznicowa, pralka, zmywarka w kuchni)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 728]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 769]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=897
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0211-01	4-02	0211-01		1
mpn=_1211
na=Wstawienie trójnika redukcyjnego z PCW o śr. 50x50x50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi (dot. odpływu z pralki w łazience )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 739]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 740]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 741]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 778]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 744]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=898
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 115]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 738]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 771]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=899
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-01	2-15	0203-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - odpływ z brodzika, umywalki,pralki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	1.2+1.3						

[RMS 115]
nz=0.161	0	0.161
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4025

[RMS 731]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.525

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 703]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0088

[POZYCJA]
id=900
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0324-04	4-01	0324-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 115]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 695]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 690]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0028

[RMS 692]
nz=0.00067	0	0.00067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0017

[RMS 687]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 708]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0075

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 714]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 696]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=901
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe kątowe do instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm [zlewozmywak, umywalka, spłuczka]
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=1.385

[RMS 747]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 748]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 735]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 699]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[POZYCJA]
id=902
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm (pralka w łazience, zmywarka w kuchniu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.674

[RMS 746]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 700]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=903
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0232-02	2-15	0232-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kabina prysznicowa z brodzikiem 90x90  (szkło hartowane grubości 6 mm, profil aluminiowy)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 782]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 752]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 704]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=904
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=0
wb=0
il=0.877

[RMS 750]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 711]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=905
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym min.50cm szer.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 761]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 766]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 751]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 701]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=906
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
na=Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 762]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 698]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=907
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 765]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 697]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=908
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=1.914

[RMS 749]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 697]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=909
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 763]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 764]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 698]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=910
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 737]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 770]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=911
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=6.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.1	1	6,1						

[RMS 115]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3392

[POZYCJA]
id=912
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0126-01	4	0126-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=6.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.1	1	6,1						

[RMS 115]
nz=0.0916	0	0.0916
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5588

[RMS 715]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.122

[RMS 745]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0122

[RMS 756]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0122

[RMS 729]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0366

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=913
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1213-03	4-01	1213-03		1
na=Lakierowanie grzejników żeberkowych (czyszczenie,mycie i lakierowanie oraz zabezpieczenie głowic termostatycznych przed remontem lokalu)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=7.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.13	1	9*0.23+17*0.23+5*0.23						

[RMS 115]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7094

[RMS 681]
nz=0.166	0	0.166
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1836

[RMS 685]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1569

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=914
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur C.O.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	6*2.7 + 4*0,7						

[RMS 115]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.18

[RMS 683]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.247

[RMS 682]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.266

[RMS 679]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.114

[RMS 707]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=GAZ
wa=0
kn=0	0	0
id=915
nu=2.1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=916
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0311-01	4-02	0311-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	1.4						

[RMS 115]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[POZYCJA]
id=917
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-01	2-15	0303-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych (dopuszcza się zastosowanie rur miedzianych o połaczeniah zaciskowych)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=2.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	1.6+0.5						

[RMS 115]
nz=0.502	0	0.502
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0542

[RMS 716]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.184

[RMS 768]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=1.764

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 697]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0141

[POZYCJA]
id=918
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-27	4-01	1212-27		1
na=miniowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=2.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	2,1						

[RMS 634]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[RMS 683]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0315

[RMS 679]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0063

[RMS 707]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=919
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	2.1						

[RMS 115]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.462

[RMS 684]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0273

[RMS 682]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0294

[RMS 679]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0126

[RMS 707]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=920
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-03	4-02	0314-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 97]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=921
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0311-03	2-15	0311-03		1
na=Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed wypływem gazu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8623

[RMS 758]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 717]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 97]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 710]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=922
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0301-01	4-02	0301-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewinięcie odcinka rury stalowej, czarnej o śr. 15-20 mm - gazowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=4	0	ilość odcinków	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 115]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 97]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=923
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0308-01	4-02	0308-01		1
mpn=_1211_
na=Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15 mm w instalacjach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 753]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=924
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-01	4-02	0304-01		1
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 720]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 725]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 726]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 727]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 767]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=925
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-07	4-02	0314-07		1
na=Demontaż termy gazowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 97]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=926
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=_1211
na=Podgrzewacz gazowy wody przepływowej1310Podgrzewacz z czujnikiem zaniku ciągu, bez płomienia dyżurnego, z zapłonem bateryjnym.1310Należy uwzględnić również konieczność podłączenia podgrzewacza z kominem rurą stalową kwasoodporną
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1965

[RMS 757]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 760]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 759]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 718]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3

[RMS 719]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 97]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 712]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=927
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 754]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 705]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=928
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr gazowy przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 755]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 706]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=929
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 698]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=930
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0307-02	4-02	0307-02		1
mpn=_1211
na=Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 721]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=931
pd=						0
na=Opinia kominiarska powykonawcza
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	0
wn=	
cjw=0	PLN	0
wcn=1	1	0	0	0	0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=932
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,2						

[RMS 115]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=1.032

[RMS 713]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=933
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,2						

[RMS 713]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[POZYCJA]
id=934
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,2						

[RMS 781]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[ELEMENT 2]
na=
wa=0
kn=0	0	0
id=935
nu=2.2
ir=115
wn=	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=936
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[RMS 115]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=7.581

[POZYCJA]
id=937
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-02	4-03	1003-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły  - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=0.1964	0	0.1964
np=1
wa=0
wb=0
il=0.982

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=938
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[RMS 115]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=41.8

[RMS 490]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.152

[POZYCJA]
id=939
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=0.119

[RMS 785]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.286

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=940
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe Cu 3 x 1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=4.575

[RMS 792]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=67.6

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=941
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe  Cu 3 x 2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2788

[RMS 791]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=942
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe 3 x 4 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4927

[RMS 790]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=943
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablic licznikowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 796]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=944
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablicy mieszkaniowej bezpiecznikowej  S12
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 797]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=945
pd=	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie nadprądowe typu S  1 - biegunowy,typ B 10 , 16 A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.872

[RMS 798]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=946
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  wyłącznik różnicowo-prądowy 2 - bieg. , 30 mA , 40A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 794]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=947
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy tpikowy przedlicznikowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 795]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=948
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=2.185

[RMS 788]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=949
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-04	5-08	0303-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.418	0	0.418
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9878

[RMS 793]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=950
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9455

[RMS 789]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=951
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7143

[RMS 786]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=952
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych  2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0085

[RMS 787]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=953
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0309-11	4-03	0309-11		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.6699	0	0.6699
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6699

[RMS 784]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=954
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Aparat domofonu kompatybilny z istniejącym systemem wraz z montażem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 783]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=955
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=4
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[POZYCJA]
id=956
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=957
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=958
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[SUMA KONTROLNA]
b6bb8d3c91ee8d1ef4f6cbdf 1d8fcd2