**Opis przedmiotu zamówienia**

**Tokarka uniwersalna szt. 1**

Typ urządzenia - Tokarka uniwersalna

Zastosowanie - Wykonywanie prac tokarskich

Sposób mocowania - Manualny 3- szczękowy

Moc silnika - min. 7 KW

Średnica toczenia nad łożem - min. 600 mm

Średnica toczenia nad suportem - min. 450 mm

Długość łoża ( rozstaw kłów) - min. 2000 mm

Zakres obrotów ( prędkości obrotowej wrzeciona ) - min. 25 – 1450 obr/min

Szerokość łoża - min. 350 mm

Zakres prędkości posuwu wzdłużnego - min. 0,040 – 1,450 mm na obrót

Średnica wrzeciona - min. 100 mm

Średnica uchwytu tokarskiego - min. 300 mm

Zakres posuwu poprzecznego - min. 0,020 – 0,570 mm/obrót

Gwint metryczny min. 0,2 – 14 mm

Oświetlenie LED - Tak

Końcówka tulei konika - MT 5

Wyposażenie dodatkowe - zestaw noży tokarskich

Gwarancja - 3 lata / 36 miesięcy

Zamawiający zaakceptuje produkt o takich parametrach:

- ZAKRES OBROTÓW WRZECIONA: 25 - 1700 obr/min

- ZAKRES POSUWU WZDŁUŻNEGO: 0,044 - 1,480 mm/obr

- ZAKRES POSUWU POPRZECZNEGO: 0,022 - 0,740 mm/obr

- GWINT METRYCZNY: 0,35 - 120 mm

Wraz z usługą montażu i szkolenia.

Zamawiający informuje, że przygotował podłoże o odpowiedniej wytrzymałości (beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych). Zamawiający udostępnia rzuty pomieszczeń do posadowienia urządzenia.

Szacunkowa wartość w zł netto: 91 000,00 zł netto