Przodkowo, dnia 25 stycznia 2022r.

**Gmina Przodkowo**

**ul. Kartuska 21**

**83-304 Przodkowo**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający – Gmina Przodkowo na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), udziela poniżej wyjaśnień w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia pn ,,**Budowa sali sportowej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej w Wilanowie – II etap**”:

***Pytanie 1:***

Czy Zamawiający dopuszcza płatności częściowe na podstawie protokołów zaawansowania robót?

***Odpowiedź na pytanie 1:***

Zamawiający dopuszcza rozliczenie na podstawie 2 faktur (2 etapów):

a) przejściowej za wykonanie i odebranie na podstawie protokołów zaawansowania robót zgodnych z kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę. Pierwsza faktura wystawiona może zostać nie wcześniej niż miesiąc po rozpoczęciu robót a jej wartości nie może przekroczyć kwoty 10 % wartości brutto umowy.

b) końcowej obejmującej pozostałe pozycje wynikające z dokumentacji projektowej po odebraniu protokołem końcowym całego zakresu zamówienia.

***Pytanie 2:***

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki wewnętrznej oraz szczegółu posadzki sportowej.

***Odpowiedź na pytanie 2:***

1. Zestawienie znajduje się w projekcie zatwierdzonym decyzją nr B.6740.2273.2020.MG z dnia 22.12.2020 r, wydaną przez Starostę Kartuskiego.
2. Posadzka sportowa sali gimnastycznej powinna zostać wykonana jako kombi elastyczna, systemowa z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach). Podłoga sportowa jako cały system musi być zgodna ze wszystkimi parametrami normy ENPN 14904.

Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PCV:

- Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i tempera-turą), czystego winylu

- Dolna warstwa wykonana z pianki sprężystej

- Wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego dodatkowo zbrojonego

- Grubość całkowita wykładziny – min. 7 mm

- Grubość warstwy użytkowej – min. 2 mm

- Absorpcja uderzeń – min. P1 (wg EN 14808)

- Odbicie piłki –90 %

- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne

- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem negatywnym pod-stawowych środków chemicznych i przed trwałym zabrudzeniem

Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty:

· Atest higieniczny

· Certyfikat zgodności z obowiązującą normą EN 14904 (amortyzacja wykładziny minimum na poziomie P1)

Podłoga - cały system jako komplet /konstrukcja + wykładzina/ musi posiadać:

· Dokument potwierdzający zgodność systemu podłogi z normą EN 14904

· Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień – Cfl-s1

· Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancją producenta, wymaga się dostarczenia autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz imiennie dla Wykonawcy.

Na odbiór końcowy należy dodatkowo dostarczyć następujące dokumenty:

· Oświadczenie producenta o klasie drewna użytego na konstrukcję legarowaną.

· Dokument potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów normy PN-EN 14904.

· Oświadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i użytych środkach ochrony

· Inne prawem wymagane dokumenty

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać własności techniczne określone przez producenta dla danego typu nawierzchni.

Wszelkie elementy osprzętu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny być zamontowane przed rozpoczęciem montażu systemu podłogi sportowej.

Nie dopuszcza się łączenia pasów wykładziny na styk, bez spawania!

Po ułożeniu podłogi sportowej będą wymalowane linie boisk do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej. Farby użyte do malowania linii muszą być zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej. Konstrukcja podłogi jest wentylowana. Należy przyjąć co najmniej 3 ciągi wentylacji wymuszonej umieszczone w przestrzeni pod podłogowej. Każdy z ciągów musi mieć wydajność min. 100 m3 powietrza na godzinę.

Podłoga będzie odsunięta od ścian o 2 cm i wykończona przy ścianach specjalnie wyfrezowana listwą, umożliwiającą swobodny przepływ powietrza z przestrzeni nad - do podpodłogowej.

***Pytanie nr 3:***

Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z zapisami umowy dot. warunków płatności: "Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z protokołem odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, stwierdzającego, że roboty te zostały wykonane bez wad i usterek, oraz przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy po prawidłowym wykonaniu zamówienia" - Zamawiający nie przewiduje rozliczeń wykonania umowy za pomocą faktur przejściowych, a jedynie fakturą końcową?

***Odpowiedź na pytanie 3:***

Odpowiedź na to pytanie zawarta została w odpowiedzi na pytanie 1.

***Pytanie 4:***

Proszę o wyjaśnienie, czy w przypadku konieczności fakturowanie zewnętrznego przez Wykonawcę, Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie cesji wierzytelności na Bank?

***Odpowiedź na pytanie 4:***

Zamawiający dopuszcza przeniesienie wierzytelności na Bank.

Sporządziła: Katarzyna Markowska