**Miernik sygnału satelitarnego WS – 6916HD DVB-S/S2 lub równoważny   
o poniższych parametrach – 1 szt.**

* pomiar sygnałów satelitarnych DVB-S/S2 w jakości HD
* podgląd odbieranego kanału FTA na wyświetlaczu LCD
* obsługa DiSEqC: 1.0, 1.1, 22 kHz oraz Unicable (dSCR)
* zabezpieczenie przeciwzwarciowe
* wskazanie siły i jakości sygnału
* procentowe wskazanie jakości sygnału
* pomiar wszelkich niezbędnych parametrów sygnału takich, jak: poziom sygnału wyrażany w dBμV, C/N, MER, aBER
* sygnał dźwiękowy znalezienia satelity (możliwość wyłączenia)
* wbudowana latarka
* Li-Ion akumulator 7,4 V/3000 mAh
* możliwość edycji satelity, transpondera, częstotliwości