Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego

ZP-271.42.2022

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO**

Podstawowe wymagania dotyczące parametrów technicznych, funkcjonalnych i ilościowych określone w SWZ.

**dostawa pojazdu typu quad wraz z wyposażeniem dodatkowym: gąsienice, pług odśnieżający i urządzenie do przygotowania tras biegowych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania Zamawiającego** | Spełnianie  **TAK/NIE**  (jeżeli oferowany pojazd lub jego wyposażenie dodatkowe spełniają wymagania w stopniu wyższym niż określony przez Zamawiającego należy podać te parametry) |
| **Minimalne wymagania techniczne, które powinien spełniać pojazd:** | | |
| Rok produkcji: 2021 lub 2022 | |  |
| 1 | **silnik**  spalinowy  pojemność 900 cm3 lub powyżej  moc 80 koni mechanicznych lub więcej  układ rozruchowy elektryczny za pomocą kluczyka |  |
| 2 | **hamulce i zawieszenie**  przednie i tylne hamulce tarczowe  hamowanie silnikiem EBS  hamulec górski |  |
| 3 | **osiągi i przeniesienie napędu**  napęd 4x4 z możliwością rozłączenia na 2wd z 4wd  przednie koła 12 cali  tylne koła 12 cali  felgi aluminiowe |  |
| 4 | **rama i wymiary**  bagażnik z tyłu o ładowności min. 400 kg  prześwit powyżej 30 cm  wymiary: od 300 cm do 320 cm długości, szerokość od 145 cm do 160 cm, wysokość od 180 cm do 205 cm  ładowność pojazdu powyżej 650 kg  rozstaw osi nie mniej niż 200 cm  masa własna od 700 kg do 800 kg |  |
| 5 | **wyposażenie pojazdu**  hamulec postojowy  pasy bezpieczeństwa  licznik /wskaźnik paliwa, prędkości pojazdu, ilości mth, ilości przejechanych km, rodzaj napędu/  sygnał dźwiękowy  pełne oświetlenie drogowe  lusterka boczne  kierunkowskazy  gniazdo elektryczne 12V w konsoli  kabina /wyposażona w sztywny dach, szybę czołową i drzwi boczne/  ogrzewanie kabiny  przedni zderzak  wyciągarka o mocy od 2 do 3 ton  przednia szyba z wycieraczką  boczne drzwi z możliwym demontażem  hak holowniczy  homologacja na ciągnik rolniczy lub pojazd specjalny z możliwością rejestracji  gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 6 | **rodzaj/przeznaczenie pojazdu**  pojazd użytkowo - transportowy |  |
| **Minimalne wymagania techniczne, które powinno spełniać wyposażenie dodatkowe pojazdu:** | | |
| 1 | **gąsienice do pojazdu typu quad**  4 sztuki |  |
| 2 | **pług odśnieżający przedni do pojazdu typu guad**    1 sztuka  montaż oparty na systemie KLIK /szybki montaż/  rodzaj materiału – blacha stalowa  szerokość pługa min.160 cm  szerokość robocza min. 170 cm  wysokość lemiesza min. 35 cm  możliwość ustawienia lemiesza z kierunkiem odśnieżania oraz z możliwością regulacji kąta – min. dwustopniowa regulacja |  |
| 3 | **urządzenie specjalistyczne służące do tworzenia  i utrzymania tras narciarstwa biegowego wraz z przystawką do wyciskania dwóch torów biegowych**  umożliwia przygotowanie w okresie zimowym tras turystycznych oraz służy do wyciskania śladów do biegów narciarskich, przeznaczone do pojazdu typu guad  szerokość bez finiszera końcowego min. 180 cm  szerokość z finiszerem końcowym min. 200 cm  przystawka do wyciskania torów w wykonaniu hydraulicznym |  |