|  |  |
| --- | --- |
| **NAZWA ZAMIERZENIA**  **BUDOWLANEGO** | Remont części dachu i stolarki okiennej na budynku Urzędu Miejskiego w Tucholi |
| **ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO** | 89-500 Tuchola, plac Zamkowy 1 |
| **JEDNOSTKA EWIDENCYJNA** | Tuchola – Miasto, 041606\_4 |
| **NAZWA I NUMER**  **OBRĘBU EWIDENCYJNEGO** | Miasto Tuchola, 0001 |
| **NUMER DZIAŁKI**  **EWIDENCYJNEJ** | 676 |
| **NAZWA INWESTORA** | Gmina Tuchola |
| **ADRES INWESTORA** | 89-500 Tuchola, plac Zamkowy 1 |

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przewiduje się wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:

1. **REMONT POKRYCIA DACHOWEGO:**
   1. Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie wraz z ołatowaniem i deskami okapowymi, wiatrownicami
   2. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi.
   3. Montaż wiatrownic impregnowane.
   4. Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi.
   5. Ułożenie na krokwiach ekranu - membrana o gramaturze minimum 180 g.
   6. Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
   7. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę.
   8. Obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi karpiówką 1/2
   9. Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką.
   10. Montaż elementów uzupełniających w dachu krytym dachówką ceramiczną – gąsior początkowy, końcowy, łącznik gasiorów, grzebienia z kratką wentylacyjną , kratkę wentylacyjną
   11. Wykonanie i montaż obróbek blacharskich koszy z blachy cynkowo-tytanowej przy dachu krytym dachówką, koszy, pasów nadrynnowych, gzymsów, pasów elewacyjnych
   12. Montaż taśmy wentylacyjnej okapu i kalenicy
   13. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej
   14. Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu
   15. Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym jak i na ścianach w ciągach pionowych.
   16. Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką
   17. Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm2.
   18. Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych.
   19. Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych.
   20. Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych.
   21. Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy 18 mm na dachu lub dymniku stromym.
   22. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III.
   23. Badania i pomiary instalacji piorunochronnej.
   24. Rozebranie kominów wolnostojących.
   25. Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych pełnych wraz ze spoinowaniem - o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły.
   26. Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duza.
   27. Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski stalowy.
   28. Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową wraz z przygotowaniem podłoża - gzyms pod dachem.
   29. Montaż okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone o wym. 78 x 98 cm
   30. Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 45 x 73
   31. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z kosztami utylizacji.
2. **WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ** :
   1. Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - z drewna klejonego rozwierne z plus szprosa tak jak istniejące okna - wraz z obróbką ościeży i pomalowaniem ościeży - okna dwuszybowe ( pomieszczenia poddasza nieogrzewane )
   2. Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych z drewna klejonego rozwierne z plus szprosa - okrągłych kołowych - wraz z obróbką ościeży i pomalowaniem ościeży - okna dwuszybowe ( pomieszczenia poddasza nieogrzewane).