część 5: ***„*Dostawa wewnętrznego kontrolera HBA (bez RAID) z wyjściem SAS do komputera klasy PC”** – 1 sztuka

Zastosowanie: kontroler umożliwiający podłączenie do komputera klasy PC zewnętrznego urządzenia - streamera taśmowego do backupu

Interfejs: slot PCIe x8

Porty wyjścia: zewnętrzny port mini SAS SFF8088 (1 szt.)

Kompatybilność z: MS Windows 10

Gwarancja: minimum 24 miesiące