**Załącznik nr 1 do SWZ**

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej, nieodpadowej, luzem do Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie loco: 76-015 Manowo, ul. Cisowa 21
2. Prognozowana ilość soli do zamówienia minimum 500 ton przy ewentualnym prawie opcji możliwość rozszerzenia do 1000 ton.
3. Przeznaczenie soli: mieszanka solno – piaskowa do zimowego utrzymania dróg.
4. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji obejmującej swoim zakresem możliwość zwiększenia zakupu soli drogowej będącego przedmiotem zamówienia. Oznacza to, że Zamawiający dokona zamówienia na minimum 500 ton soli , zaś pozostałe 500 ton soli zostanie zamówione w zależności od potrzeb Zamawiającego, zależnych od ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę oraz zwolnienia i zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.
5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
6. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i terminach jak zamówienie podstawowe
7. Zamówienie podstawowe oraz zamówienie z wykorzystaniem prawa opcji realizowane będzie sukcesywnie w czasie **nie dłuższym niż 72 godziny od** otrzymania pisemnego(mail) lub telefonicznego zlecenia od Zamawiającego.
8. Dostawa będzie realizowana samochodami samowyładowczymi od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:00.
9. Minimalna ilość jednorazowej dostawy 25 Mg.
10. Rozliczenie za dostarczone partie soli następować będzie na podstawie ceny jednostkowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie.
11. Sól będąca przedmiotem zamówienia winna spełniać wymagania jakościowe nie gorsze niż:
12. zawartość NaCl - minimum: 90%
13. zawartość antyzbrylacza K4Fe(CN)6 w ilości minimum: 20 mg/kg
14. zawartość H2O – maksymalnie 3%
15. zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie – maksymalnie 8%
16. ziarno powyżej 6 mm – maksymalnie 10%
17. ziarno poniżej 1 mm– maksymalnie 20%
18. barwa: biała lub biało – szara
19. postać: sypka
20. opakowanie: luzem

( wymagania obejmują również zamówienie rozszerzone).

1. Sól drogowa powinna posiadać pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie lub równoważne zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.
2. Do każdej partii towaru Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć świadectwo jakości oferowanej soli, wystawione przez własne laboratorium lub inne uprawnione do badania soli. Do pierwszej dostawy należy również dostarczyć aktualną, pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub innej jednostki badawczej oraz atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie lub równoważne zaświadczenie innego uprawnionego podmiotu.
3. Niedostarczenie świadectwa jakości soli dla każdej partii soli spowoduje nieodebranie materiału. Nieodebrana partia soli podlega zwrotowi staraniem i na koszt wykonawcy jako partia niespełniająca parametrów określonych w SWZ.
4. Zamawiający dokonuje kontroli dostarczonego materiału ocenia stan fizyczny dostawy.
5. Zamawiający może wykonywać własne badania kontrolne na próbkach pobieranych z dostarczonych partii materiału w ilościach jakie uzna za stosowne.
6. W przypadku odchylenia od norm Zamawiający zażąda od wykonawcy usunięcie danej partii soli z placu na koszt wykonawcy. W tym przypadku taką partię uważa się za niedostarczoną.
7. Badania własne Zamawiającego mają pierwszeństwo przed świadectwem wystawionym przez Wykonawcę
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
9. Wartość całego przedmiotu zamówienia musi zawierać cenę soli z transportem do miejsca składowaniatj. 76-015 Manowo, ul. Cisowa 21
10. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
12. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
13. Termin wykonania zamówienia**:** 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w ilości nie mniejszej niż 10% ogólnej liczby pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. . 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2021r. poz. 450 z późn. zm.) używanych przy realizacji tego zamówienia ( jeżeli dotyczy).

Uwaga: Jeżeli łączna flota użytkowanych przy realizacji zadania publicznego pojazdów wynosi 4 lub mniej, nie ma potrzeby zapewniania udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym**.**

1. Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.