Załącznik nr 1

do umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Samochód z windą elektrohydrauliczną przystosowany do przewozu 9 osób (łącznie z kierowcą) w pozycji siedzącej w wariancie z możliwością jednoczesnego przewiezienia 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Samochód fabrycznie nowy, w szczególności z oryginalną – fabryczną grubością powłoki lakierniczej, wyprodukowany w 2022 roku lub 2023 roku.

Bez wad fizycznych i prawnych, nie mogą mieć do niego prawa osoby trzecie, nie może stanowić przedmiotu jakiegokolwiek postępowania lub zabezpieczenia.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące czynności:

1. sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy samochodu elektrycznego marki 1……. z windą elektrohydrauliczną, model1 …………., rok produkcji 1……………., przystosowanego do przewozu 9 osób (łącznie z kierowcą) w pozycji siedzącej w wariancie z możliwością przewiezienia 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
2. sprzedaż, dostarczenie, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego kabla ładowania 3-fazowego 32A oraz ładowarki 3-fazowej.
3. dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim i kart gwarancyjnych do zakupionego samochodu i stacji ładowania;
4. przeprowadzenie na koszt Wykonawcy badania Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającego windę do użytkowania,
5. przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi i użytkowania pojazdu z wytypowanymi przez Zamawiającego osobami w zakresie zasad używania urządzeń znajdujących się w kabinie kierowcy oraz zasad wykonywania obsługi codziennej, w zakresie czasowym nie mniejszym niż 2 godziny;
6. udzielenie gwarancji w wysokościach określonych w § 3 ust 2 projektu umowy, liczonej od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego:
7. pakiet standardowego ubezpieczenia OC/AC na pierwsze 12 miesięcy liczonej od daty protokolarnego odbioru przez Zamawiającego *( zapis tylko gdy Wykonawca w ofercie zaoferuje ubezpieczenie)*

| **Lp.** | **Opis parametru** | **Parametr**  **wymagany** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji | 2022 lub 2023 |
| 2 | Samochód fabrycznie nowy | TAK |
| 3 | Samochód dostosowany do ruchu prawostronnego | TAK |
| 4 | Samochód 9 osobowy (8+1), przystosowany do **jednoczesnego** przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich (po demontażu siedzeń tylnych) | TAK |
| 5 | Układ napędowy | na dwa koła  (przednie) lub  cztery koła |
| 6 | Koła z oponami letnimi + felgi aluminiowe - zamontowane | TAK |
| 7 | Dodatkowo 4 szt. opon zimowych z felgami stalowymi (wyważone) | TAK |
| 8 | Koło zapasowe z oponą letnią | TAK |
| 9 | Drzwi wejściowe:  - przednie lewe i prawe z szybami otwieranymi elektrycznie  - boczne prawe odsuwane z szybami otwieranymi  - tylne dwuskrzydłowe przeszklone otwierane 180 stopni z ogrzewanymi szybami, wycieraczkami i spryskiwaczem | TAK |
| 10 | Silnik | elektryczny |
| 11 | Moc | 130 KM-140 KM (50kWh lub 75 kWh) |
| 12 | Zasięg | minimum 200 km |
| 13 | Ładowanie z wykorzystaniem złącza trójfazowego i ładowarki | TAK |
| 14 | Kabel ładowania 3-fazowy 32A wraz z ładowarką 3-fazową, wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim i kartami gwarancyjnymi oraz pozostałymi dokumentami umożliwiającymi użytkowanie ładowarki i kabla ładowania na wyłączne potrzeby związane z ładowaniem zakupionego samochodu. Wykonawca dostarczy, dokona montażu i uruchomienia kabla i ładowarki na terenie DPS oaz przeprowadzi szkolenie dla pracowników DPS w zakresie korzystania i ładowania samochodu | TAK |
| 15 | Automatyczna skrzynia biegów | opcjonalnie |
| 16 | Układ blokady zapłonu – immobiliser + alarm | TAK |
| 17 | Immobiliser, alarm antywłamaniowy, centralny zamek z blokadą i pilotem, lusterka podgrzewane składane elektrycznie | TAK |
| 18 | Układ hamulcowy z ABS, hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu | TAK |
| 19 | ASR, ESP z asystentem hamowania | TAK |
| 20 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera czołowe i boczne w pierwszym rzędzie oraz kurtynowe boczne dla 2. i 3. rzędu foteli | TAK |
| 21 | Komputer pokładowy wielofunkcyjny | TAK |
| 22 | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK |
| 23 | Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku, kamera cofania | TAK |
| 24 | Światła do jazdy dziennej - LED | TAK |
| 25 | Światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu | TAK |
| 26 | siedzenia: I rząd kierowca + kanapa 2 osobowa | TAK |
| 27 | siedzenia: II i III rząd indywidualne fotele na odrębnych podstawach z systemem szybkiego demontażu,  montowane zaczepami bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |
| 28 | Pasy bezwładnościowe trój punktowe na wszystkich fotelach | TAK |
| 29 | Fotel kierowcy z regulacją kąta i wysokości siedziska | TAK |
| 30 | Fotele do wsiadania pasażerów do III rzędu uchylne | TAK |
| 31 | Izolacja termiczna i akustyczna ścian i sufitu  Pomiędzy warstwą zewnętrzną blacharską a tapicerką wewnętrzną | TAK |
| 32 | Wieszaki ubraniowe II i III rząd | TAK |
| 33 | Tapicerka materiałowa identyczna na wszystkich fotelach | TAK |
| 34 | Antypoślizgowa wykładzina podłogowa | TAK |
| 35 | Rączki ułatwiające wsiadanie przy drzwiach bocznych | TAK |
| 36 | Regulowana kierownica w dwóch płaszczyznach, kierownica wielofunkcyjna | TAK |
| 37 | Klimatyzacja w kabinie kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej | TAK |
| 38 | Ogrzewanie dla przestrzeni kierowcy | TAK |
| 39 | Ogrzewanie w przestrzeni pasażerskiej | TAK |
| 40 | Hak holowniczy | TAK |
| 41 | Dodatkowe kierunkowskazy dachowe z tyłu | TAK |
| 42 | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane | TAK |
| 43 | Radioodbiornik USB z nawigacją i bluetooth | TAK |
| 44 | Winda elektrohydrauliczna dla osób niepełnosprawnych | TAK |
| 45 | Winda zamontowana w tylnej części pojazdu | TAK |
| 46 | Sterownik windy na kablu lub bezprzewodowo | TAK |
| 47 | Winda - automatyczne poziomowanie w czasie podnoszenia i opuszczania | TAK |
| 48 | Winda – automatyczna sygnalizacja ostrzegawcza pomarańczowe | TAK |
| 49 | Winda - automatyczna blokada przed stoczeniem wózka | TAK |
| 50 | Winda - automatyczny pomost pomiędzy podłogą a platformą | TAK |
| 51 | Winda - automatycznie składana w położenie transportowe | TAK |
| 52 | Nośność windy | 300 kg - 350 kg |
| 53 | Zasilanie przystosowane do instalacji 12V (dodatkowe gniazda zapalniczki w przestrzeni pasażerskiej) | TAK |
| 54 | Komplet dokumentów technicznych | TAK |
| 55 | Kompletne badanie windy przez UDT zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z uzyskaniem decyzji | TAK |
| 56 | Oznaczenie pojazdu, z przodu i z tyłu, tablicami „pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych” | TAK |
| 57 | 2 komplety pasów inwalidzkich do mocowania wózków z osobami niepełnosprawnymi + 2 komplety pasów bezpieczeństwa | TAK |
| 58 | Okres gwarancji: gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu kilometrów na cały pojazd na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu - bez wyłączeń - obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne | minimum 24 miesiące1 |
| 59 | Okres gwarancji: gwarancja na perforację nadwozia | minimum 120 miesięcy1 |
| 60 | Okres gwarancji: na powłokę lakierniczą | minimum 36 miesięcy1 |
| 61 | Okres gwarancji na ładowarke i kabel ładowania | Minimum 24 miesiące1 |
| 62 | Czas oczekiwania na naprawę w okresie gwarancji | maksymalnie 48 godziny1 |
| 63 | Najbliższy autoryzowany serwis w autoryzowanej stacji obsługi | Na terenie miasta Poznania |
| 64 | Dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg |
| 65 | Wymiary przestrzeni bagażowej muszą być odpowiednie do jednoczesnego przewiezienia 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich | TAK |

1. dokładne dane zostaną wpisane po wyborze oferty zgodnie z jej treścią