|  |  |
| --- | --- |
| **Budynek główny mieszkalny** | |
| Kubatura | 7 054 m3 |
| Powierzchnia użytkowa | 2 011 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 660 m2 |
| Ilość kondygnacji | 3 nadziemne/ 1 podziemna |
| **Budynek nr 2 – fizjoterapia, archiwum** | |
| Kubatura | 461 m3 |
| Powierzchnia użytkowa | 133,83 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 158,31 m2 |
| Ilość kondygnacji | 1 kondygnacja bez podpiwniczenia |
| **Budynek nr 3 – garaże, pomieszczenia gospodarcze** | |
| Kubatura | 418,28 m3 |
| Powierzchnia użytkowa | 110,20 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 137,46 m2 |
| Ilość kondygnacji | 1 kondygnacja bez podpiwniczenia |

1. Budynek główny mieszkalny został zbudowany ok. 1910. Jest to budynek 3 kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony,
   1. **Konstrukcja budynku**
      * 1. ***Skrzydło północne***
           + mury piwniczne- betonowe, mury nadziemne- cegła pełna, stropy drewniane,

(nad parterem i I piętrem)

* dach – stropodach , konstrukcja drewniana , kryty papą.
  + - 1. ***Skrzydło południowe***
* mury piwniczne- betonowe,
* mury nadziemne- cegła pełna,
* stropy prefabrykowane DZ3-3,
* dach- stropodach, belki prefabrykowane DZ-3 , kryty papą.
  + - 1. ***Fundamenty***- betonowe
      2. Ściany zewnętrzne – tynki cementowo-wapienne
      3. Stolarka okienna : PCV
      4. Stolarka drzwiowa zewnętrzna : aluminium/pcv
      5. Stolarka drzwiowa : drewniana i płycinowa
  1. **Budynek wyposażony w następujące instalacje i urządzenia**:
* wodno-kanalizacyjna podłączona do sieci miejskiej,
* gazową,
* elektryczna
* telefoniczna, TV,
* odgromowa,
* kanalizacja deszczowa podłączona do sieci miejskiej.
* Kotłownia c.o gazowa
* Instalacja wodno -kanalizacyjna – miejska
* Instalacja przeciwpożarowa i oddymiania
* Wentylacja
* Winda osobowa
* Monitoring
* Domofon

1. **Budynek nr 2**

1 kondygnacja bez podpiwniczenia, ściany murowane, dach płaski. Okna PCV, stolarka drzwiowa aluminiowa.

**Budynek wyposażony w następujące instalacje**:

* Wodno-kanalizacyjna – miejska
* Elektryczna
* Centralnego ogrzewania

1. **Budynek nr 3**

1 kondygnacja bez podpiwniczenia, ściany murowane, dach płaski. Okna PCV, bramy garażowe stalowe , skrzydłowe. Drzwi zewnętrzne – płycinowe.

**Budynek wyposażony w następujące instalacje**:

* Wodno-kanalizacyjna – miejska
* Elektryczna
* Centralnego ogrzewania