**Załącznik nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi   
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę materiałów preizolowanych II w 2023 r. (PN/38/2023/D) – formularz podstawowy.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa materiału** | **Średnica** | **J.m.** | **Ilość** | **Specyfikacja oferowanych materiałów**   **(opis zgodnie z pkt. 13.4.8. Ogłoszenia)** | **Cena jednostkowa netto PLN** | **Cena netto PLN (E\*G)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **Rury preizolowane** | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rura preizolowana L=12m | 33,7/ 90 | szt. | 15 |  |  |  |
| 2. | Rura preizolowana L=12m | 42,4/110 | szt. | 37 |  |  |  |
| 3. | Rura preizolowana L=12m | 48,3/110 | szt. | 23 |  |  |  |
| 4. | Rura preizolowana L=12m | 60,3/125 | szt. | 39 |  |  |  |
| 5. | Rura preizolowana L=12m | 168,3/250 | szt. | 28 |  |  |  |
| **Złącza mufowe proste** | |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Złącze mufowe proste | 33,7/90 | kpl. | 32 |  |  |  |
| 7. | Złącze mufowe proste | 42,4/110 | kpl. | 3 |  |  |  |
| 8. | Złącze mufowe proste | 48,3/110 | kpl. | 28 |  |  |  |
| 9. | Złącze mufowe proste | 60,3/125 | kpl. | 20 |  |  |  |
| **Złącza mufowe kolanowe** | |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Złącze mufowe kolanowe | 33,7/90 | kpl. | 4 |  |  |  |
| 11. | Złącze mufowe kolanowe | 42,4/110 | kpl. | 6 |  |  |  |
| **Zawory preizolowane** | |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zawór odcinający prefabrykowany L=1,5m | 33,7/ 90 | szt. | 2 |  |  |  |
| 13. | Zawór odcinający prefabrykowany L=1,5m | 42,4/110 | szt. | 2 |  |  |  |
| 14. | Zawór odcinający prefabrykowany z podwójnym odpowietrzeniem L=1,5m | 168,3/250 | szt. | 4 |  |  |  |
| **Kolana preizolowane prefabrykowane** | |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kolano prefabrykowane 2,5D lub 3D 90° L=1,0x1,0m | 33,7/ 90 | szt. | 18 |  |  |  |
| 16. | Kolano prefabrykowane 2,5D lub 3D 80° L=1,0x1,2m | 33,7/ 90 | szt. | 2 |  |  |  |
| 17. | Kolano prefabrykowane 2,5D lub 3D 80° L=2,0x1,0m | 33,7/ 90 | szt. | 2 |  |  |  |
| 18. | Kolano prefabrykowane 2,5D lub 3D 90° L=1,0x1,0m | 42,4/110 | szt. | 36 |  |  |  |
| 19. | Kolano prefabrykowane 2,5D lub 3D 90° L=1,0x1,0m | 48,3/110 | szt. | 12 |  |  |  |
| 20. | Kolano prefabrykowane 2,5D lub 3D 77° L=1,0x1,0m | 48,3/110 | szt. | 2 |  |  |  |
| 21. | Kolano prefabrykowane 2,5D lub 3D 90° L=1,0x1,0m | 60,3/125 | szt. | 19 |  |  |  |
| 22. | Kolano prefabrykowane 2,5D lub 3D 90° L=2,0x1,0m | 60,3/125 | szt. | 1 |  |  |  |
| 23. | Kolano prefabrykowane 2,5D lub 3D 57° L=1,0x1,0m | 168,3/250 | szt. | 2 |  |  |  |
| 24. | Kolano prefabrykowane 2,5D lub 3D 57° L=1,5x1,0m | 168,3/250 | szt. | 2 |  |  |  |
| 25. | Kolano prefabrykowane 2,5D lub 3D 90° L=1,0x1,0m | 168,3/250 | szt. | 21 |  |  |  |
| **Odgałęzienia preizolowane prefabrykowane** | |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe 45°; L1=1,0m; L2=0,7m | 48,3 - 42,4 | szt. | 2 |  |  |  |
| 27. | Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe 45°; L1=1,2m; L2=0,8m | 168,3 - 42,4 | szt. | 2 |  |  |  |
| 28. | Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe 45°; L1=1,2m; L2=0,8m | 168,3 - 48,3 | szt. | 2 |  |  |  |
| 29. | Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe 45°; L1=1,2m; L2=0,8m | 168,3 - 60,3 | szt. | 2 |  |  |  |
| **Zwężki stalowe** | |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Zwężka stalowa | 42,4 - 33,7 | szt. | 2 |  |  |  |
| 31. | Zwężka stalowa | 48,3 - 42,4 | szt. | 2 |  |  |  |
| 32. | Zwężka stalowa | 60,3 - 48,3 | szt. | 4 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **Rury wejściowe** | |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Rura wejściowa L=1,5x2,5m | 26,9/ 90 | szt. | 2 |  |  |  |
| 34. | Rura wejściowa L=1,5x1,5m | 33,7/ 90 | szt. | 2 |  |  |  |
| 35. | Rura wejściowa L=1,5x2,5m | 33,7/ 90 | szt. | 2 |  |  |  |
| 36. | Rura wejściowa L=1,5x1,5m | 42,4/110 | szt. | 12 |  |  |  |
| 37. | Rura wejściowa L=1,5x2,5m | 42,4/110 | szt. | 2 |  |  |  |
| 38. | Rura wejściowa L=1,5x1,5m | 60,3/125 | szt. | 2 |  |  |  |
| 39. | Rura wejściowa L=1,5x2,5m | 60,3/125 | szt. | 3 |  |  |  |
| 40. | Rura wejściowa L=1,5x1,5m | 168,3/250 | szt. | 9 |  |  |  |
| 41. | Rura wejściowa L=1,5x2,5m | 168,3/250 | szt. | 4 |  |  |  |
| **Końcówki termokurczliwe** | |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Końcówka termokurczliwa | 33,7/90 | szt. | 10 |  |  |  |
| 43. | Końcówka termokurczliwa | 42,4/110 | szt. | 10 |  |  |  |
| 44. | Końcówka termokurczliwa | 48,3/110 | szt. | 12 |  |  |  |
| 45. | Końcówka termokurczliwa | 60,3/125 | szt. | 4 |  |  |  |
| **Pierścienie uszczelniające** | |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Pierścień uszczelniający | 26,9/90 | szt. | 16 |  |  |  |
| 47. | Pierścień uszczelniający | 42,4/110 | szt. | 36 |  |  |  |
| 48. | Pierścień uszczelniający | 168,3/250 | szt. | 2 |  |  |  |
| **Nakładki wzmacniające** | |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Nakładka wzmacniająca | 139,7 - 60,3 | szt. | 2 |  |  |  |
| 50. | Nakładka wzmacniająca | 168,3 - 48,3 | szt. | 2 |  |  |  |
| **Denka stalowe** | |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Denko stalowe | 60,3 | szt. | 2 |  |  |  |
| **Alarm** | |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Puszka przyłączeniowa (a' 2szt.) |  | kpl. | 3 |  |  |  |
| 53. | Łącznik zaciskowy alarmu (100szt.) |  | op. | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Razem:** (suma pozycji od 1 do 53) | |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że oferowane materiały są wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż   
   6 miesięcy przed ich dostarczeniem.
8. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres **…….. miesięcy** (**minimum** **60 miesięcy)** oraz rękojmi na okres **…….. miesięcy** (**minimum 36 miesięcy)**. W przypadku nie wpisania okresu gwarancji oraz rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że oferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu, w tym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym **Załącznik Nr 1** do Ogłoszenia oraz w Warunkach Technicznych stanowiących **Załącznik nr 1.1** do Ogłoszenia jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych.
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   
    i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.
12. W przypadku wyboru naszej oferty oświadczamy, że dla potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego określonych w Ogłoszeniu w tym w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych przed podpisaniem umowy - nie później niż 3 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania przedstawimy dokumenty oraz kserokopie protokołów z badań (z oryginałów) wykonanych przez niezależne instytucje wraz   
    z tłumaczeniem na język polski takie jak np.:

**A.** Wyniki badań i obliczeń żywotności (ciągłej obliczeniowej temperatury pracy ciepłociągu) oferowanej pianki zgodnych z normą   
PN-EN253.

**B.** Świadectwo badania współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z pianki poliuretanowej z płaszczem PE wykonane przed starzeniem na aparacie rurowym, zastosowanej jako izolacja termiczna w dostarczanych elementach preizolowanych, przeprowadzonego na rurze producenta oferowanego systemu przez akredytowane laboratorium, zgodnie z normami PN-ISO 8497:1999 oraz PN-EN 253 w co najmniej trzech temperaturach rury badawczej 80 ± 10 °C, w odniesieniu do średniej temperatury izolacji t = 50°C. Protokół musi zawierać dodatkowo wartość średniej gęstości izolacji, gęstość ta nie może być mniejsza niż 60 kg/m3. Dodatkowo dostawca zobowiązany jest do przedłożenia protokołu badań składu i zawartości gazu w komórkach izolacji z pianki oraz oświadczenia o rodzaju zastosowanego środka porotwórczego.

**C.** Aktualną Krajową Ocenę Techniczną dla elementów oferowanego systemu rur preizolowanych.

**D.** Badania właściwości mechanicznych i wytrzymałościowych pianki i zespołu rurowego wykonane zgodnie z normą PN-EN 253 określające:

- Strukturę komórkową

- Gęstość pianki

- Wytrzymałość na ściskanie

- Chłonność wody

- Wytrzymałość na ścinanie przed starzeniem

- Odchylenie od współosiowości

**E.** Wyniki badań obciążenia od gruntu i nieprzepuszczalności wody proponowanych złączy wykonanych przez niezależną instytucję zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 489-1 lub PN-EN 489.

**F.** Kopie protokołów kontroli wewnętrznej producenta potwierdzające wykonanie obróbki śrutowania rur stalowych pochodzące

z wcześniejszej produkcji,

**G.** Kopie protokołów kontroli obróbki koronowania wewnętrznej powierzchni rur osłonowych produkowanych metodą tradycyjną potwierdzające uzyskanie wysokiej przyczepności izolacji poliuretanowej do rury osłonowej o minimalnej wartości 50mN/m na minimum 75% obwodu rury.

**H.** Krajową Ocenę Techniczną potwierdzającą, że oferowane materiały preizolowane posiadają dopuszczenie do pracy ciągłej   
w temperaturze minimum 140oC (Zamawiający dopuszcza badanie zespołu rurowego na innym systemie surowcowym pianki PUR,   
z zastrzeżeniem, że musi być spełniony warunek ciągłej pracy pianki w temperaturze minimum 140°C).

**……………………………………………………………...**

*podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty[[1]](#footnote-1)*

1. **Podpis osobisty** - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr  
    910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego) [↑](#footnote-ref-1)