Manowo, dnia 07.05.2024r.

 PZD 261.7.2024.GBP

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym ozn. PZD 261.7.2024.GBP pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3569 Cetuń – DW 168”

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76 – 015 Manowo.

W dniu 06.05.2024r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:

**1.**Proszę o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje przebudowy zjazdów z kostki betonowej.
**2.**Proszę o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje wykonania przepustów.
**3**.Proszę o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje montażu barier sprężystych
**4.**Proszę o potwierdzenie, że siatkę należy ułożyć na połączeniu poszerzenia z projektowaną nawierzchnią na szerokości 1metra.
**5**.Według dokumentacji projektowej – rys. Nr 3 szczegóły – powierzchnia przekroju ławy betonowej z betonu C12/15 pod palisadę zgodnie z podanymi wymiarami wynosi 0,65m x 0,15m + 0,125m x(0,25 m + 0,35 m) = 0,1725 m2, natomiast przedmiar w poz. 45 przewiduje 0,25 m2. Proszę o podanie prawidłowej wielkości przekroju ławy oraz w konsekwencji oraz wskazanie prawidłowej ilości m3 betonu.
**6.**Na ławę pod opornik 12x25cm przedmiar w Poz. 47 przewiduje beton B-10 natomiast dokumentacja projektowa – szczegóły rys. Nr 3 – wskazuje beton C12/15. Proszę o wskazanie prawidłowej marki betonu.

**Ad1)** Potwierdzam.
**Ad2)** Potwierdzam.
**Ad3)** Potwierdzam.
**Ad4)** Potwierdzam.
**Ad5)** Wg dokumentacji prawidłowa ilość to 0,2325m3/mb (0.65 x15 + 0,35x0,225 + 0,25x0,225), oraz skos górnej półki, przyjęto 0,25m3/mb. Ilość podana w przedmiarze jest poprawna.

**Ad6)** Należy przyjąć beton C12/15

Mieczysław Zwoliński
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Koszalinie