[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.53
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	2	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o.
afn=12-100 Szczytno, ul. B. Chrobrego 1
nb=PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) STACJI UZDATNIANIA WODY W OLSZYNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA DO MAGAZYNOWANIA WODY ORAZ Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACYJNYM DO SZAMBA SZCZELNEGO I PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 
ab=281706_2 gmina SZCZYTNO, 0017 OLSZYNY, działki nr ew. 420, 421/2
ni=Gmina Szczytno
ai=ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno
br=budowlana, sanitarna, elektryczna, technologiczna
nk=mgr inż. Kamil Kiryjewski	
npn=mgr inż. Adam Wardęcki	
dt=22.12.2022r.	0
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
cpv=45262210-6	Fundamentowanie
cpv=44611500-1	Zbiorniki na wodę
cpv=45232430-5	Roboty w zakresie uzdatniania wody
cpv=45232460-4	Roboty sanitarne
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
pcn=IV kw. 2022r.,ceny rynkowe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	LOKALIZACJA INWESTYCJI1310281706_2 gmina SZCZYTNO, 0017 OLSZYNY, działki nr ew. 420, 421/213101310Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na terenie działek o nr ewidencyjnym 420, 421/2 w obrębie geodezyjnym 0017 Olszyny, jednostka ewidencyjna 281706_2 Szczytno, gm. Szczytno. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest  w części centralnej miejscowości Olszyny. Teren Stacji Uzdatniania Wody jest ogrodzony i stanowi zarazem bezpośrednią strefę ochronną.1310Budynek stacji uzdatniania wody po rozbudowie założony został na planie prostokąta o bokach 6,79x15,9 m. Cały budynek przykryty jest dachem płaskim.1310Budynek stacji uzdatniania wody zostanie wyposażony w wymienione instalacje:1310- instalację elektryczną służącą do oświetlenia i zasilania urządzeń elektrycznych,1310- instalację wodociągową zasilającą i rozprowadzającą po budynku wodę użytkową,1310- instalację kanalizacyjną odprowadzającą ścieki do szamba szczelnego,1310- instalację wentylacyjną grawitacyjną i wyciągową.1310- instalacja technologicznej uzdatnienia wody13101310Charakterystyczne parametry SUW13101310STACJA UZDATNIANIA WODY1310Powierzchnia zabudowy - 107,96 m21310Powierzchnia użytkowa - 80,54 m21310Powierzchnia całkowita - 107,96 m21310Kubatura - 467,06m31310Szerokość budynku - 15,90 m1310Długość budynku - 6,79 m1310Wysokość budynku do kalenicy - 4,55 m13101310ZBIORNIK DO MAGAZYNOWANIA WODY V=100m31310Powierzchnia zabudowy - 19,95m21310Powierzchnia całkowita - 19,95m21310Kubatura - 201,27m31310Szerokość obiektu - 5,04m1310Długość obiektu 5,04m1310Wysokość obiektu - 7,26m13101310ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA1310Wyceny dokonano w oparciu o katalogi KNR, KNRW, KNNR oraz analogii do powyższych katalogów1310Poziom cen: ceny dostawców oraz ceny rynkowe, IV kw. 2022r.

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 597]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 707]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 889]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 743]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 893]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 596]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 817]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 666]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 687]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 708]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 890]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 686]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 725]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 859]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 860]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 599]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 63]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 64]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 249]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 72]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 907]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 94]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1658209795
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 95]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 713]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 935]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 97]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 212]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 518]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 652]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 688]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 703]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 706]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 868]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 543]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 651]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 818]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 925]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 129]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 763]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 905]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK SUW
wa=0
kn=0	0	0
id=2885
nu=1
cpv=45000000-7
wn=		

[POZYCJA]
id=8575
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-04	4-01	0535-04		1
na=Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=29.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.7	1	3,3*2+11,55*2						

[POZYCJA]
id=8577
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-06	4-01	0535-06		1
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=14.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.9	1	4*2+3,45*2						

[POZYCJA]
id=8579
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		1
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=24.102
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.88	1	<przy rynnach>0,4*#p1						
wo=12.222	1	<na ogniomurach>0,6*6,79+2*0,6*6,79						

[POZYCJA]
id=5426
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-04	4-01	0212-04		1
mpn=1211
na=Rozbiórka betonowych czapek kominowych i na ogniomurach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.907
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.856	1	<ogniomury>0.6*6.79*0.07*3						
wo=0.051	1	<czapa>0,6*1,21*0,07						

[POZYCJA]
id=3185
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0350-01	4-01	0350-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie kominów wolnostojących - obniżenie komina
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.666
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.666	1	0,5*1,11*1,2						

[POZYCJA]
id=5429
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-02	4-01	0349-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4.715
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.218	1	<rozebranie górne warstwy ogniomurów dla wyrównania>(0.35+0.24+0.32)*0.2*6.69						
wo=3.497	1	<ścianki działowe>0.14*(3.25+1.42)*3.6-0.73*2*0.14+0.14*3.21*3.1-0.79*2*0.14+0.1*1.02*3.1-0.7*2*0.1						

[POZYCJA]
id=14402
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-03	4-01	0329-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=6.536
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.859	1	<dla drzwi D3>1,5*2,1*0,59						
wo=0.97	1	<dla czerpni i wyrzutni w pom. agregatu>0.9*1,1*0.5+0.9*1,1*0.48						
wo=0.101	1	<poszerzenie dla drzwi D2>0,1*2,1*0,48						
wo=0.13	1	<czerpnia w pom. 1>0.9*0.3*0.48						
wo=3.476	1	<otwór w pom. agregatu>2,67*0,42*3,1						

[POZYCJA]
id=5434
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.83	1	<drzwi wejściowe>2,3*2,1						

[POZYCJA]
id=8594
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-09	4-01	0354-09		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6.238
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.778	1	<drzwi wejściowe>0.88*2.02						
wo=4.46	1	<drzwi wewnętrzne>0,73*2+0,8*2+0,7*2						

[POZYCJA]
id=3179
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-06	4-01	0354-06		1
na=Wykucie z muru okien o pow.do 1 m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=8597
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-03	4-01	0212-03		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4.201
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.777	1	<schody i podesty w schowku>1.19*1.09*0.4+0.98*0.32*0.3+0.63*0.65*0.4						
wo=0.3	1	<małe stopy w pom. technologicznym>0,5*0,5*0,4*3						
wo=1.2	1	<nadkucie góry istniejących stóp fundamentowych w pom. technologicznym>0.1*2*2*3						
wo=1.924	1	<schody zewnętrzne>1,48*2,6*0,5						

[POZYCJA]
id=10013
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzki betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=9.993
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.993	1	0.15*(5,98+1,87+7,19+4,16+59,42-2*2*3)						

[POZYCJA]
id=14405
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-02	4-01	0313-02		1
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.818
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.26	1	<otwór w pom. agregatu>0,42*3,09*0,2						
wo=0.212	1	<otwór dla drzwi D3>0,59*0,2*1,8						
wo=0.346	1	<dla otworów na czerpnie i wyrzutnie>1,2*0,48*0,2*3						

[POZYCJA]
id=14439
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-04	4-01	0313-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=9.27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.27	1	3,09*3						

[POZYCJA]
id=14419
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-06	4-01	0313-06		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do IPE 200 mm - jako oddzielna robota
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3*2						

[POZYCJA]
id=14450
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-05	2-02	0126-05		1
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. L19 dla wykutych otworów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	1,8*4+1,2*3*3						

[POZYCJA]
id=14463
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=155.315
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95.163	1	3,46*(11,21*2+5,76*2)-2,67*3-0,88*2,1-0,82*0,84*10-2,03*2,1-0,9*0,3-0,9*1,1						
wo=24.457	1	2,96*(3,21*2+3,09*2)-0,9*1,1-0,82*0,84-1,5*2,1-2,67*3						
wo=35.695	1	3,21*(3,21*2+2,35*2)						

[POZYCJA]
id=14465
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-11	4-01	0701-11		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=79.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=79.93	1	79,93						

[POZYCJA]
id=14428
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0307-01	2-01	0307-01		1
na=Wywóz gruzu z przewozem taczkami na odległość do 10m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=29.044
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.044	1	<rozbiórki wewnątrz budynku>#p6+#p7+#p11+#p12+#p13-1.48*2.6*0.5+0.02*#p17+0,02*#p18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=10016
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04 1103-05 	4-04	1103-04	 1103-05 	1
mpn=11:0:100911,101211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=32.541
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32.541	1	#p4+#p5+#p6+#p7+#p11+#p12+#p13+#p17*0.02+#p18*0,02						

[POZYCJA]
id=14430
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1.036
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.776	1	<otwór po drzwiach w pom 3>0,88*0,42*2,1						
wo=0.26	1	<przemurowanie pod IPE200 w pom. agregatu>0,42*0,2*3,1						

[POZYCJA]
id=5456
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0106-01	2	0106-01		1
na=Ułożenie chudego betonu- B-10 - pod stopy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1.022
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.522	1	<F1>2,9*1,8*0,1						
wo=0.342	1	<F2>1,85*1,85*0,1						
wo=0.158	1	<F3>0,72*2,2*0,1						

[POZYCJA]
id=10021
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0204-02	2-02	0204-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - B-25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=3.009
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.089	1	<F2>1,65*1,65*0,4						
wo=0.576	1	<F3>0,72*2*0,4						
wo=1.344	1	<nadbeton na istniejących stopach>0,1*2*2+0,1*2*4,72						

[POZYCJA]
id=10040
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0204-03	2-02	0204-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - B-25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1.728
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.728	1	<F1>2,7*1,6*0,4						

[POZYCJA]
id=5470
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-04	2-02	0290-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=0.278
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.11	1	<F1>0,89*(1,5*17*2+2,6*9*2+0,5*(17*2+9*2))/1000						
wo=0.066	1	<F2>0,89*(1,55*9*2*2+0,5*9*2*2)/1000						
wo=0.102	1	<zbrojenie nadbetonu na istniejących stopach siatka #15 pręty dn12>0,89*(1,9*31+4,62*12)/1000						

[POZYCJA]
id=10248
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0102-02	4-01	0102-02		1
na=Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=35.984
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35.984	1	(15,8*2+6,69*2)*0,8*1.0						

[POZYCJA]
id=10250
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-01	0-23	2611-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=56.675
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56.675	1	<ściany fundamentowe>(15.8*2+6.69*2)*1.26						

[POZYCJA]
id=5565
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		1
na=Ocieplenie ścian fundamentowych budynków płytami styropianowymi AQUA gr. 15cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=56.675
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56.675	1	1.26*(15.8*2+6.69*2)						

[POZYCJA]
id=5572
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-01	3	0207-01		1
mpn=1211
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=44.98
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.98	1	15.8*2+6.69*2						

[POZYCJA]
id=5443
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - budynek z zewnątrz ziemią z urobku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=35.984
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35.984	1	#p26						

[POZYCJA]
id=5577
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=10.692
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.692	1	<wyrównanie podłoża w budynku>0.15*(11.21*6.69+7.19+3.1*3.09-1.65*1.65-2*2-4.72*2-2.7*1.6)						

[POZYCJA]
id=5581
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1201-01	2	1201-01		1
na=Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki B-15 (C12/15)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=8.856
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.554	1	0.12*(11.21*6.69+7.19+3.1*3.09-1.65*1.65-2*2-4.72*2-2.7*1.6)						
wo=0.302	1	<pogrubienie pod ścianę gr. 24cm>(0,64+0,24)*0,5*0,15*(3,09+1,48)						

[POZYCJA]
id=5586
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0601-09	2	0601-09		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy - pod ścianami nośnymi i działowymi
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=11.512
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.512	1	9.96+0,2*(3,13*2+1,5)						

[POZYCJA]
id=5592
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-02 0104-07	K-02	0104-07		1
mpn=1211
na=Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=24.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.772	1	<w budynku>(3.09+1.48)*3.67						
wo=8.028	1	<podniesienie ogniomurów>6,69*3*0,4						

[POZYCJA]
id=14467
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-02 0105-06	K-02	0105-06		1
mpn=1211
na=Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=9.809
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.809	1	(2,4+1,36)*3,67-0,9*2,1-1*2,1						

[POZYCJA]
id=5599
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-02	2-02	0126-02		1
na=Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=5601
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-05	2-02	0126-05		1
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. L19
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	1.2*2						

[POZYCJA]
id=3193
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0219-05	2-02	0219-05		1
mpn=_1211
na=Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=12.451
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.917	1	<nowa czapa kominowa>0,7*1,31						
wo=11.534	1	<nakrywa na ogniomurach>6,99*(0,57+0,48+0,6)						

[POZYCJA]
id=5660
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0104-04	2	0104-04		1
na=Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=0.111
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.111	1	<zbrojenie czap i nakryw ogniomurów>0.89*10*#p38/1000						

[POZYCJA]
id=3201
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-02	0-23	2612-02		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do kominów EPS 070-40 gr. 5cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3.305
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.305	1	(1,02*2+0,6*2)*1,02						

[POZYCJA]
id=3208
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-07	0-23	2612-07		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na kominach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=3.305
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.305	1	#p40						

[POZYCJA]
id=3215
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-08	0-23	2612-08		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=4.08
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.08	1	1,02*4						

[POZYCJA]
id=3222
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-01	0-23	0931-01		1
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - kominy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=3.305
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.305	1	#p40						

[POZYCJA]
id=3227
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-04	0-23	0931-04		1
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - kominy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=3.305
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.305	1	#p40						

[POZYCJA]
id=10075
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - czapa kominowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1.359
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.359	1	0,9*1,51						

[POZYCJA]
id=3240
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0311-03	3	0311-03		1
na=Osadzenie kratek wentylacyjnych 14x14cm na kominach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=14497
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1219-04	2-02	1219-04		1
mpn=_1211
na=Kotwa stalowa do mocowania murłaty
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=10082
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-01	2-02	0406-01		1
mpn=_1211
na=Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=0.299
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.299	1	0.1*0.1*(11.66*2+3.3*2)						

[POZYCJA]
id=10189
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0421-02	202	0421-02		1
mpn=1211
na=Przybicie deski czołowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=29.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.92	1	11.66*2+3.3*2						

[POZYCJA]
id=14503
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka deski czołowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=10.472
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.472	1	0,35*#p49						

[POZYCJA]
id=3046
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0508-04	2-02	0508-04		1
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej i powlekane
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=29.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.92	1	#p49						

[POZYCJA]
id=3054
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0510-03	2-02	0510-03		1
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej i powlekane
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=15.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.8	1	4,2*2+3,7*2						

[POZYCJA]
id=14510
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-02	2-02	0609-02		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne ze styropapy gr. 20 cm Styropian EPS-100 laminowany dwustronnie, poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=106.017
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=106.017	1	11,55*2*3,56+3,34*2*3,56						

[POZYCJA]
id=14517
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-05	0-23	2612-05		1
mpn=1211
na=Przymocowanie płyt ze styropapy za pomocą dybli plastikowych do stropu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=424
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=424	1	106*4						

[POZYCJA]
id=14523
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0507-02	2	0507-02		1
mpn=_1211
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=106.017
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=106.017	1	#p53						

[POZYCJA]
id=10241
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-01	202	0541-01		1
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5mm o szer.w rozwinięciu do 25 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=7.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.12	1	<połączenie papy z ogniomurem>0,25*4*2*3,56						

[POZYCJA]
id=10288
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0503-04	7	0503-04		1
mpn=_1211
na=Okna otwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=7.577
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.577	1	0,82*0,84*11						

[POZYCJA]
id=10297
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0503-08	7	0503-08		1
na=Drzwi zewnętrzne aluminiowe kompletne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=9.387
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.387	1	2,02*2,11+1*2,05+1,5*2,05						

[POZYCJA]
id=10306
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0503-08	7	0503-08		1
na=Drzwi wewnętrzne aluminiowe kompletne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=3.967
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.967	1	1*2,05+0,9*2,13						

[POZYCJA]
id=3280
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=26.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.94	1	<ściany fundamentowe>(15,78*2+6,67*2)*0.6						

[POZYCJA]
id=3287
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-08	0-23	2612-08		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=2.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	<ściany fundamentowe>0.6*4						

[POZYCJA]
id=3338
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-01	0-23	0931-01		1
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=26.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.94	1	#p60						

[POZYCJA]
id=3362
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0827-01	2-02	0827-01		1
na=Wyprawy tynkarskie mozaikowy na cokole
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=26.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.94	1	#p60						

[POZYCJA]
id=3304
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2614-11	0-23	2614-11		1
na=Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=40.45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40.45	1	15,8*2+6,69*2-1,5-1-2,03						

[POZYCJA]
id=3310
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5cm EPS 070-40 - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=160.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=160.26	1	6,69*3,63+3,7*2*3,63+12,2*2*3,54+6,69*4,12+0,58*2*0,37+0,58*2*0,28+0,4*2*0,69+0,41*6,69+0,9*6,69+0,29*2*6,69-0,8*0,82*11-2*2-1,5*2-1*2-0,8*1*3-0,8*0,2						

[POZYCJA]
id=3317
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=160.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=160.26	1	#p65						

[POZYCJA]
id=3324
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-07	0-23	2612-07		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=2.156
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.156	1	0.05*(0.8*2*11+0.82*11+2*3+1.5+2*2+1+2*2)						

[POZYCJA]
id=3331
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-08	0-23	2612-08		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=62.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62.4	1	0.8*2*11+0.82*11+2*3+1.5+2*2+1+2*2+3,63*2+0,41*2+0,9*2+0,29*2*2+4,12*2						

[POZYCJA]
id=3343
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-02	0-23	0931-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=160.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=160.26	1	#p65						

[POZYCJA]
id=3349
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-03	0-23	0931-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=2.156
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.156	1	#p67						

[POZYCJA]
id=3355
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-01	202	0541-01		1
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5mm o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1.201
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.201	1	0.13*0,84*11						

[POZYCJA]
id=3402
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-05	5	0103-05		1
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	<dla pręta fi 8mm pod styropianem>4*4						

[POZYCJA]
id=3409
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-05	5	0201-05		1
na=Przewody odprowadzające fi 8mm wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4*4						

[POZYCJA]
id=3467
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02	5	0605-02		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	16*2+7*2						

[POZYCJA]
id=3413
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-09	5	0303-09		1
na=Puszka do złącza odgromowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=3417
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=3513
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-02	5	0612-02		1
mpn=1211
na=Złącza do rynny w instalacji odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=3517
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-02	5	0601-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=13.36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.36	1	3,34*4						

[POZYCJA]
id=14563
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-04	5	0601-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3453
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1504-01	2	1504-01		1
na=Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=240
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	(16*2+8*2)*5						

[POZYCJA]
id=3476
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1301-06	2	1301-06		1
mpn=_1211
na=Daszki nad wejściami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=5.795
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.795	1	1,5*0,95+2,7*0,95+1,9*0,95						

[POZYCJA]
id=3597
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0604-01	2	0604-01		1
na=Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=60.058
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60.058	1	80,54-2,7*1,6-2*2-4,72*2-1,65*1,65						

[POZYCJA]
id=3602
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0602-03	2	0602-03		1
na=Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - EPS-100-38 gr. 12cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=60.058
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60.058	1	#p82						

[POZYCJA]
id=3607
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0604-01	2	0604-01		1
na=Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=60.058
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60.058	1	#p82						

[POZYCJA]
id=3612
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1202-02	2	1202-02		1
na=Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=60.058
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60.058	1	#p82						

[POZYCJA]
id=3618
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1202-03	2	1202-03		1
na=Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=60.058
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=60.058	1	#p82						

[POZYCJA]
id=3623
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
na=Dopłata za zbrojenie siatką stalową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=60.058
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60.058	1	#p82						

[POZYCJA]
id=3629
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1118-09	2-02	1118-09		1
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=80.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80.54	1	80,54						

[POZYCJA]
id=14576
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1119-08	2-02	1119-08		1
mpn=_1211
na=Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	<pom.4>4,76*2+3,09*2+1-1,5+0,4*2						

[POZYCJA]
id=3637
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0801-03	2	0801-03		1
na=Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=218.132
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.413	1	<pom.1>3,46*(9,73*2+5,73*2)-0,82*0,84*9-0,2*0,8-2,03*2,05-1*2,05						
wo=30.705	1	<pom.2>3,46*(1,36*4+1,1*2+1,18*2)-1*2,05-0,9*2,05						
wo=38.904	1	<pom.3>3,24*(3,21*2+2,35*2+0,76*2)-1*2,05						
wo=54.11	1	<pom.4>3.46*(1.24*2+3.09*2)-0.82*0.84-2.59*2.74+2.96*(3.21*2+3.09*2)-0.8*1*2-0.82*0.84-1.5*2.05						

[POZYCJA]
id=3653
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0801-04	2	0801-04		1
mpn=_1211
na=Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=80.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80.54	1	80,54						

[POZYCJA]
id=3662
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-09	2-02	0829-09		1
na=Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x30 cm na klej metodą kombinowaną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=134.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.413	1	<pom.1 całość ścian>3.46*(9.73*2+5.73*2)-0.82*0.84*9-0.2*0.8-2.03*2.05-1*2.05						
wo=16.605	1	<pom.2 do poziomu góry ościeżnic>2,05*(1.36*4+1.1*2+1.18*2)-1*2.05-0.9*2.05						
wo=23.862	1	<pom.3 do poziomu góry ościeżnic>2,05*(3.21*2+2.35*2+0.76*2)-1*2.05						

[POZYCJA]
id=3670
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=163.792
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80.54	1	<sufity>#p91						
wo=83.252	1	<ściany>#p90-#p92						

[ELEMENT 1]
na=ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY 100m3
wa=0
kn=0	0	0
id=14591
nu=2
cpv=45220000-5
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Fundament
wa=0
kn=0	0	0
id=14592
nu=2.1
cpv=45262210-6
wn=		

[POZYCJA]
id=14593
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0203-04 0210-04 	2-01	0203-04	 0210-04 	1
mpn=58:3:50989,101211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=86.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-04    

[PRZEDMIAR]
wo=86.2	1	5*3*1.5+1.3*7*7						

[POZYCJA]
id=14597
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-03 0214-04 	2-01	0206-03	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,10121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - wraz z zakupem materiału na wsypkę
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=27.018
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=3.1  

[PRZEDMIAR]
wo=27.018	1	1.3*2.08*2.08*3.14+0.5*(3.48*3.48*3.14*1-2.48*2.48*3.14*1)						

[POZYCJA]
id=14602
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=27.018
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.018	1	#p95						

[POZYCJA]
id=14605
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0235-01	2-01	0235-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zasypanie wnętrza budynku do poziomu dołu chudego betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=27.018
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.018	1	#p95						

[POZYCJA]
id=14608
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B-10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=3.173
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-01 

[PRZEDMIAR]
wo=0.956	1	<komora>0.1*3,54*2.7						
wo=0.859	1	<ława pod zbiornikiem>0.1*(2.58*2.58*3.14-1.98*1.98*3.14)						
wo=1.358	1	<pod płytą zbiornika>0.1*2.08*2.08*3.14						

[POZYCJA]
id=14612
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0102-02	2	0102-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=2.336
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-01   

[PRZEDMIAR]
wo=2.336	1	<pod komore>(3,34+2.5)*2*0.2						

[POZYCJA]
id=14619
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0109-04	2	0109-04		1
mpn=_1211
na=Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - beton C25/30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1.67
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-01  

[PRZEDMIAR]
wo=1.67	1	<płyta komory>3,34*2.5*0.2						

[POZYCJA]
id=14624
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1907-03	2-02	1907-03		1
mpn=1211
na=Deskowanie systemowe ścian łukowych o grubości ponad 20 cm i wysokości do 4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=25.773
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-01   

[PRZEDMIAR]
wo=25.773	1	<ława pod zbiornikiem>0.9*(2*3.14*2.08+2*3.14*2.48)						

[POZYCJA]
id=14636
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0109-05	2	0109-05		1
mpn=_1211
na=Betonowanie ścian łukowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=20.573
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-01  

[PRZEDMIAR]
wo=20.573	1	<ława pod zbiornikiem>0.9*(3.14*4.95*4.95-3.14*4.15*4.15)						

[POZYCJA]
id=14641
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1906-03	2-02	1906-03		1
mpn=1211
na=Deskowanie systemowe ścian prostych o grubości ponad 20 cm i wysokości do 4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=7.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-01   

[PRZEDMIAR]
wo=7.32	1	<ściana żelbetowa komory>1.2*(2.3+0.5*4+1.8)						

[POZYCJA]
id=14653
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0109-05	2	0109-05		1
mpn=_1211
na=Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - beton C25/30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=0.99
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-01  

[PRZEDMIAR]
wo=0.99	1	<ściana żelbetowa komory>(2.3+0.5*2)*0.25*1.2						

[POZYCJA]
id=14658
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1905-01	2-02	1905-01		1
mpn=1211
na=Deskowanie systemowe płyty pod zbiornik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=9.345
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-01   

[PRZEDMIAR]
wo=9.345	1	<płyta zbiornika>0,3*3,14*2,48*2*2						

[POZYCJA]
id=14671
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0109-04	2	0109-04		1
mpn=_1211
na=Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - beton C25/30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=5.794
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-01  

[PRZEDMIAR]
wo=5.794	1	<płyta zbiornika>2.48*2.48*3.14*0.3						

[POZYCJA]
id=14676
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0301-03	2	0301-03		1
mpn=_1211
na=Fundamenty z bloczków betonowych komory
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=2.204
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-01 

[PRZEDMIAR]
wo=2.204	1	1.3*(2.15*2+2.48)*0.25						

[POZYCJA]
id=14682
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0262-01	2-02	0262-01		1
mpn=121,0:2,0911
na=Wieńce żelbetowe na ścianach komory w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=0.339
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.339	1	0.2*0.25*(2.15*2+2.48)						

[POZYCJA]
id=14695
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=44.575
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-05   

[PRZEDMIAR]
wo=14.13	1	<komora>1.5*(2.15*2+2.48)+1.2*(2.3+0.5*2)						
wo=30.445	1	<zbiornik>(0.9*2*3.14*2.08+1.2*2*3.14*2.48)						

[POZYCJA]
id=14700
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-02	2-02	0603-02		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=44.575
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-05   

[PRZEDMIAR]
wo=44.575	1	#p109						

[POZYCJA]
id=14705
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-03	2-02	0604-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=19.312
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-05   

[PRZEDMIAR]
wo=19.312	1	2.48*2.48*3.14						

[POZYCJA]
id=14714
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-04	2-02	0604-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=19.312
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-05   

[PRZEDMIAR]
wo=19.312	1	#p111						

[POZYCJA]
id=14722
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-04	2-02	0290-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=0.768
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-01   

[PRZEDMIAR]
wo=0.768	1	(744,76+23,7)/1000						

[POZYCJA]
id=14731
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-03	2-02	0290-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=0.011
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-01   

[PRZEDMIAR]
wo=0.011	1	10,64/1000						

[POZYCJA]
id=14740
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0403-01	2	0403-01		1
mpn=_1211
na=Pokrywa z płyty warstwowej wypełnienie PIR gr. 10cm, opartej na obróbce komory z kątownika ocynkowanego 50x50x5mm zakotwionego w ścianach komory
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=4.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-00 

[PRZEDMIAR]
wo=4.4	1	2*2.2						

[POZYCJA]
id=14745
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-01	1	0318-01		1
mpn=_1211
na=Zasypanie komory keramzytem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=8.073
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-04  

[PRZEDMIAR]
wo=8.073	1	1.5*2,99*1.8						

[ELEMENT 2]
na=Zbiornik stalowy
wa=0
kn=0	0	0
id=14748
nu=2.2
cpv=44611500-1
wn=		

[POZYCJA]
id=14749
pd=ORGBUD 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	7-16 1204-15	7-16	1204-15		1
mpn=_1211
na=Zbiorniki metalowe pionowe urządzenie dostarczane w częściach o masie 30.0 t - zbiornik stalowy o średnicy 5,04m, pojemność 100m3 izolowany wełną gr. 10cm, płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej z kompletem wyposżenia i króćcami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-06    

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=14755
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1927-07	2-02	1927-07		1
mpn=1211
na=Proby szczelności zbiorników - napełnienie wodą zbiorników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=100
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 00 

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=14759
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1927-08	2-02	1927-08		1
mpn=1211
na=Próba szczelności zbiornika
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 00 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=14761
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1927-09	2-02	1927-09		1
mpn=1211
na=Próby szczelności zbiorników - spust lub napełnienie wodą w sposób grawitacyjny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=100
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 00   

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=14763
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-16	4	1611-16		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja zbiornika wyrównawczego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 00  

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=14770
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1927-07	2-02	1927-07		1
mpn=1211
na=Płukanie zbiornika - dwukrotne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=100
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 00  

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=14774
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-01	5	0405-01		1
mpn=_1211
na=Skrzynka pośrednia + sonda hydrostatyczna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-14 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=14777
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0206-02	11	0206-02		1
mpn=1211
na=Zawór dn100 zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika na wodę, wyłączający dopływ wody przy maksymalnym poziomie wody w zbiorniku sprzężony z sondą wskazującą poziom wody w zbiorniku i ze sterownikiem głównym w stacji podnoszenia ciśnienia - komplet wraz z oprzewodowaniem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=URZĄDZENIA STACJI UZDATNIANIA WODY - DEMONTAŻ
wa=0
kn=0	0	0
id=1128
nu=3
cpv=45232430-5
wn=		

[POZYCJA]
id=1129
pd=N.Z. MRiGŻ wyd.I 1998	KSNR	11 0207-03	11	0207-03		1
mpn=1211
na=Filtry ciśnieniowe - zbiorniki filtracyjne o śr. do 1500 mm - Demontaż R=0,3, M=0, S=0,3
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1831
pd=N.Z. MRiGŻ wyd.I 1998	KSNR	11 0207-02	11	0207-02		1
mpn=1211
na=Aeratory o śr. 600 mm - Demontaż R=0,3, M=0, S=0,3
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1842
pd=N.Z. MRiGŻ wyd.I 1998	KSNR	11 0207-05	11	0207-05		1
mpn=1211
na=Zbiornik hydroforowy o śr. do 1800 mm - Demontaż R=0,3, M=0, S=0,3
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1829
pd=	KNNR	11 0209-01 analogia	11	0209-01 analogia		1
na=Skrzynki pomiarowo-przelewowe - demontaż
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1130
pd=	KNR	2-15 0106-04	2-15	0106-04		1
na=Rurociągi o śr.zewnetrz. 159 mm stalowe ocynkow.o połącz.kołnierzow.,w hydroforniach i pompowniach - demontaż
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1131
pd=	KNNR	11 0204-02 Analogia	11	0204-02 Analogia		1
na=Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe - na całości obiektu - demontaż
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1136
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0205-02	11	0205-02		1
mpn=1211
na=Wodomierze śrubowe - demontaż - komplet
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1137
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-02 1107-04 	4-04	1107-02	 1107-04 	1
mpn=15:0:100915,10121,0:0,0911
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km - złom jest własnością inwestora
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=4
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 1]
na=DOSTAWY I MONTAŻ URZĄDZEŃ I INSTALACJI SUW
wa=0
kn=0	0	0
id=1162
nu=4
cpv=45232430-5
wn=		

[POZYCJA]
id=1140
pd=	KNNR	11 0207-04 ANALOGIA	11	0207-04 ANALOGIA		1
na=Dostawa i montaż zestawu aeracji AIC 800 z mieszaczem rurowym1310- Areator ciśnieniowy DN=800mm,z płaszczem 1600, PN 6, wykonanie specjalne z stali czarnej, 1310- Mieszacz statyczny1310- Ruszt napowietrzający , ramienny wykonany z stali kwasoodpornej 1.4301;1310- Złoże w postaci pierścieni wypełniających;1310- Odpowietrznik, typ 1.12G 1" ze stali CrNiMo 1.4404; 1310- 2 przepustnice z napędem ręcznym;1310- Orurowania - rur i kształtek, ze stali kwasoodpornej 1.4301; Kołnierze i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301;1310- Manometry z podziałką co 0,01 MPa;1310- Zawór bezpieczeństwa;1310- Przetwornik ciśnienia przed aeratorem1310- Zawór czerpalny do poboru próbek, przystosowany do opalania;1310- Konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301;1310- Przewody elastyczne; Połączenie odpowietrznika z skrzynią kontrolno pomiarową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1141
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0207-04	11	0207-04		1
na=Dostawa i montaż zestawu filtracyjnego FIC/100/5125 - odżelazianie, odmanganianie1310- Filtr ciśnieniowy ze stali czarnej,  Dn= 1000 mm, Hwalczaka= 1600 mm, PN 6; 1310- Drenaż rurowy ze stali kwasoodpornej 1.4301 ze szczelinami o wielkości nie większej niż 0,45mm; 1310- Złoża filtracyjne kwarcowe i katalityczne1310- Odpowietrznik typ 1.12G 1"; ze stali CrNiMo 1.4404; 1310- 6 przepustnic z napędami pneumatycznymi; DN 100 - 2 sztuki, DN 50 - 4 sztuki1310- Orurowania z rur i kształtek ze stali kwasoodpornej 1.4301;1310- Kołnierze i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301;1310- Konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301;1310- Zawór czerpalny do poboru próbek, przystosowany do opalania;1310- Przewody elastyczne; Połączenie odpowietrznika z skrzynią kontrolno pomiarową1310- Spust.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1142
pd=	KNR	7-07 0201-02 ANALOGIA	7-07	0201-02 ANALOGIA		1
na=Dostawa i montaż zestawu dmuchawy o parametrach1310- Dmuchawa, P=2,2 kW;1310- Zawór bezpieczeństwa;1310- Łącznik amortyzacyjny ZKB;1310- Zawór zwrotny typ. 402,;1310- Przepustnica odcinająca 1310- Przetwornik ciśnienia na tłoczeniu1310- Orurowania z rur i kształtek ze stali kwasoodpornej 1.4301;1310- Kołnierze i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301;1310- Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1143
pd=	KNR-W	7-07 0101-04 ANALOGIA	7-07	0101-04 ANALOGIA		1
na=Dostawa i montaż zestawu hydroforowego energooszczędnego ZH-ICL/4M 4.10.6/2,2kW wyposażonego w funkcje zaawansowanego oszczędzania energii elektrycznej i redukcji strat wody1310- Rozdzielnia zasilająco -sterująca typu RZS-IC;1310- Kolektor ssawny DN 125 i tłoczny DN 100 ze stali kwasoodpornej1.4301;1310- Rama konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej1.4301;1310- Kołnierze luźne i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301;1310- Armatura zwrotna i odcinająca na ssaniu 1310- Przetwornik ciśnienia na tłoczeniu1310- SYSTETM LKC - Lokalna korekta ciśnienia1310- SYSTETM ZKC - zdalna korekta ciśnienia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1144
pd=	KNR-W	7-07 0201-03 ANALOGIA	7-07	0201-03 ANALOGIA		1
na=Dostawa i montaż sprężarki tłokowej KCT ze zbiornikiem 250l zgodnie z projektem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1145
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-07 0101-02	7-07	0101-02		1
na=Dostawa i montaż zestawu pompy płucznej o parametrach:1310- Pompa in line; P= 2,2 kW;1310- Kolektor ssawny  i tłoczny ze stali kwasoodpornej1.4301;1310- Rama konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej1.4301;1310- Kołnierze luźne i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301;1310- Armatura zwrotna i odcinająca na ssaniu i tłoczeniu1310- Przetwornik ciśnienia na tłoczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1148
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-04	4	0511-04		1
na=Dostawa i montaż zestawu dozowania podchlorynu o parametrach:1310- pompka DDC 6-10;1310- podstawka pod pompkę;1310- zestaw czerpalny giętki SA 4/6;1310- czujnik poziomu NB/ABS;1310- zawór dozujący IR 6/12;1310- wąż dozujący 50 mb;1310- zbiornik  dozownicy 100 l.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1149
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0132-03	7-24	0132-03		1
na=Dostawa i montaż osuszacza powietrza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1147
pd=	KNNR	4 0410-04 ANALOGIA	4	0410-04 ANALOGIA		1
na=Dostawa i montaż rozdzielni pneumatycznej z rozdzielaczami pneumatycznymi wraz z filtrem powietrza, filtro-reduktorem, filtrem mgły olejowej, zaworem dławiąco-zwrotnym, zaworem elektromagnetycznym, zaworem odcinającym, reduktorem, manometrem, rotametrem, czujnikiem ciśnienia zgodnie z projektem technicznym.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1164
pd=	KNNR	4 0410-04 ANALOGIA	4	0410-04 ANALOGIA		1
na=Dostawa i montaż rozdzielni technologicznej zgodnie z projektem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1165
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0410-04	4	0410-04		1
na=Dostawa i montaż rozdzielni energetycznej technologicznej zgodnie z projektem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1861
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0410-04	4	0410-04		1
na=Dostawa i montaż systemu wizualizacji  urządzeń  SUW SCADA + stanowisko komputerowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1150
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0205-02	11	0205-02		1
na=Wodomierz - zgodnie z projektem technologicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1166
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0205-03	11	0205-03		1
na=Przepływomierze zgodnie z projektem technologicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=19153
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0205-03	11	0205-03		1
na=Tlenomierz + mętnościomierz
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1152
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2115-02	7-09	2115-02		1
na=Dostawa i montaż rur, kształtek, kołnierzy, śrub, konstrukcji nośnej, obejm, łączników amortyzacyjnych poza zestawami technologicznymi, skrzynie kontrolno pomiarowe z przelewem Thompsona - ze stali kwasoodpornej 1.4301.1310Rozgałęzienia rur są wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej i metodą gięcia. Połączenia rur za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego. Stosować kołnierze łączeniowe ze stali kwasoodpornej 1.4301 i osadzać na rurociągach zakończonych wyobleniem jako "luźne" i łączone za pomocą śrub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301. Rurociągi - wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą kąpieli zanurzeniowej. Konstrukcje wsporcze - wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą kąpieli zanurzeniowej lub natrysku. Operacje prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych zarówno dla rurociągów jak i konstrukcji wsporczych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1159
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2902-01	7-09	2902-01		1
na=Próba wodna rurociągów o śr.do 102 mm na ciśnienie próbne do 10.0 MPa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[POZYCJA]
id=1160
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2902-02	7-09	2902-02		1
na=Próba wodna rurociągów o śr.do 273 mm na ciśnienie próbne do 10.0 MPa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[POZYCJA]
id=1161
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych w tym wykonanie kompletnych badań wody fizykochemicznych i bakteriologicznych wraz z uzyskaniem pozytywnego wyniku próby.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=300
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[ELEMENT 1]
na=REMONT STUDNI GŁĘBINOWYCH WRAZ Z RUROCIĄGAMI ZEWNĘTRZNYMI
wa=0
kn=0	0	0
id=1173
nu=5
cpv=45232460-4
wn=		

[POZYCJA]
id=1178
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1421-03	4	1421-03		1
na=Montaż płyt żelbetowych przejściowych na studniach o śr.1960/800 mm - Studnie głębinowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1224
pd=MBiPMB 1986-1987	KNP	05 1012-01.01	05	1012-01.01		1
na=Włazy żeliwne o ciężarze do 60 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1185
pd=	KNNR	11 0103-01	11	0103-01		1
na=Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gł. 11 i 9m - Demontaż R=0,5, M=0
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1187
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0204-02	11	0204-02		1
na=Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 100 mm - Demontaż R=0,5
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1179
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0103-03	11	0103-03		1
na=Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie; rura tłoczna o śr. 100 mm - Dostawa i montaż
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1877
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2103-05	7-09	2103-05		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów stalowych - nowa rura wznośna dł. 30mb ze stali kwasowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	15+15						

[POZYCJA]
id=1180
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0205-02	11	0205-02		1
mpn=1211
na=Wodomierze śrubowe o śr. nom. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1525
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0208-01	11	0208-01		1
na=Manometry - Dostawa i montaż
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1181
pd=	KNNR	11 0208-01 ANALOGIA	11	0208-01 ANALOGIA		1
na=Kurek probierczy ze złączka do węża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1183
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0203-03	11	0203-03		1
na=Przepustnice zaporowe bezkołnierzowe o śr. nom. rury 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1184
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0203-03	11	0203-03		1
na=Zawór zwrotny o śr. nom. rury 100 mm; śruby M16x130
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=16133
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0115-08	2-18	0115-08		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż zaślepki rury cembrowej dn400
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1188
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0829-01	2-02	0829-01		1
na=Tynki wewn. pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - transport ręczny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=17.584
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.584	1	2*3,14*0,7*2*2						

[POZYCJA]
id=1189
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1510-11	2-02	1510-11		1
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=17.584
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.584	1	17,584						

[POZYCJA]
id=1888
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-02	1	0210-02		1
na=Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=104.295
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=104.295	1	(17.2+23.7)*1.5*1.7						

[POZYCJA]
id=1891
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-04	2-28	0501-04		1
na=Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=49.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=49.08	1	(17.2+23.7)*1.2						

[POZYCJA]
id=1897
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=14.724
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.724	1	(17.2+23.7)*1.2*0.3						

[POZYCJA]
id=16145
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0302-03	11	0302-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=40.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40.9	1	17.2+23.7						

[POZYCJA]
id=1907
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	<studnie>2						
wo=2	1	<fundament>2						

[POZYCJA]
id=1909
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-01	1	0318-01		1
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=104.295
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=104.295	1	(17.2+23.7)*1.5*1.7						

[ELEMENT 1]
na=SIECI ZEWNĘTRZNE NA POŁĄCZENIU SUW ZE ZBIORNIKAMI MAGAZYNOWYMI
wa=0
kn=0	0	0
id=1174
nu=6
cpv=45232460-4
wn=		

[POZYCJA]
id=1208
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-02	1	0210-02		1
na=Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=124.185
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=124.185	1	#p174*1.5*1.7						

[POZYCJA]
id=1210
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-04	2-28	0501-04		1
na=Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=29.22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.22	1	#p174*0.6						

[POZYCJA]
id=1916
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0302-03	11	0302-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=48.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48.7	1	24,5+24,2						

[POZYCJA]
id=1211
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=10.519
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.519	1	#p174*0.6*0.36						

[POZYCJA]
id=10912
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0309-04	2-28	0309-04		1
mpn=_1211
na=Zasuwy żeliwne o śr. nominalnej 150 mm w komorze przy zbiornikach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=10968
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=48.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48.7	1	#p174						

[POZYCJA]
id=1217
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	<fundamenty>2						
wo=2	1	<komora>2						

[POZYCJA]
id=1209
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-01	1	0318-01		1
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=124.185
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=124.185	1	#p172						

[ELEMENT 1]
na=ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA
wa=0
kn=0	0	0
id=1928
nu=7
cpv=45232460-4
wn=		

[POZYCJA]
id=2050
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-02	1	0210-02		1
na=Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=107.984
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=107.984	1	#p182*1.4*1.2+2*2*2,3						

[POZYCJA]
id=2053
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-04	2-28	0501-04		1
na=Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=35.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35.28	1	#p182*0.6						

[POZYCJA]
id=1934
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
na=Kanały z rur PVC-U SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=58.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=58.8	1	13,3+1,6+14+15,2+14,7						

[POZYCJA]
id=2059
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=12.701
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.701	1	#p182*0,6*0.36						

[POZYCJA]
id=1954
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-03	4	1413-03		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<Sn>1						

[POZYCJA]
id=1979
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-04	4	1413-04		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=-2
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=-2	1	-2						

[POZYCJA]
id=1989
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<S1>1						

[POZYCJA]
id=2048
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	<fundamenty>3						
wo=2	1	<istniejące studnie>2						

[POZYCJA]
id=2063
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-01	1	0318-01		1
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=107.984
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=107.984	1	#p180						

[ELEMENT 1]
na=SIEĆ WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA
wa=0
kn=0	0	0
id=10870
nu=8
cpv=45232460-4
wn=		

[POZYCJA]
id=10871
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-02	1	0210-02		1
na=Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=83.13
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=83.13	1	(#p191+#p192)*1.5*1.7						

[POZYCJA]
id=10874
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-04	2-28	0501-04		1
na=Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=19.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19.56	1	(#p191+#p192)*0.6						

[POZYCJA]
id=10880
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0302-01	11	0302-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=10886
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0302-04	11	0302-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 200 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=31.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31.1	1	31,1						

[POZYCJA]
id=10980
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-05	2-28	0305-05		1
mpn=_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE - trójnik 200/90/200
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<dla hydrantu>1						

[POZYCJA]
id=11002
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2011	KNR	9-22 0202-04	9-22	0202-04		1
mpn=_1211
na=Włączenie w istniejącą sieć wodociągową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10956
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=32.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32.6	1	#p191+#p192						

[POZYCJA]
id=10961
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0134-02	2-19	0134-02		1
na=Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=10893
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=7.824
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.824	1	(#p191+#p192)*0.6*0.4						

[POZYCJA]
id=10940
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0309-02	2-28	0309-02		1
mpn=_1211
na=Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PE o śr. nominalnej 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<hydranty>1						

[POZYCJA]
id=10901
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0309-05	2-28	0309-05		1
mpn=_1211
na=Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PE o śr. nominalnej 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10950
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0305-04	11	0305-04		1
na=Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10897
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<fundamenty>1						

[POZYCJA]
id=10899
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-01	1	0318-01		1
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=83.13
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=83.13	1	#p189						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE SANITARNE WEWNĄTRZ BUDYNKU
wa=0
kn=0	0	0
id=1176
nu=9
cpv=45232460-4
wn=		

[POZYCJA]
id=2413
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-03	4	0203-03		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=2418
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-01	4	0203-01		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=2423
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0119-03	2-19	0119-03		1
na=Rury ochronne stalowe 219,1x6,3mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	<przejścia przez ściany fundamentowe>0.5*3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2428
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		1
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=2435
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-01	4	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=2443
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2448
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=2453
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		1
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=2460
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0213-05	4	0213-05		1
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2464
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-02	4	0222-02		1
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2519
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-01	4	0218-01		1
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11063
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0606-01	2-31	0606-01		1
mpn=_1211
na=Odwodnienie liniowe wraz ze skrzynkami odpływowymi
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=1205
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		1
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1206
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-01	4	0137-01		1
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1207
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0121-01	2-15	0121-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowy podgrzewacz wody
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1221
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator w chlorowni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3680
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy z przepustnicą, podstawą tłumiącą, płyta adaptacyjną, połączeniem elastycznym i kołnierzem montażowym i tłumikiem zgodnie z projektem technicznym wraz z montażem przepustnicy w ścianie współpracują z wentylatorem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2529
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-02	4	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[POZYCJA]
id=2541
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=2553
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2565
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-08	4	0116-08		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2576
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-01	4	0132-01		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2581
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-02	4	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2651
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2667
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-02	4	0140-02		1
na=Wodomierze o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2672
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0134-02	4	0134-02		1
mpn=1211
na=Zawory antyskażeniowe o śr. nominalnej 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2590
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2597
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-04	4	0127-04		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	#p220+#p221						

[POZYCJA]
id=2606
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	#p230						

[POZYCJA]
id=2608
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
na=Dezynfekcja instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - UWAGA: łącznie z wykonaniem bakteriologicznego badania wody z uzyskaniem pozytywnego wyniku badań
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	#p230						

[POZYCJA]
id=2611
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	#p220						

[POZYCJA]
id=2619
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	#p221						

[ELEMENT 1]
na=BRANŻA ELEKTRYCZNA
wa=0
kn=0	0	0
id=3965
nu=10
cpv=45310000-3
wn=		

[POZYCJA]
id=5383
pd=ELBUD wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0701-03	5-15	0701-03		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż agragatu prądotwórczego 50 kW wraz z uziemieniem, wyposażeniem, podłączeniem do budynku, badaniami i rozruchem, szkoleniem i instrukcją współpracy z siecią energetyczną wraz z montażem przepustnic nawiewnej i wywiewnej w ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3967
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
na=Tablice rozdzielcze - tablica rozdzielcza kompletna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3972
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-12	5	1207-12		1
na=Wykucie bruzd dla rur RS37 w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=3974
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-07	5	0101-07		1
na=Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=3979
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=17489
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YAKXS 4x120 - zasilenie RG
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5+5						

[POZYCJA]
id=17498
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0803-06	5-08	0803-06		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	<zasilenie RG>4						

[POZYCJA]
id=17508
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YLY 5x35 - zasilenie awaryjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=17516
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0803-05	5-08	0803-05		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	<zasilenie awaryjne - agregat>5*2						

[POZYCJA]
id=3981
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		1
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=17519
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - HDGS 2x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=17704
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		1
na=Wyłącznik p.poż. + szafa zgodnie z wymagami PSP
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=17526
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-04	5	1207-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=17528
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-05	5	0101-05		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - Rurka RL18
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=17533
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - ochrona przeciwprzepięciowa RG - LgY 35
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=17537
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0803-05	5-08	0803-05		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	<LgY 35>2						

[POZYCJA]
id=17547
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 3 x LgY 1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	3*3						

[POZYCJA]
id=12676
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-01	5	0701-01		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=18.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.56	1	<uziemienie budynku>0.8*0.4*(18*2+9*2+4*1)						

[POZYCJA]
id=12678
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-05	5	0605-05		1
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III - bednarka ocynkowana FeZn 25x4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	<uziemienie budynku>18*2+9*2+4*1+2*4						

[POZYCJA]
id=17551
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=18.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.56	1	#p252						

[POZYCJA]
id=17553
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - Przewód uziemiający - GSW FeZn 25x4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	6+6+14+4						

[POZYCJA]
id=17559
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YLY 5x35 - zasilenie rozdzielnicy technologicznej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=17567
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YLY 5x35 - zasilenie baterii kondensatorów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=17575
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0803-05	5-08	0803-05		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	<zasilenie rozdzielnicy technologicznej>5*2						
wo=10	1	<zasilenie baterii kondensatorów>5*2						

[POZYCJA]
id=17671
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-10	5-08	0402-10		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 50 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - bateria kondensatorów
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=17675
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0508-03	13-21	0508-03		1
mpn=1211
na=Badanie baterii kondensatorów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=17577
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-01	5	0701-01		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=9.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.6	1	<do instalacji PV>0.8*0.4*30						

[POZYCJA]
id=12682
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
na=Ułożenie rur osłonowych DVK50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	30+4						

[POZYCJA]
id=12689
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5x25mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	#p262+4						

[POZYCJA]
id=17596
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-05	5	0605-05		1
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III - bednarka ocynkowana FeZn 25x4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	#p263						

[POZYCJA]
id=12695
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=9.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.6	1	#p261						

[POZYCJA]
id=17600
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-04	5	0406-04		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż instalacji PV wraz z konstrukcjami wsporczymi -  zgodnie z PT - wraz z okablowaniem, osprzętem i rozruchem
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=17603
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-01	5	0701-01		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=6.624
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.624	1	<oświetlenie terenu>0.8*0.4*20,7						

[POZYCJA]
id=17605
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
na=Ułożenie rur osłonowych DVK50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=24.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24.7	1	20,7+4						

[POZYCJA]
id=17612
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x6mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=28.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.7	1	#p268+4						

[POZYCJA]
id=17622
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-05	5	0605-05		1
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III - bednarka ocynkowana FeZn 25x4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=28.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.7	1	#p269						

[POZYCJA]
id=17626
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=6.624
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.624	1	#p267						

[POZYCJA]
id=12697
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o łącznej długości 6,0m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=12736
pd=ELBUD wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0911-03	5-15	0911-03		1
mpn=1211
na=Montaż fundamentu prefabrykowanego do słupa oświetleniowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=12707
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-02	5	1003-02		1
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=1
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=12713
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		1
mpn=1211
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=275
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=17628
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		1
mpn=1211
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na elewacji budynku
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=276
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=12720
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=277
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=12726
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1006-01	5	1006-01		1
na=Tablica bezpiecznikowa wnękowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=12732
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=279
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=12734
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=280
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=17635
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-01	5	0701-01		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=281
ob=13.088
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.088	1	<zasilenie studni głębinowych>0.8*0.4*(17,2+23,7)						

[POZYCJA]
id=17637
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
na=Ułożenie rur osłonowych DVK50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=282
ob=44.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.9	1	17,2+23,7+4						

[POZYCJA]
id=17644
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 4x6mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=283
ob=48.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48.9	1	#p282+4						

[POZYCJA]
id=17654
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-05	5	0605-05		1
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III - bednarka ocynkowana FeZn 25x4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=284
ob=48.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48.9	1	#p283						

[POZYCJA]
id=17658
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=285
ob=13.088
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.088	1	#p281						

[POZYCJA]
id=17660
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-01	5	0701-01		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=286
ob=7.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.68	1	<do zbiornika na wodę uzdatnioną>0.8*0.4*24						

[POZYCJA]
id=17662
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
na=Ułożenie rur osłonowych DVK50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=287
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	<dla kabelków sterowniczych i czujników>24+4						

[POZYCJA]
id=17669
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=288
ob=7.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.68	1	#p286						

[POZYCJA]
id=4035
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe sterownicze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=289
ob=500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500						

[POZYCJA]
id=17677
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 2x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=290
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=17681
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=291
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[POZYCJA]
id=17685
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=292
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						

[POZYCJA]
id=17689
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-02	5	0212-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 5x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=293
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=19143
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
mpn=_1211
na=Listwy elektroinstalacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=294
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=4040
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=295
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=4044
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=296
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=4052
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=297
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=4056
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-07	5	0308-07		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2 - gniazdo stałe 16A 3P+N+Z
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=298
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4061
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane LED2x20W IP44
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=299
ob=15
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=4065
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
na=Oprawy oświetleniowe - plafoniera 13W LED IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=300
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=17696
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
na=Oprawy oświetleniowe - plafoniera 20W LED IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=301
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4073
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
na=Oprawy awaryjne LED 1h 3W IP65
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=302
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=4077
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
na=Oprawy awaryjne LED 1h 3W IP65 z piktogramem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=303
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4089
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1205-01	5	1205-01		1
na=Podłączenie wentylatora w chlorowni i dachowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=304
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4094
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-38 0103-03	0-38	0103-03		1
na=Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych 500W stacjonarnych na ścianie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=305
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=17700
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-38 0103-03	0-38	0103-03		1
na=Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych 1000W stacjonarnych na ścianie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=306
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=12749
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-38 0103-03	0-38	0103-03		1
na=Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych 1500W stacjonarnych na ścianie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=307
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4098
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-38 0103-03	0-38	0103-03		1
na=Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych 2000W stacjonarnych na ścianie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=308
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4103
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=309
ob=22
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=4105
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=310
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4107
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=311
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4109
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=312
ob=10
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=4111
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=313
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4113
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=314
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=4115
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=315
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4117
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04	5	1304-04		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=316
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4119
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=317
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4121
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=318
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4123
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=319
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZEWNĘTRZNE - OGRODZENIE I UTWARDZENIE TERENU
wa=0
kn=0	0	0
id=3687
nu=11
cpv=45111291-4
wn=		

[POZYCJA]
id=3688
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0813-01	2-31	0813-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=320
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=3881
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=321
ob=419.615
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=364	1	<drogi>#p333						
wo=55.615	1	<chodniki>#p329						

[POZYCJA]
id=3692
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=322
ob=364
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=364	1	<drogi>#p333						

[POZYCJA]
id=3698
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B-15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=323
ob=9.205
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.24	1	<krawężniki>(0.15*0.35+0.15*0.15)*(#p324+#p326)						
wo=2.965	1	<obrzeża>(0.10*0.20+0.1*0.1)*#p327						

[POZYCJA]
id=3705
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
na=Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=324
ob=77.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=77.2	1	6,5+15,3+2,5+2,7+2,8+8,7+2*2+15,2+9,9+8,5+1,1						

[POZYCJA]
id=11014
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-07	2-31	0403-07		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=325
ob=6.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	2,5+2*2						

[POZYCJA]
id=3714
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
na=Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=326
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=3721
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=327
ob=98.84
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=98.84	1	7,37+17,06+1,85+0,5+8,1*2+17,8+2,6*2+4,46+1,5*2+1,85*2+2,5+3,2+1,5*2+1,6+1,5*2+1,85*2+2+2,7						

[POZYCJA]
id=3750
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=328
ob=55.615
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55.615	1	<chodniki i opaski>#p329						

[POZYCJA]
id=3742
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0322-01	0-11	0322-01		1
na=Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=329
ob=55.615
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55.615	1	23,5+12,5+3,15*2+2,7*1,85+3,2*1,85+1,5*1,6						

[POZYCJA]
id=3892
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07	2-31	0104-07		1
mpn=_1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=330
ob=364
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=364	1	<drogi>#p322						

[POZYCJA]
id=5363
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=331
ob=364
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=364	1	<drogi>#p322						

[POZYCJA]
id=3757
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-06	2-31	0114-06		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=332
ob=364
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=364	1	#p322						

[POZYCJA]
id=3764
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0317-01	0-11	0317-01		1
na=Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka szara
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=333
ob=364
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=364	1	364						

[POZYCJA]
id=3933
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0312-03	2-25	0312-03		1
mpn=1211
na=Bramy i furtki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=334
ob=17.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.2	1	4*2+4,6*2						

[POZYCJA]
id=3942
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0307-03	2-25	0307-03		1
mpn=1211
na=Rozbiórka istniejącego ogrodzenia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=335
ob=378.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=378.6	1	(40.6+12.7+4.4+4.2+33+40.5+18.4+35.5)*2						

[POZYCJA]
id=11022
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-01	2-01	0317-01		1
na=Wykopy liniowe pod cokolik betonowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=336
ob=38.104
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38.104	1	<pod ogrodzenie>0.2*1.0*(40.57+12.34+3.55+3.55+33.03+40.5+18.04+4+34.94)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11024
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-04	2-02	0290-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=337
ob=0.511
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-01   

[PRZEDMIAR]
wo=0.511	1	0.67*(40.57+12.34+3.55+3.55+33.03+40.5+18.04+4+34.94)*4/1000						

[POZYCJA]
id=11033
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-03	2-02	0290-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=338
ob=0.117
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-01   

[PRZEDMIAR]
wo=0.117	1	0.22*0.7*4*(40.57+12.34+3.55+3.55+33.03+40.5+18.04+4+34.94)/1000						

[POZYCJA]
id=11042
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1801-02	2-02	1801-02		1
na=Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m- B-20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=339
ob=190.52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=190.52	1	40.57+12.34+3.55+3.55+33.03+40.5+18.04+4+34.94						

[POZYCJA]
id=11051
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1803-03	2-02	1803-03		1
na=Ogrodzenie panelowe (panel:wys. 1730mm, dł.2500mm, typ 4W, wymiar oczka 50x200mm, pręty powlekane fi minimum 5mm montowane za pomocą obejm systemowych na słupkach z kształtowników stalowych 60x40x2mm z daszkiem z tworzywa sztucznego mrozoodpornego)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=340
ob=186.52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=186.52	1	40.57+12.34+3.55+3.55+33.03+40.5+18.04+34.94						

[POZYCJA]
id=11058
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1808-01	2-02	1808-01		1
na=Brama systemowa dwudzielna kompletna L=4000mm, H=2000mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=341
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16161
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1808-01	2-02	1808-01		1
na=Brama systemowa przesuwna ręczna kompletna z fundamentem L=6000mm, H=2000mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=342
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3959
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-02	2-21	0218-02		1
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - ziemia z urobku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=343
ob=62.942
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62.942	1	#p321*0.15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3961
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-04	2-21	0401-04		1
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=344
ob=1000
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1000	1	1000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
 cc338c7f979 baac09ed99240245055