Wymiana drzwi ppoż   
– Gdańsk ul. Biskupia 23

Zakres:

1. Demontaż drzwi i systemów teletechnicznych istniejących
2. Montaż drzwi o parametrach: EI30 i dymoszczelnych, drzwi stalowe wewnętrzne pełne z ościeżnicą profilową, 3 bolce antywyważeniowe, 3 stalowe zawiasy łożyskowe, wykończenia skrzydła i ościeżnicy kolor RAL, zamek klamkowy ryglujący góra, dół i bok, zapadkowy kl.7, C, zamek szyfrowy 3-tarczowy kl. B, zwora elektromagnetyczna, samozamykacz, certyfikat, kl. "RC4",
3. Obróbka wnęki
4. Montaż systemów zdemontowanych
5. wyposażyć drzwi w nowy elektrozaczep
6. ościeżnica, jej szerokość, powinna umożliwić w przyszłości montaż zwory elektromagnetycznej rewersyjnej

**Warunkiem koniecznym jest przedstawienie referencji lub innego potwierdzenia wykonywania przez firmę robót ogólnobudowlanych polegających na remoncie lub budowie obiektu na zlecenie Policji, Wojska lub Służby Więziennej.**

