Manowo, dnia 15.03.2023r.

 PZD 261.2.2023.GBP

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym ozn. PZD 261.3.2023.GBP pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo – Laski Koszalińskie”

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76 – 015 Manowo.

W dniu 14.03.2023 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:

dot. Przetargu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo – Laski Koszalińskie”

Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kotłowie na odcinku DK6 – droga powiatowa – ETAP II

**1.**Prosimy o potwierdzenie, że należy dokonać karczowania 2 szt. pni drzew.
**Ad1)**Tak potwierdzamy. **2.** Wg przedmiaru jako warstwę konstrukcyjną nawierzchni drogi należy wykonać warstwę wiążąco-wyrównawczą z BA AC16W – 5005m2 i warstwę ścieralną z BA AC11S – 5329,99m2. Z czego wynika rozbieżność w ilości powierzchni? Prosimy o weryfikację.
**Ad2)**Powierzchnia warstwy wiążąco –wyrównawczej wynosi5329,99m2 (Zamawiający dokona zmiany SWZ) **3.**Dot. Poz. 39 przedmiaru. Jeśli zjazdy bitumiczne mają być ograniczone opornikiem betonowym to wg PZT należy wbudować ok. 70m opornika, natomiast w przedmiarze jest 27,2m. Prosimy o podanie prawidłowej wartości.
**Ad3)** Zgodnie z przedmiarem (opornik przy granicy pasa drogowego)
**4.**Prosimy o weryfikację i poprawienie warstw konstrukcyjnych miejsc postojowych z kruszywa w załączonej dokumentacji. Wg opisu należy wykonać stabilizację Rm=2,5MPa – 15cm, podbudowę z KŁSM – 15cm, warstwę wiążącą gr. 7cm z BA AC16W-7cm, warstwę ścieralną z BA AC11S-5cm, natomiast wg przedmiaru stabilizację Rm=2,5MPa – 10cm, podbudowę z KŁSM – 25cm, nawierzchnię z klińca 7cm.
**Ad4**) Prawidłowy konstrukcja to:
- Istniejącepodłoże gruntowe

- Stabilizacja gruntu na głębokość 15cm Rm = 2,5MPa
- Podbudowa pomocnicza grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego

- Podbudowa zasadnicza grubości 10cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

- warstwa ścieralna grubości 7cm z klińca
(Zamawiający dokona zmiany SWZ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo – Laski Koszalińskie – ETAP III

**1.**W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej ustawienia krawężnika najazdowego wraz z ławą betonową przy wyniesionym przejściu dla pieszych. Czy należy ją dopisać?
**Ad1)** Zgodnie z przedmiarem (bez krawężnika najazdowego) **2.**Dot. Poz. 19 przedmiaru. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać tylko obsianie trawą bez humusowania i potwierdzenie ilości – tj 135m2
**Ad2)** Wykonaćobsianie trawą z humusowaniem - 135m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**1.**Wykonawca wnosi o uzupełnienie jednostek obmiarowych w załączonych przedmiarach.
**Ad1)** Zamawiający dokona zmiany SWZ. **2.**Wykonawca wnosi o uzupełnienie rodzaju materiału w ETAPIE II "poz 21i poz 59: 21 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego grubości 7cm dla KR3".
**Ad2)** Zamawiający dokona zmiany SWZ. **3.** Wykonawca prosi o informację, czy obsiew ma być wykonany metodą tradycyjną czy jako hydroobsiew?
**Ad3)** Obsiew ma być wykonany metodą tradycyjną.

Mieczysław Zwoliński
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie