[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.7.6
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=ul. Korfantego, 71-313 Szczecin, dz. nr 257/10, 257/3, 268/1, 275/1 obręb 2072
ni=Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie;  ul. Ku Słońcu 125 A, 71-080 Szczecin
nw=
nk=mgr inz. Paweł Krysztofiak
sp=
mi=Bydgoszcz
da=10 października 2024 r.
cpv=45212220-4,Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Betoniarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=423.659

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Betoniarze gr.III
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1.588

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Brukarze gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=152.091

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Brukarze gr.III
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=9.152

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Cieśle gr.II
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=29.7

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Malarze gr.II
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=35.241

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=3.602

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.I
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=992.775

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.II
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=204.408

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.III
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=34.178

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=Robocizna
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=22.155

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=Robotnicy
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=439.663

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=Robotnicy (ATH 2)
id=013	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.469

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=014	3
jm=r-g	149
ce=0
il=744.337

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=Robotnicy gr.II
id=015	3
jm=r-g	149
ce=0
il=739.569

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=Spawacze gr.II
id=016	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4.701

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Adapter pod pokrywę fi 1200
id=0000001	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Adapter pod właz na stożek fi425
id=0000002	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Azofoska
id=0000003	3
jm=t	034
ce=0
il=0.058

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm
id=0000004	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.083

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Balustrady i pochwyty stalowe
id=0000005	3
jm=m	040
ce=0
il=11.65

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Beton zwykły  B-7,5
id=0000006	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.602

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Beton zwykły B-10
id=0000007	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.288

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)
id=0000008	3
jm=m3	060
ce=0
il=22.599

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Beton zwykły C16/20 (B-20)
id=0000009	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.51

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Beton zwykły C20/25 (B-25)
id=0000010	3
jm=m3	060
ce=0
il=3.014

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Beton zwykły C25/30 (B-30)
id=0000011	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.495

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Beton zwykły C8/10 (B-10)
id=0000012	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.005

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=bodziszek
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=67

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Bramki do gry w piłkę
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
id=0000015	3
jm=t	034
ce=0
il=16.327

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Cement portlandzki 35 bez dodatków
id=0000016	3
jm=t	034
ce=0
il=0.039

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Darn
id=0000017	3
jm=m2	050
ce=0
il=116.894

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
id=0000018	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.926

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
id=0000019	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.023

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm
id=0000020	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.001

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Drewno na stemple
id=0000021	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.002

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Drewno na stemple iglaste nasycone długości 8,9m  6-20cm
id=0000022	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.012

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
id=0000023	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.071

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane
id=0000024	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.018

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Dystrybutor worków z integrowanym koszem na psie odchody
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Elektrody do spaw.-EB 146 fi 3,2 mm(6,0kg)
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.583

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Geowłóknina o wytrzym. na rozci.10-16 kN/m
id=0000027	3
jm=m2	050
ce=0
il=92.745

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Gleditsia triacanthos inermis 'Skyline'
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Glina surowa - budowlana
id=0000029	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.206

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okr. ocynk. - różne roz
id=0000030	3
jm=kg	033
ce=0
il=5.326

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=0000031	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.76

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Irga Dammera
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=349

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Kinety PP (Dennica) fi 425 przepływ fi 200/0st.
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Klamry ciesielskie
id=0000034	3
jm=kg	033
ce=0
il=9.425

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Konstrukcja podwieszeń l=4,0m
id=0000035	3
jm=kpl	090
ce=0
il=0.05

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=kosaciec syberyjski biały
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=kosaciec żółty
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=45

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara
id=0000038	3
jm=m2	050
ce=0
il=516.63

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Kostka granitowa szara 9/11
id=0000039	3
jm=t	034
ce=0
il=3.949

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II
id=0000040	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.05

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.II
id=0000041	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.271

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Kręgi betonowe o wysokości 0,5m średnicy 1,2m
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Kręgi betonowe z dnem i kinetą o średnicy 1,2m i wysokości 1,0m
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane
id=0000044	3
jm=t	034
ce=0
il=868.591

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=krwawnica pospolita
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=34

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Liatra kłosowa
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=81

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Ławka parkowa
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Łuk PVC średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Miał kamienny
id=0000049	3
jm=m3	060
ce=0
il=69.337

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Miał kamienny łamany (kruszyny)
id=0000050	3
jm=t	034
ce=0
il=6.439

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=mozga trzcinowata
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Nasiona traw
id=0000052	3
jm=kg	033
ce=0
il=231.15

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Nawierzchnia mineralna gr. 3cm
id=0000053	3
jm=m2	050
ce=0
il=102.918

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Nawierzchnia syntetyczna EPDM wraz z warstwą stabilizującą
id=0000054	3
jm=m2	050
ce=0
il=1009.05

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Obręcz do koszykówki
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare
id=0000056	3
jm=m	040
ce=0
il=361.692

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Odwodnienie liniowe betonowe z wpustem szczelinowym z rusztem żeliwnym - korytko 1m
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0
il=77.3

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Odwrócony syfon
id=0000058	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.01

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Opłata za utylizację gruntu
id=0000059	3
jm=m3	060
ce=0
il=8.19

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Osłona na drzewa
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe (wypraski)
id=0000061	3
jm=t	034
ce=0
il=0.021

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Piasek
id=0000062	3
jm=m3	060
ce=0
il=13.74

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany
id=0000063	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.4

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Piasek uziar.0-2mm
id=0000064	3
jm=m3	060
ce=0
il=301.569

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Piłkochwyty
id=0000065	3
jm=m	040
ce=0
il=167.362

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Pokrywa nadstudzienna żelbetowa fi 1200
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Pospółka
id=0000067	3
jm=m3	060
ce=0
il=5.047

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Regulator przepływu stożkowy wykonany ze stali; przepływ nominalny 5l/s
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.01

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania
id=0000069	3
jm=kg	033
ce=0
il=26.93

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy izolacyjny
id=0000070	3
jm=kg	033
ce=0
il=170.49

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Rura teleskopowa karbowana PP fi 425
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Rury kanalizacji zewnętrznej PVC SN8, SDR34 LITE o średnicy  160x4,7mm
id=0000072	3
jm=m	040
ce=0
il=13.515

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Rury kanalizacji zewnętrznej PVC SN8, SDR34 LITE o średnicy  200x5,9mm
id=0000073	3
jm=m	040
ce=0
il=19.798

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=S-A - Siedziska betonowe
id=0000074	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=S-C - Siedziska betonowe
id=0000075	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=S-D - Siedziska betonowe
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=sit rozpierzchły
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Słup z wysięgnikiem do koszykówki
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Słupki drewniane   7cm
id=0000079	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.004

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Słupki drewniane
id=0000080	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.008

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Stojaki rowerowe
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Stopnie włazowe żeliwne
id=0000082	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Stożek odciążacjąy betonowy fi 425 pod pokrywę
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Szpilki do geowłókniny
id=0000084	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.361

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Ścianki oporowe typu L - 100cm
id=0000085	3
jm=m	040
ce=0
il=20.4

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Ścianki oporowe typu L - 130cm
id=0000086	3
jm=m	040
ce=0
il=29.58

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Śmietnik
id=0000087	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=śnieguliczka Doorenbosa 'Magic Berry'
id=0000088	3
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Śruby stalowe dokładne M-20 l=300mm
id=0000089	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.64

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Tablica do koszykówki
id=0000090	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Tablica informacyjna
id=0000091	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Taśma ostrzegawczo-sygnalizacyjną w kolorze czarnym
id=0000092	3
jm=m	040
ce=0
il=35.31

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Trawa sztuczna 60mm wypełniona granulatem EPDM
id=0000093	3
jm=m2	050
ce=0
il=1181.88

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Trawnik z rolki
id=0000094	3
jm=m2	050
ce=0
il=741.972

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Trójnik równoprzelotowy PVC średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk
id=0000095	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Tuleje ochronne systemowe kanalizacyjne z uszczelką dla rur fi 160mm
id=0000096	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Tuleje ochronne systemowe kanalizacyjne z uszczelką dla rur fi 200mm
id=0000097	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Uszczelka fi 425 do rury karbowanej
id=0000098	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych
id=0000099	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.427

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Warstwa dynamiczna gr. 5cm
id=0000100	3
jm=m2	050
ce=0
il=102.918

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=wiązówka błotna
id=0000101	3
jm=szt	020
ce=0
il=92

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Wierzba babilońska 'Tortuosa'
id=0000102	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Właz żeliwny fi600klasy B (125kN)
id=0000103	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Właz żeliwny fi600klasy D (400kN)
id=0000104	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Włączenie do istniejącej studni + wiercenie otwornicą
id=0000105	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Woda
id=0000106	3
jm=m3	060
ce=0
il=5.828

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Woda z rurociągów
id=0000107	3
jm=m3	060
ce=0
il=1025.459

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Zaprawa cementowa  M7
id=0000108	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.16

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-12
id=0000109	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.023

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-7
id=0000110	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.804

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Ziemia żyzna lub kompostowa
id=0000111	3
jm=m3	060
ce=0
il=70.927

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm
id=0000112	3
jm=m3	060
ce=0
il=6.031

[RMS ZEST 187]
ty=S
na=Aplikator geowłókniny przyczep
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.393

[RMS ZEST 189]
ty=S
na=Brona talerzowa (bez ciągnika)
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.652

[RMS ZEST 190]
ty=S
na=Ciągnik gąsienicowy 55kW (1)
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=11.808

[RMS ZEST 191]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 37kW (1)
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=42.453

[RMS ZEST 197]
ty=S
na=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 (1)
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.269

[RMS ZEST 198]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,25m3
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.697

[RMS ZEST 199]
ty=S
na=Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3 (1)
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=62.967

[RMS ZEST 200]
ty=S
na=Mieszarka do st.grunt.1,9-2,3m
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=11.808

[RMS ZEST 202]
ty=S
na=Piaskarka samoch. 5.0t (1)
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.922

[RMS ZEST 203]
ty=S
na=Piła motor.łańcuch.3,1KW/4,2KM
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=16.1

[RMS ZEST 205]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa  3,5t
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=41.408

[RMS ZEST 206]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74kW (1)
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=9.474

[RMS ZEST 208]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.287

[RMS ZEST 210]
ty=S
na=Samochód samowyład.5-10t (1)
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.712

[RMS ZEST 211]
ty=S
na=Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1)
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=64.72

[RMS ZEST 213]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=118.94

[RMS ZEST 217]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.243

[RMS ZEST 220]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)
id=00018	3
jm=m-g	148
ce=0
il=9.352

[RMS ZEST 221]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 74kW  (1)
id=00019	3
jm=m-g	148
ce=0
il=17.499

[RMS ZEST 222]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)
id=00020	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.556

[RMS ZEST 223]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM)
id=00021	3
jm=m-g	148
ce=0
il=12.5

[RMS ZEST 224]
ty=S
na=Ubijak wibracyjny 66-78 kg
id=00022	3
jm=m-g	148
ce=0
il=26.628

[RMS ZEST 225]
ty=S
na=Walec stat.ciąg.ogum.6-10t
id=00023	3
jm=m-g	148
ce=0
il=11.808

[RMS ZEST 226]
ty=S
na=Walec statycz.samoj.10t (1)
id=00024	3
jm=m-g	148
ce=0
il=108.718

[RMS ZEST 227]
ty=S
na=Walec statycz.samoj.4-6t(1)
id=00025	3
jm=m-g	148
ce=0
il=11.398

[RMS ZEST 228]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny  4-6t
id=00026	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.702

[RMS ZEST 229]
ty=S
na=Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)
id=00027	3
jm=m-g	148
ce=0
il=24.268

[RMS ZEST 230]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
id=00028	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.117

[RMS ZEST 231]
ty=S
na=Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h
id=00029	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.933

[RMS ZEST 232]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6t  (1)
id=00030	3
jm=m-g	148
ce=0
il=29.596

[RMS ZEST 234]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)
id=00031	3
jm=m-g	148
ce=0
il=9.828

[RMS ZEST 235]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 236]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)
id=9999998	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=ETAP I

[ELEMENT 2]
na=Prace przygotowawcze

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	13-12 0202-02
na=Niwelacja terenu z przemieszczeniem urobku na odległość do 40m, wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW/100KM w gruncie
jm=m3	60
ob=386.99

[PRZEDMIAR]
wo=386.99	1	(522+100.9+2079+1168)*0.1	

[RMS 20]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=2E-5	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0323	0	0.0323
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0111-02
na=Oczyszczenie terenu i wywóz odpadów
jm=m2	50
ob=3869.9

[PRZEDMIAR]
wo=3869.9	1	(522+100.9+2079+1168)	

[RMS 20]
nz=0.0306	0	0.0306
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.0107	0	0.0107
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.0107	0	0.0107
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe

[POZYCJA]
na=Rozbiórka muru kamiennego wraz z wywozem i utylizacją
jm=m	40
ob=1.5
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1.5	

[POZYCJA]
na=Rozbiórka istniejącego ogrodzenia w raz z wywozem i utylizacją
jm=m	40
ob=55
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55.0	

[POZYCJA]
na=Rozbiórka słupków betonowych wraz z wywozem i utylizacją
jm=szt	20
ob=24
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24	

[POZYCJA]
na=Rozbiórka bramki do piłki nożnej
jm=szt	20
ob=2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[POZYCJA]
na=Rozbiórka bramy stalowej wraz z utylizacją
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[ELEMENT 2]
na=Wycinka

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0110-02
na=Karczowanie drzew miękkich wraz z wywozem i utylizacją
jm=szt	20
ob=14

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14	

[RMS 17]
nz=2.43	0	2.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=3.65	0	3.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Zieleń/Nasadzenia

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0323-06
na=Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z zaprawą dołów - Gleditsia triacanthos inermis 'Skyline'
jm=szt	20
ob=4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 16]
nz=0.5004	0	0.5004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2.5212	0	2.5212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.391	0	0.391
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0323-06
na=Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z zaprawą dołów - wierzba babilońska 'Tortuosa'
jm=szt	20
ob=5

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[RMS 16]
nz=0.5004	0	0.5004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2.5212	0	2.5212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.391	0	0.391
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0323-04
na=Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów - mozga trzcinowata
jm=szt	20
ob=24

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	6+18	

[RMS 16]
nz=0.1471	0	0.1471
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.6245	0	0.6245
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0323-04
na=Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów - sit rozpierzchły
jm=szt	20
ob=22

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	7+7+8	

[RMS 16]
nz=0.1471	0	0.1471
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.6245	0	0.6245
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0323-04
na=Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów - kosaciec żółty
jm=szt	20
ob=45

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45	

[RMS 16]
nz=0.1471	0	0.1471
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.6245	0	0.6245
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0323-04
na=Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów - krwawnica pospolita
jm=szt	20
ob=34

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34	

[RMS 16]
nz=0.1471	0	0.1471
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.6245	0	0.6245
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0323-04
na=Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów - Liatra kłosowa
jm=szt	20
ob=81

[PRZEDMIAR]
wo=81	1	81	

[RMS 16]
nz=0.1471	0	0.1471
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.6245	0	0.6245
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0323-04
na=Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów - wiązówka błotna
jm=szt	20
ob=92

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	92	

[RMS 16]
nz=0.1471	0	0.1471
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.6245	0	0.6245
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0323-04
na=Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów - bodziszek
jm=szt	20
ob=67

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67	

[RMS 16]
nz=0.1471	0	0.1471
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.6245	0	0.6245
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0323-04
na=Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów - kosaciec syberyjski biały
jm=szt	20
ob=30

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	

[RMS 16]
nz=0.1471	0	0.1471
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.6245	0	0.6245
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0323-04
na=Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów - Irga Dammera
jm=szt	20
ob=349

[PRZEDMIAR]
wo=349	1	28+321	

[RMS 16]
nz=0.1471	0	0.1471
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.6245	0	0.6245
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0323-04
na=Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów - śnieguliczka Doorenbosa 'Magic Berry'
jm=szt	20
ob=22

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22	

[RMS 16]
nz=0.1471	0	0.1471
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.6245	0	0.6245
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0218-03
na=Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie plaskim
jm=m3	60
ob=233.788

[PRZEDMIAR]
wo=92.46	1	(157.5+162.0+110.90+23.6+8.3)*0.2	
wo=141.328	1	(560+34.14+112.5)*0.2	

[RMS 15]
nz=0.2426	0	0.2426
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0505-04
na=Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
jm=m2	50
ob=1168.94

[PRZEDMIAR]
wo=462.3	1	157.5+162.0+110.90+23.6+8.3	
wo=706.64	1	560+34.14+112.5	

[RMS 20]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0401-02
na=Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii III
jm=m2	50
ob=462.3

[PRZEDMIAR]
wo=462.3	1	157.5+162.0+110.90+23.6+8.3	

[RMS 16]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2139	0	0.2139
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0401-02
na=Reczne wykonanie trawników z rolki
jm=m2	50
ob=706.64

[PRZEDMIAR]
wo=706.64	1	560+34.14+112.5	

[RMS 16]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2139	0	0.2139
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0703-01
na=Pielegnacja trawników na terenie plaskim
jm=m2	50
ob=1168.94

[PRZEDMIAR]
wo=706.64	1	560+34.14+112.5	
wo=462.3	1	157.5+162.0+110.90+23.6+8.3	

[RMS 16]
nz=0.0221	0	0.0221
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.1576	0	0.1576
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=5E-5	0	0.00005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0701-03
na=Pielęgnacja drzew - drzewo istniejace
jm=szt	20
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 17]
nz=0.1576	0	0.1576
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.2387	0	0.2387
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.7373	0	0.7373
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=4E-5	0	0.00004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Ogród deszczowy

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z agrowłókniny o szerokości 5m
jm=m2	50
ob=89.35

[PRZEDMIAR]
wo=89.35	1	89.35	

[RMS 22]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1.038	0	1.038
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0202-03
na=Nawierzchnia żwirowa rozścielana ręcznie o grubości po zagęszczeniu do 8cm
jm=m2	50
ob=89.35

[PRZEDMIAR]
wo=89.35	1	89.35	

[RMS 20]
nz=0.0966	0	0.0966
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0271	0	0.0271
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.0675	0	0.0675
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.0073	0	0.0073
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.0073	0	0.0073
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.0134	0	0.0134
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Piłkochwyty

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1984	KNR	2-23 0401-03
na=Ogrodzenie boisk na słupkach z ksztaltowników stalowych
jm=m	40
ob=164.08

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=164.08	1	44.66+30.00+19.06+44.76+25.60	r - 500

[RMS 1]
nz=2.1533	0	2.1533
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.2249	0	0.2249
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.3134	0	1.3134
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Schody

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-01
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=19.7

[PRZEDMIAR]
wo=19.7	1	(3.5+1.05+2.15+3.15)*2.00	e1

[RMS 21]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-02
na=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
jm=m2	50
ob=19.7
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=19.7	1	(3.5+1.05+2.15+3.15)*2.00	e1

[RMS 21]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-05
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
jm=m2	50
ob=19.7

[PRZEDMIAR]
wo=19.7	1	(3.5+1.05+2.15+3.15)*2.00	e1

[RMS 21]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0109-03
na=Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm
jm=m2	50
ob=19.7

[PRZEDMIAR]
wo=19.7	1	(3.5+1.05+2.15+3.15)*2.00	e1

[RMS 2]
nz=0.0806	0	0.0806
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.1499	0	0.1499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.1018	0	0.1018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0402	0	0.0402
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-05
na=Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
jm=m2	50
ob=19.7

[PRZEDMIAR]
wo=19.7	1	(3.5+1.05+2.15+3.15)*2.00	e1

[RMS 1]
nz=0.0227	0	0.0227
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.1776	0	0.1776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0219-01
na=Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu
jm=m3	60
ob=2.955

[PRZEDMIAR]
wo=2.955	1	(3.5+1.05+2.15+3.15)*2.00*0.15	e1

[RMS 22]
nz=23.1	0	23.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-05
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m	40
ob=9.1

[PRZEDMIAR]
wo=9.1	1	3.5*2+1.05*2	e1

[RMS 3]
nz=0.1202	0	0.1202
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.1569	0	0.1569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0204-01
na=Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu wraz z zabezpieczeniem przeciw wilgociowym
jm=m3	60
ob=0.488

[PRZEDMIAR]
wo=0.488	1	0.25*0.25*0.60*13	e1

[RMS 22]
nz=8.19	0	8.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1207-02
na=Balustrady schodowe o masie do 10kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
jm=m	40
ob=11.65

[PRZEDMIAR]
wo=11.65	1	3.74+0.3+1.11+0.3+0.3+2.23+0.3+3.37	e1

[RMS 22]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.05	0	5/100
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Mur oporowy

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2201-02
na=Ścianki oporowe z prefabrykatów na podłożu z betonu grubości do 15cm o wysokości 100cm
jm=m	40
ob=20

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	

[RMS 22]
nz=4.85	0	4.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.0862	0	0.0862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.0164	0	0.0164
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=3.15	0	3.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1.7E-6	0	0.00034/200
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.00043	0	0.00043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.0457	0	0.0457
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=0.604	0	0.604
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2201-02
na=Ścianki oporowe z prefabrykatów na podłożu z betonu grubości do 15cm o wysokości 130cm
jm=m	40
ob=29

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29	

[RMS 22]
nz=4.85	0	4.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.0862	0	0.0862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.0164	0	0.0164
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=3.15	0	3.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1.7E-6	0	0.00034/200
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.00043	0	0.00043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.0457	0	0.0457
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=0.604	0	0.604
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Prefabrykaty betonowe

[POZYCJA]
na=S-A - Siedziska betonowe - dostawa i montaż
jm=szt	20
ob=9

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	8+1	

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=S-C - Siedziska betonowe - dostawa i montaż
jm=szt	20
ob=15

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=S-D - Siedziska betonowe - dostawa i montaż
jm=szt	20
ob=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Mała architektura

[POZYCJA]
na=Ławka parkowa - dostawa i montaż
jm=szt	20
ob=6

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Stojaki rowerowe - dostawa i montaż
jm=szt	20
ob=6

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Tablica informacyjna - dostawa i montaż
jm=szt	20
ob=2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Tablica informacyjna - informacja o grach - dostawa i montaż
jm=szt	20
ob=1

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Osłona na drzewa - dostawa i montaż
jm=szt	20
ob=4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Śmietnik - dostawa i montaż
jm=szt	20
ob=5

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dystrybutor worków z integrowanym koszem na psie odchody - dostawa i montaż
jm=szt	20
ob=2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Tablica do koszykówki - dostawa i montaż
jm=szt	20
ob=3

[RMS 155]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Obręcz do koszykówki - dostawa i montaż
jm=szt	20
ob=3

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Słup z wysięgnikiem do koszykówki - dostawa i montaż
jm=szt	20
ob=3

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Bramki do gry w piłkę - dostawa i montaż
jm=szt	20
ob=2

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia syntetyczna N04

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-01
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=961

[PRZEDMIAR]
wo=961	1	961	
ko=	

[RMS 21]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-02
na=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
jm=m2	50
ob=961
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=961	1	961	
ko=	

[RMS 21]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AT-06 0104-04
na=Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II
jm=t	34
ob=538.16

[PRZEDMIAR]
wo=538.16	1	961*0.35*1.60	

[RMS 213]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AT-06 0108-02
na=Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II
jm=kurs
ob=27

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27	

[RMS 211]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AT-06 0108-05
na=Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
jm=kurs
ob=27
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27	

[RMS 211]
nz=0.049	0	0.049
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2024r.
jm=t	34
ob=538.16
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=538.16	1	961*0.35*1.60	

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-03
na=Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
jm=m2	50
ob=961

[PRZEDMIAR]
wo=961	1	961	
ko=	

[RMS 21]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-04
na=Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
jm=m2	50
ob=961
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=961	1	961	
ko=	

[RMS 21]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-05
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
jm=m2	50
ob=961

[PRZEDMIAR]
wo=961	1	961	
ko=	

[RMS 21]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 1408-03
na=Mechaniczne miałowanie nawierzchni gr. 5cm
jm=m2	50
ob=961

[PRZEDMIAR]
wo=961	1	961	
ko=	

[RMS 20]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Nawierzchnia syntetyczna EPDM wraz z warstwą stabilizującą
jm=m2	50
ob=961

[PRZEDMIAR]
wo=961	1	961	
ko=	

[RMS 94]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia z trawy syntetycznej N05A

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-01
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=1125.6

[PRZEDMIAR]
wo=1125.6	1	1125.6	
ko=	

[RMS 21]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-02
na=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
jm=m2	50
ob=1125.6
krn=3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1125.6	1	1125.6	
ko=	

[RMS 21]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AT-06 0104-04
na=Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II
jm=t	34
ob=648.346

[PRZEDMIAR]
wo=648.346	1	1125.6*0.36*1.60	

[RMS 213]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AT-06 0108-02
na=Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II
jm=kurs
ob=33

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33	

[RMS 211]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AT-06 0108-05
na=Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
jm=kurs
ob=33
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33	

[RMS 211]
nz=0.049	0	0.049
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2024r.
jm=t	34
ob=648.346
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=648.346	1	1125.6*0.36*1.60	

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-03
na=Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
jm=m2	50
ob=1125.6

[PRZEDMIAR]
wo=1125.6	1	1125.6	
ko=	

[RMS 21]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-04
na=Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
jm=m2	50
ob=1125.6
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=1125.6	1	1125.6	
ko=	

[RMS 21]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-05
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
jm=m2	50
ob=1125.6

[PRZEDMIAR]
wo=1125.6	1	1125.6	
ko=	

[RMS 21]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-03
na=Miał kamienny 0-4mm o grubości po zagęszczeniu 3cm
jm=m2	50
ob=1125.6

[PRZEDMIAR]
wo=1125.6	1	1125.6	

[RMS 21]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-04
na=Miał kamienny 0-4mm - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
jm=m2	50
ob=1125.6
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=1125.6	1	1125.6	

[RMS 21]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Trawa sztuczna 60mm wypełniona granulatem EPDM
jm=m2	50
ob=1125.6

[PRZEDMIAR]
wo=1125.6	1	1125.6	
ko=	

[RMS 158]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia mineralna

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-01
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=100.9

[PRZEDMIAR]
wo=100.9	1	100.9	

[RMS 21]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-02
na=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
jm=m2	50
ob=100.9
krn=2.1

[PRZEDMIAR]
wo=100.9	1	100.9	

[RMS 21]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AT-06 0104-04
na=Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II
jm=t	34
ob=53.275

[PRZEDMIAR]
wo=53.275	1	100.9*0.33*1.60	

[RMS 213]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AT-06 0108-02
na=Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II
jm=kurs
ob=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 211]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AT-06 0108-05
na=Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
jm=kurs
ob=3
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	

[RMS 211]
nz=0.049	0	0.049
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2024r.
jm=t	34
ob=53.275
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=53.275	1	100.9*0.33*1.60	

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-03
na=Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
jm=m2	50
ob=100.9

[PRZEDMIAR]
wo=100.9	1	100.9	

[RMS 21]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-04
na=Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
jm=m2	50
ob=100.9
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=100.9	1	100.9	

[RMS 21]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-05
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
jm=m2	50
ob=100.9

[PRZEDMIAR]
wo=100.9	1	100.9	

[RMS 21]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Warstwa dynamiczna gr. 5cm
jm=m2	50
ob=100.9

[PRZEDMIAR]
wo=100.9	1	100.9	

[RMS 168]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Nawierzchnia mineralna gr. 3cm
jm=m2	50
ob=100.9

[PRZEDMIAR]
wo=100.9	1	100.9	

[RMS 93]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia utwardzona

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-01
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=522.5

[PRZEDMIAR]
wo=522.5	1	522.5	

[RMS 21]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-02
na=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
jm=m2	50
ob=522.5
krn=4

[PRZEDMIAR]
wo=522.5	1	522.5	

[RMS 21]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AT-06 0104-04
na=Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II
jm=t	34
ob=334.4

[PRZEDMIAR]
wo=334.4	1	522.5*0.40*1.60	

[RMS 213]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AT-06 0108-02
na=Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II
jm=kurs
ob=17

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17	

[RMS 211]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AT-06 0108-05
na=Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
jm=kurs
ob=17
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17	

[RMS 211]
nz=0.049	0	0.049
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2024r.
jm=t	34
ob=334.4
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=334.4	1	522.5*0.40*1.60	

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0111-03
na=Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi
jm=m2	50
ob=522.5

[PRZEDMIAR]
wo=522.5	1	522.5	

[RMS 21]
nz=0.1796	0	0.1796
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.02024	0	0.02024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0304	0	0.0304
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.0226	0	0.0226
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.0226	0	0.0226
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=0.0226	0	0.0226
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-05
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
jm=m2	50
ob=522.5

[PRZEDMIAR]
wo=522.5	1	522.5	

[RMS 21]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-07
na=Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
jm=m2	50
ob=522.5

[PRZEDMIAR]
wo=522.5	1	506.5+16	

[RMS 1]
nz=0.0227	0	0.0227
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1994	KNR	2-31u1 0511-01
na=Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm bez względu na kształt
jm=m2	50
ob=506.5

[PRZEDMIAR]
wo=506.5	1	5.8+14.7+2794-2308	

[RMS 3]
nz=0.2012	0	0.2012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.3018	0	0.3018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=0.0479	0	0.0479
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0501-07
na=Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości do 10cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m2	50
ob=16

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16.0	

[RMS 3]
nz=0.4725	0	0.4725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.6125	0	0.6125
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.2468	0	0.2468
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0877	0	0.0877
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.0258	0	0.0258
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0339	0	0.0339
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Krawężniki/Obrzeża

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0401-07
na=Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
jm=m	40
ob=345.5

[PRZEDMIAR]
wo=345.5	1	12.8+12.8+20.7+9.8+76.0+57.5+75+20.0+16.4+19.1+25.4	

[RMS 20]
nz=0.3009	0	0.3009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0402-04
na=Ława betonowa z oporem pod krawężniki
jm=m3	60
ob=17.275

[PRZEDMIAR]
wo=17.275	1	345.5*0.05	

[RMS 1]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-05
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m	40
ob=345.5

[PRZEDMIAR]
wo=345.5	1	345.5	

[RMS 3]
nz=0.1202	0	0.1202
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.1569	0	0.1569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odwodnienia deszczowego

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.033
nsn=S-00.01.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.033	1	33/1000	
ko=RAZEM:	L=8.58+4.67+14.46+4.95
ko=D1-D2	L=8.58
ko=D2-D3	L=4.67
ko=D3-D6	L=14.46
ko=D4-D7	L=4.95

[RMS 22]
nz=56	0	56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 
na=Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 - przyjęto 80%
jm=m3	60
ob=34.281
nsn=S-00.01.02

[PRZEDMIAR]
wo=31.68	1	1.2*1*33*0.8	
wo=2.351	1	3.14*1.2*1.2/4*1.3*0.8*2	studnia 1200mm
wo=0.25	1	3.14*0.425*0.425/4*1.1*0.8*2	Wpust 425mm

[RMS 20]
nz=0.1284	0	0.1284
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 20%
jm=m3	60
ob=8.57
nsn=S-00.01.02

[PRZEDMIAR]
wo=7.92	1	1.2*1*33*0.2	
wo=0.588	1	3.14*1.2*1.2/4*1.3*0.2*2	studnia 1200mm
wo=0.062	1	3.14*0.425*0.425/4*1.1*0.2*2	Wpust 425mm

[RMS 20]
nz=2.3016	0	2.3016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 
na=Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką
jm=m2	50
ob=79.2
nsn=S-00.01.02

[PRZEDMIAR]
wo=79.2	1	1.2*33*2	

[RMS 5]
nz=0.373	0	0.373
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.2764	0	0.2764
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.00027	0	0.00027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm
jm=m3	60
ob=3.809
nsn=S-00.01.02

[PRZEDMIAR]
wo=3.3	1	0.1*1*33	
wo=0.452	1	3.14*1.2*1.2/4*2*0.1*2	studnia 1200mm
wo=0.057	1	3.14*0.425*0.425/4*2*0.1*2	Wpust  425mm

[RMS 22]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 
na=Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa gr. 30 cm
jm=m3	60
ob=5.425
nsn=S-00.01.02

[PRZEDMIAR]
wo=6.3	1	0.3*1*21	
wo=-0.266	1	-3.14*0.16*0.16/4*13.25	rura 160mm
wo=-0.609	1	-3.14*0.20*0.20/4*19.41	rura 200mm

[RMS 18]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
jm=m3	60
ob=33.617
nsn=S-00.01.02

[PRZEDMIAR]
wo=33.617	1	34.281+8.57-3.809-5.425	

[RMS 222]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
jm=m3	60
ob=33.617
nsn=S-00.01.02

[RMS 18]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
jm=m3	60
ob=3.9
nsn=S-00.01.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.266	1	3.14*0.16*0.16/4*13.25	rura 160mm
wo=0.609	1	3.14*0.20*0.20/4*19.41	rura 200mm
wo=2.713	1	3.14*1.2*1.2/4*1.2*2	studnia 1200mm
wo=0.312	1	3.14*0.425*0.425/4*1.1*2	wpust  425mm

[RMS 18]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=0.0689	0	0.0689
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.0262	0	0.0262
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.439	0	0.439
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0210-04
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=3.9
nsn=S-00.01.02

[MNOŻNIKI RMS]
ws=28		28

[RMS 213]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Opłata za utylizację gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Środowiska z w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024.
jm=m3	60
ob=3.9
nsn=S-00.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	"Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05"	kod odpadu 17 05 06
ko=Przyjęto ciężar:	m3=2.1t
wo=3.9	1	3.9	Obmiar:

[RMS 101]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
jm=kpl.
ob=1
nsn=S 00.01.03

[RMS 22]
nz=3.54	0	3.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 234]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-06
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
jm=kpl.
ob=1
nsn=S 00.01.03

[RMS 22]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 234]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02
na=Kanały z rur PVC o średnicy 160x4,7mm SDR34, SN8 łączone kielichowo na uszczelkę
jm=m	40
ob=13.25
nsn=S-00.01.02

[PRZEDMIAR]
wo=8.58	1	8.58	D1-D2
wo=4.67	1	4.67	D2-D3

[RMS 22]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0108-05
na=Kanały z rur PVC o średnicy 200x5,9mm SDR34, SN8 łączone kielichowo na uszczelkę
jm=m	40
ob=19.41
nsn=S-00.01.02

[PRZEDMIAR]
wo=14.46	1	14.46	D3-D6
wo=4.95	1	4.95	D4-D7

[RMS 22]
nz=0.531	0	0.531
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-03
na=Trójnik równoprzelotowy PVC średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk
jm=szt	20
ob=1
nsn=S-00.01.02

[RMS 22]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-03
na=Łuk PVC średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk
jm=szt	20
ob=1
nsn=S-00.01.02

[RMS 22]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2306-02
na=Regulator przepływu stożkowy wykonany ze stali; przepływ nominalny 5l/s; lokalizacja - studnia D3
jm=szt	20
ob=1
nsn=OST-A-01

[RMS 22]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=3.2	0	3.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2306-02
na=Odwrócony syfon (Wylot zewnętrznej instalacji k.d. do studni D2)
jm=szt	20
ob=1
nsn=OST-A-01

[RMS 22]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=3.2	0	3.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
jm=m	40
ob=33
nsn=S-00.01.02

[RMS 18]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03
na=D2, D3 - Studnia rewizyjna z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości  3m
jm=studnię
ob=2
nsn=S-00.01.02

[RMS 22]
nz=27.2	0	27.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.301	0	0.301
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.644	0	0.644
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=8.07	0	8.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 234]
nz=3.88	0	3.88
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-01
na=D6, D7 - Studnia kanalizacyjna inspekcyjna tworzywowa PE fi 425 mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=S-00.01.02

[RMS 22]
nz=3.21	0	3.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0529-01
na=Osadzanie włazów żeliwnych - Właz żeliwny fi600klasy D (400kN)
jm=szt	20
ob=2
nsn=S-00.01.02

[RMS 22]
nz=1.579	0	1.579
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0529-01
na=Osadzanie włazów żeliwnych - Właz żeliwny fi600klasy B (125kN)
jm=szt	20
ob=2
nsn=S-00.01.02

[RMS 22]
nz=1.579	0	1.579
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01
na=Włączenie do istniejącej studni + wiercenie otwornicą
jm=szt	20
ob=1
nsn=S 00.01.03

[RMS 22]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1408-05
na=Ręczne układanie mieszanki betonowej (beton C12/15)  - podbudowa pod studnie
jm=m3	60
ob=0.401
nsn=ST 4.1.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.283	1	3.14*1.55*1.55/4*0.15*1	
wo=0.118	1	3.14*1.0*1.0/4*0.15*1	

[RMS 19]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 234]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0508-01
na=Układanie mieszanki betonowej do wykonania bloków oporowych
jm=m3	60
ob=0.5
nsn=S-00.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0.5*1.0*0.5*2	

[RMS 22]
nz=1.97	0	1.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0606-01
na=Odwodnienie liniowe betonowe z wpustem szczelinowym ze szczeliną przerywaną, spadek dna 0,5 %:;(wys. x szer. ) 260 x 210 mm
jm=m	40
ob=77.3
nsn=ST 4.1.1

[PRZEDMIAR]
wo=51.1	1	51.1	L2.1-L2.2
wo=26.2	1	26.2	L3.1-L3.3

[RMS 4]
nz=0.1184	0	0.1184
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.2154	0	0.2154
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-02
na=Przejście szczelne przez ścianę wpustu/ studzienki dla rur fi 160 - Tuleja ochronna fi 160
jm=szt	20
ob=2
nsn=S-00.01.02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 22]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-03
na=Przejście szczelne przez ścianę wpustu/ studzienki dla rur fi 200 - Tuleja ochronna fi 200
jm=szt	20
ob=4
nsn=S-00.01.02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 22]
nz=0.301	0	0.301
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Próby i odbiory

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm
jm=m	40
ob=13.25
nsn=S-00.01.02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 18]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0804-02
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
jm=m	40
ob=19.41
nsn=S-00.01.02

[RMS 10]
nz=0.1856	0	0.1856
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0928	0	0.0928
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=3E-5	0	0.00003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

