[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.42
nan=ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE
pe=4
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	2	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=ELECTRICLAND PIOTR MAJCHRZAK
afn=ul. Kasprzaka 5/1 71-074 Szczecin/ biuro: pl. Kilińskiego 3/155, 71-414 Szczecin
nb=ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO 10 PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE 10 - ETAP I
ab=ul. Korfantego, 71-313 Szczecin, 10 dz. nr 257/10, 257/3, 268/1, 275/1 obręb 2072
ni=Gmina Miasto Szczecin 10 - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
ai=ul. Ku Słońcu 125 A 71-080 Szczecin
br=ELEKTRYCZNA
nk=mgr inż. Piotr Majchrzak	instalacje elektryczne
npn=mgr inż. Dawid Witamborski	instalacje elektryczne
dt=październik 2022r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Stan istniejący 13101310Teren sportowo-rekreacyjny zlokalizowany będzie przy ul. Korfantego w Szczecinie na dz. nr 257/10 obręb 2072. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki będącej własnością Inwestora. Na terenie planowanej inwestycji brak jest istniejącego uzbrojenia technicznego. W pobliżu znajduje się sieć elektroenergetyczna należąca do ENEA Operator Sp. z o.o.13101310Stan projektowany - część elektryczna13101310W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji kablowej oraz instalacji CCTV zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego na terenie działki nr 257/10 obręb 2072 w Szczecinie. Projekt został podzielony na dwa etapy - niniejsze opracowanie obejmuje realizacje Etapu I.1310Projektowane oprawy oświetleniowe należy zasilić z szafki oświetleniowej SO, do której należy ułożyć linie kablową typu YAKY 4x25mm2 - 0,6/1kV z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP typu ZK1x-1P.1310Projekt złącza kablowo-pomiarowego ZKP oraz niezbędnych zmian w sieci według odrębnego opracowania ENEA Operator Sp. z o.o. 1310UWAGA !!1310Część elektryczna został projektu została podzielona na II etapy. Niniejsze opracowanie obejmuje realizacje Etapu I. Etap II należy wykonać po zakończeniu realizacji prac nad etapem I.1310131013101310Stan projektowany - część niskoprądowa13101310W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie sportowo-rekreacyjnym projektuje się kanalizację kablową dla instalacji niskoprądowych CCTV na potrzeby monitoringu.1310Projektuje się kanalizację kablową rurami HDPE o średnicy 50mm np. typu DVK 50 lub równoważne. 1310Skrzyżowania i punkty końcowe przy kamerach projektuje się studniami kablowymi typu SK-1. 1310Na terenie sportowo-rekreacyjnym projektuje się montaż 3 kamer stałopozycyjnych oraz kompletnego okablowania wraz z Pośrednimi Punktami Dystrybucyjnymi (PPD). Lokalizacje kamer1310i PPD wskazano na planie E/01. 1310

[ELEMENT 1]
na=Wykonanie instalacji elektrycznej i wykonanie orurowania na potrzeby monitoringu
wa=0
kn=0	0	0
id=1130
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Branża Elektryczna - Oświetlenie parkowe (ST-RE1)
wa=0
kn=0	0	0
id=1252
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=Trasowanie linii kablowych
wa=0
kn=0	0	0
id=1107
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=1077
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-03I 0101-01	5-03I	0101-01		1
mpn=1211
na=Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0.3
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	(300)/1000						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Układanie linii kablowych1310
wa=0
kn=0	0	0
id=1285
nu=1.1.2

[POZYCJA]
id=1078
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0702-0202	2-01	0702-0202		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=270
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	(300)*0.9						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1109
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0301	2-01	0701-0301		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	(300)*0.1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1079
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	#p2+#p3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1093
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy do 110/10mm w wykopie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1096
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-02	5-10	0103-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKY 4x25mm2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1286
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-02	5-10	0103-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKY 4x16mm2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=570
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=570	1	600-#p8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1097
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0114-02	5-10	0114-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x16mm2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1287
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-02	5-10	0103-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych  - YKY 3x4mm2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1369
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-02	5-10	0103-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych  - YKY 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1098
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0608-07	5-08	0608-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - Bednarka FeZn 25x4mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1095
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0603-02	5-10	0603-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=60
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	30*2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1281
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-05	5	0726-05		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=60
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	2*(30)						0		0

[POZYCJA]
id=1288
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0812-04	5-08	0812-04		1
mpn=_1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=62
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	30*2+2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1101
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0705-0202	2-01	0705-0202		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=270
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	#p2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1265
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0614-01	2-25	0614-01		1
mpn=1211
na=Ręczne układanie folii na kablu - budowa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						0		0

[POZYCJA]
id=1487
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-0202	2-01	0704-0202		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Montaż słupów oświetleniowych
wa=0
kn=0	0	0
id=1076
nu=1.1.3

[POZYCJA]
id=1087
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg (z uziemieniem)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=9
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[POZYCJA]
id=1374
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg (bez uziemienia)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1375
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg (z uziemieniem)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=8
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[POZYCJA]
id=1373
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg (bez uziemienia)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=3
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=1486
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		1
mpn=1211
na=Montaż poprzeczki o masie do 15 kg na słupie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=10
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[POZYCJA]
id=1089
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1004-01	5-10	1004-01		1
mpn=1211
na=Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1283
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		1
mpn=1211
na=Montaż czujnika zmierzchowego 1/1SO
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1090
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1005-01	9	1005-01		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu - Oprawa A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[POZYCJA]
id=1370
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1005-01	9	1005-01		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na poprzeczce - Oprawa B
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[POZYCJA]
id=1091
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1006-02	9	1006-02		1
mpn=1211
na=Montaż złącz słupowych w słupach oświetleniowych - IZK(bezpiecznikowe)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=33
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						0		0

[POZYCJA]
id=1483
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1006-02	9	1006-02		1
mpn=1211
na=Montaż złącz słupowych w słupach oświetleniowych - IZK (fazowe)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=51
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51						0		0

[POZYCJA]
id=1485
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1006-02	9	1006-02		1
mpn=1211
na=Montaż złącz słupowych w słupach oświetleniowych - IZK (uziemiajace)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=28
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						0		0

[POZYCJA]
id=1094
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych giętkich z PCW o średnicy do 50mm w wykopie - zabezpieczenie kabla przy słupach
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	(9+1+8+3)*2*0.4+13.2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Montaż szafki oświetleniowej SO
wa=0
kn=0	0	0
id=1273
nu=1.1.4

[POZYCJA]
id=1274
pd=ELBUD wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0914-05	5-15	0914-05		1
mpn=1211
na=Montaż fundamentu pod pod szafkę pomiarową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1275
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1106-01	5-10	1106-01		1
mpn=1211
na=Montaż szafki oświetlenia ulicznego SO o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1278
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0617-01	5-08	0617-01		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów uziemiających do szyny PEN w złączu kablowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1279
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1001-03	5-10	1001-03		1
mpn=1211
na=Montaż tabliczki opisowej laminowanej w złączu
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Branża teletechniczna - CCTV (ST-RE2)
wa=0
kn=0	0	0
id=1254
nu=1.2

[ELEMENT 3]
na=Kanalizacja teletechniczna CCTV na potrzeby monitoringu (ST-RE4)1310
wa=0
kn=0	0	0
id=1110
nu=1.2.1

[ELEMENT 4]
na=Studnie Kablowe1310
wa=0
kn=0	0	0
id=1128
nu=1.2.1.1

[POZYCJA]
id=1269
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0306-06	1	0306-06		1
mpn=_1211
na=Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m w gruncie kat.IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=7
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[POZYCJA]
id=1271
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0401-02	5-01	0401-02		1
mpn=1211
na=Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.III
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=7
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Montaż okablowania - sieć logiczna
wa=0
kn=0	0	0
id=1298
nu=1.2.2

[POZYCJA]
id=1302
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur i pionów kablowych - Relacja Szafka z osprzętem CCTV <-> Studnie kablowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Montaż rur do okablowania 
wa=0
kn=0	0	0
id=1477
nu=1.2.3

[POZYCJA]
id=1478
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy do 110/10mm w wykopie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Montaż okablowania - zasilanie
wa=0
kn=0	0	0
id=1382
nu=1.2.4

[POZYCJA]
id=1383
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur i pionów kablowych - Relacji SO <-> Szafka z osprzętem CCTV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Montaż kamer monitoringu i osprzetu teletechnicznego
wa=0
kn=0	0	0
id=1135
nu=1.2.5

[ELEMENT 4]
na=PPDa1 wraz z ochronnikiem 
wa=0
kn=0	0	0
id=1307
nu=1.2.5.1

[POZYCJA]
id=1308
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-06	5	0404-06		1
mpn=_1211
na=Obudowy o powierzchni do 0.2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1309
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-01	5	0408-01		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1310
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=3
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=1311
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-03	5	0407-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik izolacyjny Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 25A 230V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1312
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepięć Ogranicznik przepięć Typ B+C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1413
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-03	5	0407-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - lampka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1313
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w słupie - ogranicznik przepięć  do ochrony kamer CCTV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1314
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-02	AL-01	0112-02		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza na szynę DIN
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1315
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0106-01	AT-14	0106-01		1
mpn=_1211
na=Montaż konwertera światłowodowego z modułem SFP (-40 to 75 C)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1316
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Zasilacz POE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1317
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - PPDa jednogniazdowy, maksymalny prąd wkładki 6.3A, 1 moduł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1319
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0104-02	AT-14	0104-02		1
mpn=_1211
na=Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1321
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1005-01	9	1005-01		1
mpn=1211
na=Montaż kamery monitoringu CCTV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1322
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1005-01	9	1005-01		1
mpn=1211
na=Montaż uchwytu paskowego do kamery CCTV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1323
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1466
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1467
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1470
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 4]
na=PPDa2  wraz z ochronnikiem 
wa=0
kn=0	0	0
id=1414
nu=1.2.5.2

[POZYCJA]
id=1415
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-06	5	0404-06		1
mpn=_1211
na=Obudowy o powierzchni do 0.2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1416
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-01	5	0408-01		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1417
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=3
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=1418
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-03	5	0407-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik izolacyjny Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 25A 230V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1419
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepięć Ogranicznik przepięć Typ B+C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1420
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-03	5	0407-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - lampka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1421
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w słupie - ogranicznik przepięć  do ochrony kamer CCTV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1422
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-02	AL-01	0112-02		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza na szynę DIN
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1423
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0106-01	AT-14	0106-01		1
mpn=_1211
na=Montaż konwertera światłowodowego z modułem SFP (-40 to 75 C)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1424
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Zasilacz POE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1425
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - PPDa jednogniazdowy, maksymalny prąd wkładki 6.3A, 1 moduł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1426
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0104-02	AT-14	0104-02		1
mpn=_1211
na=Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1427
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1005-01	9	1005-01		1
mpn=1211
na=Montaż kamery monitoringu CCTV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1428
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1005-01	9	1005-01		1
mpn=1211
na=Montaż uchwytu paskowego do kamery CCTV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1429
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1468
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1469
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1472
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 4]
na=PPDa3  wraz z ochronnikiem 
wa=0
kn=0	0	0
id=1430
nu=1.2.5.3

[POZYCJA]
id=1431
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-06	5	0404-06		1
mpn=_1211
na=Obudowy o powierzchni do 0.2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1432
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-01	5	0408-01		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1433
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=3
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=1434
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-03	5	0407-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik izolacyjny Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 25A 230V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1435
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepięć Ogranicznik przepięć Typ B+C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1436
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-03	5	0407-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - lampka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1437
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w słupie - ogranicznik przepięć  do ochrony kamer CCTV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=2
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=1438
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-02	AL-01	0112-02		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza na szynę DIN
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1439
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0106-01	AT-14	0106-01		1
mpn=_1211
na=Montaż konwertera światłowodowego z modułem SFP (-40 to 75 C)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=2
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=1440
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Zasilacz POE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=2
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=1441
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - PPDa jednogniazdowy, maksymalny prąd wkładki 6.3A, 1 moduł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1442
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0104-02	AT-14	0104-02		1
mpn=_1211
na=Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1443
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1005-01	9	1005-01		1
mpn=1211
na=Montaż kamery monitoringu CCTV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1444
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1005-01	9	1005-01		1
mpn=1211
na=Montaż uchwytu paskowego do kamery CCTV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=1445
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1446
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1447
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1471
pd=	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 4]
na=Montaż przełącznicy
wa=0
kn=0	0	0
id=1354
nu=1.2.5.4

[POZYCJA]
id=1355
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-06	5	0404-06		1
mpn=_1211
na=Obudowy o powierzchni do 0.2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1365
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0104-02	AT-14	0104-02		1
mpn=_1211
na=Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=6
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3*2						0		0

[ELEMENT 4]
na=Montaż szafa z osprzętem CCTV
wa=0
kn=0	0	0
id=1392
nu=1.2.5.5

[POZYCJA]
id=1393
pd=ELBUD wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0914-05	5-15	0914-05		1
mpn=1211
na=Montaż fundamentu pod szafę z osprzętem CCTV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1394
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1106-01	5-10	1106-01		1
mpn=1211
na=Montaż szafy z osprzętem CCTV o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1395
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0617-01	5-08	0617-01		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=2
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1396
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1001-03	5-10	1001-03		1
mpn=1211
na=Montaż tabliczki opisowej laminowanej w szafie z osprzętem CCTV
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Pomiary okablowania - (ST-RE3)
wa=0
kn=0	0	0
id=1108
nu=1.3

[ELEMENT 3]
na=Branża elektryczna
wa=0
kn=0	0	0
id=1366
nu=1.3.1

[POZYCJA]
id=1102
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=13:0:09101211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1103
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
mpn=13:0:09101211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=19
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[POZYCJA]
id=1104
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1203-01	4-03	1203-01		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej o ilości żył do 4
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=8
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	1+7						0		0

[POZYCJA]
id=1105
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-03	13-21	0301-03		1
mpn=1211
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1106
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-04	13-21	0301-04		1
mpn=1211
na=Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=104
ob=30
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[ELEMENT 3]
na=Branża teletechniczna
wa=0
kn=0	0	0
id=1242
nu=1.3.2

[POZYCJA]
id=1243
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	039 0901-03	039	0901-03		1
mpn=1211
na=Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierzony światłowód)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1244
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	039 0901-04	039	0901-04		1
mpn=1211
na=Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy następny zmierzony światłowód)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=6
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3*2						0		0

