**Antena satelitarna FAMAVAL 100LH biała** – **1 szt.**

lub rozwiązanie równoważne spełniające poniższe wymagania techniczne:

Wymiary zewnętrzne 980x1030 mm

Wymiary reflektora 900x948 mm

Ogniskowa 663 mm

Maksymalna srednica masztu 60 mm

Średnica szyjki konwertera 23/40 mm

Zakres katów elewacji stopniach 10,4/53,5

Rodzaj materiału reflektora aluminium

Grubość reflektora 1,1 mm

Masa reflektora 2,32 kg

Kolor biały

Mocowanie do masztu stalowe

Rodzaj mocowania Azymut-Elewacja

Masa mocowania 3,3 kg

Zysk przy 11,50 GHz db: 39,5

Zysk przy 12,75 GHz dB: 40,5