Sprawdzenie przepływomierza ultradźwiękowego Sonoflow DN 400

-przetwornik pomiarowy Sitrans FUS060

-przetwornik przepływu SONO 3300-2, 085L2236

Wymagany zakres sprawdzenia :

* wyznaczenie charakterystyki przetwornika w zakresie pomiarowym 400 – 2200 m3/h
* zbadanie poprawności funkcjonowania sond ultradźwiękowych
* analiza zaburzeń pomiaru prędkości przepływu na podstawie parametrów sygnału dla każdej ze ścieżek
* przygotowanie raportu zawierającego graficzną prezentację błędu pomiaru w zadanych punktach

Wymagamy autoryzacji w zakresie serwisu firmy Siemens

Warunki płatności 14 dni

Termin realizacji 21 dni od otrzymania zlecenia