Załącznik nr 2

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE

PODNOŚNIK CIĘŻKICH FIGUR BOJOWYCH TYPU PPC-81MR lub równoważny
•	Informacja o znaczeniu wyrobu (usługi) dla bezpieczeństwa RP. 
      Stanowi wyrób o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.
•	Przedmiot zamówienia.
3.1 Przeznaczenie wyrobu:
Podnośnik ciężkich figur bojowych typu PPC-81MR (lub równoważny) jest przeznaczony do wsparcia procesu szkolenia  poprzez zdalne ukazywanie i chowanie figur bojowych oraz przesyłanie informacji zwrotnej o trafieniu figury. Musi być przystosowany do sterowania przewodowego i bezprzewodowego. Podnośnik stanowi bazowy element wykonawczy dla określonych typów celu poligonowego jak i garnizonowych strzelnic i placów szkolenia SZ RP.
3.2 Parametry techniczne:
•	napięcie zasilania: 24 V± z zasilacza prądu stałego z układem filtrującym lub akumulatora (zespołu akumulatorów) o pojemności min. 190 Ah;
•	maksymalny moment obciążający wał podnośnika 1962 Nm;
•	pobór prądu przy obciążeniu podnośnika momentem:
•	podczas podnoszenia I ~ 20 A;
•	w momencie rozruchu I ~ 35 A;
•	maksymalny czas podnoszenia przy obciążeniu podnośnika maksymalnym momentem ≤12 s;
•	sygnał sterujący:
•	impuls elektryczny Us = 3 – 15 V;
•	czas trwania impulsu do 200 ms;
•	wejście/wyjście CZUJNIK TRAFIEŃ:
•	stan normalny: zwarcie zacisków wejściowych;
•	stan aktywny: rozwarcie zacisków wejściowych na czas ~300 µs;
•	wejście/wyjście TARCZA KONTAKTOWA:
•	rejestrowany czas trwania zwarcia minimum 1µs;
•	rezystancja traktowania jako zwarcie powinna się zawierać w przedziale 0÷40 Ω;
•	napięcie na zaciskach przy ich rozwarciu 4V±15 %;
•	wyjście SYGNALIZACJA TRAFIEŃ:
•	rozwarcie linii – było trafienie;
•	zwarcie linii – nie było trafienia;
•	wyjście OŚWIETLENIE CELU:
•	U=24 V±;
•	wyjście IMITACJA OGNIA:
•	częstotliwość przebiegu ~60 błysków na minutę;
•	U=24 V±;
•	gabaryty elementów podnośnika nie powinny przekroczyć wymiarów:
•	skrzynia podnośnika: 900 x 547 x 330 mm;
•	podstawa podnośnika: 2322 x 1000 x 75 mm;
•	szerokość podnośnika z uchwytami tarczy ~980 mm;
•	szerokość podnośnika z wałem długim ~4320 mm;
•	ciężar zespołów podnośnika:
•	skrzyni: 179 – 181 kg;
•	podstawy: do 41 – 43 kg;
•	wału długiego: 79 – 81 kg;
•	ramion krótkich: 39 – 41 kg.
3.3 Parametry eksploatacyjne:
Podnośnik ciężkich figur bojowych typu PPC-81 MR (lub równoważny) musi:
•	zapewniać podnoszenie i opuszczanie figury bojowej, które będzie realizowane przez:
•	pulpity przewodowe typu WPS-2A, AGAT/M – SZMARAGD/M;
•	pulpity bezprzewodowe:
•	bez sygnalizacji zwrotnej;
•	typu WSB-02, WSB-03 po zainstalowaniu przystawki wewnętrznej;
•	z sygnalizacją zwrotną;
•	typu WSB-04 po zainstalowaniu wewnętrznej przystawki podnośnika;
•	zapewniać samoczynne opuszczanie figury bojowej pod wpływem trafienia 
w nią pociskiem;
•	współpracować z czujnikami trafień typu WCI-01, WCB-02 oraz tarczami kontaktowymi, figurą termalna typu WFT-01 oraz elektromagnetyczną;
•	współpracować ze świetlnymi imitatorami ognia, urządzeniami do podświetlania figur bojowych, promiennikami podczerwieni;
•	współpracować z imitatorami środków ogniowych: ognia broni maszynowej, ognia działowego, strzału granatnika i lotu PPK;
•	zapewniać sygnalizację trafienia pociskiem w figurę bojową.
3.4 Wyposażenie produktu:
Zestaw urządzeń (wyrobów) stanowiących wyposażenie produktu:
•	podnośnik typu PPC-81 MR (lub równoważny)	- 1 kpl.;
•	uchwyt tarczy z tuleją prawy i lewy		- 1 kpl., (2 szt.);
•	rama							- 1 szt.;
•	wał długi						- 1 szt.;
•	podpora wału długiego				- 1 szt.;
•	tuleja wspomagająca				- 1 szt.
•	Wymagania co do oceny zgodności wyrobu.
Wyrób podlega ocenie zgodności w trybie I (pierwszym) w myśl zapisów ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235 poz. 1700 z późn. zm.).
•	Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych.
Wyrób jawny.
•	Wymagania w zakresie jakości wyrobu.
Według właściwego załącznika
•	Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania.
Na urządzenie wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego. Gwarancja będzie obejmować wszystkie zespoły Urządzenie oraz jego wyposażenie. Gwarancja będzie obejmować wszystkie elementy składowe sprzętu, zarówno wyprodukowane 
i naprawiane przez Wykonawcę, jak również nabyte oraz naprawiane przez kooperantów.
Maksymalny czas, w jakim uszkodzone Urządzenie będzie naprawione 
w ramach gwarancji, wynosi:
•	w przypadku wykonawcy krajowego do 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania protokołu reklamacji;
•	w przypadku wykonawcy zagranicznego do 21 dni roboczych, licząc od daty otrzymania protokołu reklamacji.
Serwisowanie wyrobu zgodnie z  zaleceniami   producenta   wynikającymi  
z warunków gwarancji. Wszelkie kosztu serwisowania, przeglądów i inne 
w okresie gwarancji obciążają Wykonawcę.
•	Wymagania dotyczące kodyfikacji.
Nie podlega.

•	Wymagania w zakresie dozoru technicznego.
Nie podlega.
•	Wymagania w zakresie metrologii.
Nie podlega.
•	Wymagania dotyczące ochrony środowiska.
Nie podlega.
•	Wymagania w zakresie  uprawnień  wymaganych  od  wykonawców przy realizacji umowy, w tym koncesji, pozwoleń certyfikatów.
Nie podlega.
•	Miejsce dostawy.
Jednostki wojskowe wyszczególnione w załączniku do umowy.
•	Inne wymagania.
Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem własnym. 
W terminie uzgodnionym z Odbiorcą Dostawca dokona, poprzez swojego przedstawiciela, stosownych wpisów w dokumentacji eksploatacyjnej opracowanej przez Odbiorcę (Dowód urządzenia), obowiązującej w terminie dostawy, dla stosownych punktów i pozycji tej dokumentacji.