**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MONITOR** | | |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | **WYPEŁNIA WYKONAWCA  (PROSZĘ WPISAĆ OFEROWANE PARAMETRY)** |
| **CZĘŚĆ 16** | **Ilość 3 szt.** | **OFEROWANY MODEL: ………………….** |
| **Cena netto za 1 szt. ……………………..** |
| **Element konfiguracji** | **Opis wymaganych minimalnych parametrów** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW:** |
| Rozmiar ekranu | 27" (68,6 cm) |  |
| Format obrazu | 16:09 |  |
| Typ matrycy | IPS |  |
| Rodzaj matrycy | W-LED, IPS |  |
| Rodzaj podświetlenia | W-LED |  |
| Rozdzielczość nominalna | 2560 x 1440 (WQHD) |  |
| Jasność | 350 cd/m² |  |
| Kontrast | 1500:1 |  |
| Kontrast dynamiczny | 1500:1 |  |
| Czas reakcji | 1 ms (MPRT), 4 ms (GTG) |  |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |  |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |  |
| Kąt widzenia [stopnie] | 178° (poziomo) / 178° (pionowo) |  |
| Regulacja wysokości | Tak (Min. 100 mm) |  |
| Regulacja kąta obrotu | Nie |  |
| Regulacja kąta pochylenia | Tak  ~5° (do przodu/w dół)  ~20° (do tyłu/w górę) |  |
| Wyświetlane kolory C | 16,7 mln |  |
| Możliwość montażu na ścianie (VESA) | Tak (VESA 100 x 100 mm) |  |
| Konstrukcja | Monitor bezramkowy, płaski ekran |  |
| Flicker free | Tak |  |
| Funkcja PIVOT | Nie |  |
| Pobór mocy [W] | 25 W (tryb włączony), 0,3 W (tryb gotowości) |  |
| Załączone wyposażenie | Kabel HDMI, kabel USB-C, kabel zasilający |  |
| Certyfikaty ergonomii | TUV, CE, FCC Class B |  |
| Porty wejścia/wyjścia | HDMI 1.4 - 1 szt.  Wyjście słuchawkowe - 1 szt.  USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.  USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.  AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Zarządzanie energią | Klasa energetyczna E |  |
| Gwarancja | 2 lata |  |
| Inne wymagania | Redukcja światła niebieskiego |  |