Załącznik Nr 9

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

# **FP2/GR/DP/POL Przycisk wyjścia awaryjnego, natynkowy dwustykowy zielony**



FP2/GR/DP/POL to resetowalny przycisk wyjścia awaryjnego. Urządzenie w kolorze zielonym. Podwójny styk.

## **Specyfikacja**

|  |  |
| --- | --- |
| Typ przycisku | Wciskany - resetowalny |
| Wskaźnik zadziałania | Dioda LED |
| Rezystor | 470 lub 680 Ω |
| Styk | 30VDC, 5A; podwójny |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Wykonanie | Obudowa - ABS, przycisk - poliwęglan |
| Wymiary | 87x87x55mm |
| Kolor | Zielony |