Monitor 24” DOCK M-B

| **Lp.** | **Parametr** | **Minimalne parametry wymagane** |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Monitor |
|  | Przekątna ekranu | 23,8” |
|  | Współczynnik proporcji  obrazu | 16:9 |
|  | Typ matrycy | LCD z podświetleniem LED, IPS, matowa |
|  | Czas reakcji (GTG) | Maksymalnie 8 ms |
|  | Rozdzielczość | 1920x1080 (FullHD) |
|  | Jasność w cd/m2 | 250 cd/m2 |
|  | Kontrast statyczny | 1000:1 |
|  | OSD | Tak |
|  | Częstotliwość odświeżania  ekranu | 60 Hz |
|  | Rodzaje wejść | HDMI - x1, DisplayPort - x1, USB 3.0 - x2, AC-in wejście  zasilania, USB Typu-C dock (z Power delivery 65W, LAN,  DisplayPort out, USB 3.0) - x1, RJ-45 (LAN) - x1 |
|  | Rodzaje wyjść | DisplayPort - x1  (Daisy Chain MST) |
|  | Maksymalny kąty widzenia (w pionie/w poziomie) | 178/178 stopni |
|  | Instrukcja obsługi | Wersja polska |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający, kabel DisplayPort (męski) lub HDMI (męski),  kabel USB-C. |
|  | Dodatkowe funkcje | Obrotowy ekran (Pivot), regulacja wysokości (130 mm), regulacja pochylenia, możliwość montażu na ścianie – VESA 100x100 mm, złącze umożliwiające zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej |
|  | Warunki gwarancji | 1. Zaoferowany sprzęt w oferowanej konfiguracji, spełniającej wszystkie wymagania minimalne, fabrycznie zmontowany przez producenta, w całości objęty gwarancją producenta na okres 36 miesięcy. 2. Serwis gwarancyjny świadczony bezpośrednio przez producenta. |