[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=REMONT  MIESZKANIA
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	17	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=KZGM W KATOWICACH
afn=ul. Grażyńskiego 5  ,  41 - 126  KATOWICE
nb=Remont  mieszkania
ab=Katowice , ul Wiosny Ludów 25/92
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ai=KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5
nk=Janusz Kobyliński TT		Jarosław Caputa		Jakub Paszek TT	
dt=26.11.2024r.	0
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=10

[RMS ZEST 1484]
ty=S
na=agregat do wylewek samopoziomujących'	0
id=74210	1
jm=m-g	148
ce=0	1638269685
cw=0	PLN	19.98
il=0.1132
wcn=0	1,05*1,25*0

[RMS ZEST 1543]
ty=M
na=bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna	0
id=5711099	2
jm=szt.	020
ce=0	1731067585
cw=0	PLN	230.22
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1544]
ty=M
na=bateria wannowa ścienna	0
id=5712099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	276.07
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	7.26
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1956
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	5.78
il=0.92
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1516]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1657042077
cw=0	PLN	6.34
il=1.15
wcn=0	0

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	1.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1574]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1731066748
cw=0	PLN	1.19
kz=4	0	PLN	1	
il=21
wcn=0	0

[RMS ZEST 1295]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1673871711
cw=0	PLN	612.42
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0763
wcn=0	1,2*0

[RMS ZEST 1575]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1731066734
cw=0	PLN	672.72
kz=4	0	PLN	1	
il=0.002
wcn=0	0

[RMS ZEST 1310]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1715945447
cw=0	PLN	644.99
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0338
wcn=0	0

[RMS ZEST 1514]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25'	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	388.68
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.184
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700341;1700342
wcn=0	0

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	450
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.084
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1217]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)''	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1617780571
cw=0	PLN	450
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.015
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1489]
ty=M
na=cienkowarstwowa zaprawa klejowa'	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1638269685
cw=0	PLN	1.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.1633
wcn=0	1,05*1,25*0

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1297]
ty=M
na=Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała	0
id=1511401	2
jm=dm3	066
ce=0	1673871792
cw=0	PLN	29
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.299
wcn=0	1,2*0

[RMS ZEST 1481]
ty=M
na=emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"'	0
id=2385001	2
jm=kg	033
ce=0	1638269685
cw=0	PLN	6.35
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.658
wcn=0	1,05*1,25*0

[RMS ZEST 1302]
ty=M
na=Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	0
id=1510809	1
jm=dm3	066
ce=0	1673871918
cw=0	PLN	13.26
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.2292
wcn=0	1,2*0

[RMS ZEST 1299]
ty=M
na=Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała	0
id=1511221	2
jm=dm3	066
ce=0	1673871812
cw=0	PLN	29.76
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.322
wcn=0	1,2*0

[RMS ZEST 1493]
ty=M
na=farba gruntująca CT 16	0
id=148HEN0262	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.95
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385334;2385099
wcn=0	0

[RMS ZEST 1512]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.131
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510299
wcn=0	0

[RMS ZEST 1511]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1224
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510199
wcn=0	0

[RMS ZEST 1485]
ty=M
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm'	0
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0	1638269685
cw=0	PLN	2.23
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.948
wcn=0	1,05*1,25*0

[RMS ZEST 1301]
ty=M
na=Gips budowlany szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1673871890
cw=0	PLN	1438.85
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2925
wcn=0	1,2*0

[RMS ZEST 1503]
ty=M
na=gips szpachlowy'	0
id=1740100	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0.85
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=CED	0.85	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1522]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-20	0
id=7530231	2
jm=szt	020
ce=0	1550558544
cw=0	PLN	12
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.22
wcn=0	0

[RMS ZEST 1523]
ty=M
na=Gniazdo izol.nt 2P+Z 10/16A 250V IP44 kpl.	0
id=7530023	1
jm=szt	020
ce=0	1550558810
cw=0	PLN	15
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 1225]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	4.98
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1551]
ty=M
na=harmonijka do wc	0
id=5330199	1
jm=szt.	020
ce=0	1666777234
cw=0	PLN	32
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5260099
wcn=0	0

[RMS ZEST 1535]
ty=M
na=klej	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1731067975
cw=0	PLN	58.06
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0767
wcn=0	0

[RMS ZEST 1497]
ty=M
na=Klej winyl-emuls. do wykł.PVC	0
id=1551304	2
jm=kg	033
ce=0	1673850859
cw=0	PLN	10.41
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.1294
wcn=0	1,25*0

[RMS ZEST 1537]
ty=M
na=klipsy montażowe	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1696418287
cw=0	PLN	0.12
kz=4	-1	PLN	1	
il=78
wcn=0	0

[RMS ZEST 1570]
ty=M
na=kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6311800	1
jm=szt.	020
ce=0	1731067722
cw=0	PLN	32.97
kz=4	0	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1525]
ty=M
na=Kolano 90 st.z poliprop.PP-R fi 20mm	0
id=5645201	1
jm=szt	020
ce=0	1731067423
cw=0	PLN	0.84
kz=4	0	PLN	1	
il=7.84
wcn=0	0

[RMS ZEST 1519]
ty=M
na=Kołek montażowy 6mm	0
id=8990422	1
jm=szt	020
ce=0	1550557487
cw=0	PLN	0.29
kz=4	-1	PLN	1	
il=50
wcn=0	0

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=kołki rozporowe z wkrętami	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	6.03
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.47
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1563]
ty=M
na=komplety przelewowo-spustowe do wanien	0
id=5717199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	39.95
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5717199
wcn=0	0

[RMS ZEST 1500]
ty=M
na=kotwy stalowe	0
id=1344499	1
jm=szt.	020
ce=0	1663138267
cw=0	PLN	0.69
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1296]
ty=M
na=Kratka wentyl.surowa 14x14 cm b/żaluzji	0
id=1350309	1
jm=szt	020
ce=0	1673871719
cw=0	PLN	20.55
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	1,2*0

[RMS ZEST 1476]
ty=M
na=kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1351799
wcn=0	0

[RMS ZEST 1492]
ty=M
na=kształtki cokołowe 10 cm'	0
id=2529999	2
jm=m	040
ce=0	1638269685
cw=0	PLN	8.66
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14
wcn=0	1,05*1,25*0

[RMS ZEST 1548]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	2.45
kz=4	0	PLN	1	
il=11.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1540]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	7.36
kz=4	0	PLN	1	
il=10
wcn=0	0

[RMS ZEST 1539]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1663143299
cw=0	PLN	0.94
kz=4	0	PLN	1	
il=24
wcn=0	0

[RMS ZEST 1529]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1663142591
cw=0	PLN	0.94
kz=4	0	PLN	1	
il=7.32
wcn=0	0

[RMS ZEST 1567]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6340120	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	1095.93
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1486]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco'	0
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0	1638269685
cw=0	PLN	3.07
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5922
wcn=0	1,05*1,25*0

[RMS ZEST 1498]
ty=M
na=listwy przyścienne z polichlorku winylu'	0
id=1567000	2
jm=m	040
ce=0	1649680173
cw=0	PLN	9.03
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.4161
wcn=0	1,25*0

[RMS ZEST 1521]
ty=M
na=Łącznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.IP20	0
id=7510001	2
jm=szt	020
ce=0	1550558385
cw=0	PLN	12
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1572]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt.	020
ce=0	1731067065
cw=0	PLN	3.54
kz=4	0	PLN	1	
il=4.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1571]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1731067063
cw=0	PLN	3.77
kz=4	0	PLN	1	
il=12.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1504]
ty=M
na=mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	0
id=2350400	1
jm=kg	033
ce=0	1663138267
cw=0	PLN	2.21
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1477]
ty=M
na=narożniki ochronne typ 'Wema'	0
id=1350500	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1360040
wcn=0	0

[RMS ZEST 1506]
ty=M
na=okna  z tworzyw	0
id=1564999	1
jm=m2	050
ce=0	1663138267
cw=0	PLN	840
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Opinia kominiarska	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	181.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Opłata za składowanie gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	145.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.1
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 524]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe stalowe drzwi wewn.	0
id=2715199	2
jm=szt	020
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	102.85
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1222]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe stalowe standard'	0
id=2715199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	80
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1534]
ty=M
na=otuliny gr. 6 mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1731067969
cw=0	PLN	2.17
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	1.29
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.3776
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1505]
ty=M
na=parapet wewnętrzny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1663138267
cw=0	PLN	80
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1501]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1470999	1
jm=dm3	066
ce=0	1663138267
cw=0	PLN	26.57
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	40.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5203
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1577]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1674727248
cw=0	PLN	48.86
kz=4	0	PLN	1	
il=0.007
wcn=0	0

[RMS ZEST 1218]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1617780571
cw=0	PLN	36.45
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.065
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1487]
ty=M
na=płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm'	0
id=2529999	2
jm=m2	050
ce=0	1638269685
cw=0	PLN	40.43
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.4545
wcn=0	1,05*1,25*0

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=płyty paździerzowe bardzo twarde	0
id=2650299	1
jm=m3	060
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	1052.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9446
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1568]
ty=M
na=podgrzewacze gazowe wody przepływowej'	0
id=6310300	1
jm=szt.	020
ce=0	1448009072
cw=0	PLN	1000
kz=4	0	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1224]
ty=M
na=progi drzwiowe	0
id=2631699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	22
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1518]
ty=M
na=przewody kabelkowe 3 x 2,5 mm2 450/750V	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1661183884
cw=0	PLN	4
kz=4	-1	PLN	1	
il=109.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
wcn=0	0

[RMS ZEST 1517]
ty=M
na=przewody kabelkowe YdY 3 x 1,5 mm2 450/750V	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1661183884
cw=0	PLN	3
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
wcn=0	0

[RMS ZEST 1561]
ty=M
na=przyłącza elastyczne z tworzywa sztucznego	0
id=5708499	2
jm=szt.	020
ce=0	1731067527
cw=0	PLN	12.54
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1520]
ty=M
na=puszki	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	9.92
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799
wcn=0	0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1707402182
cw=0	PLN	30
il=453.9274
wcn=0	0

[RMS ZEST 405]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1538729879
cw=0	PLN	18
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1116]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1448881622
cw=0	PLN	11
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1199]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1448881622
cw=0	PLN	11
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1499]
ty=M
na=roboty rózne'	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1720008789
cw=0	PLN	120
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1513]
ty=M
na=roboty rózne''	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1730287807
cw=0	PLN	250
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1509]
ty=M
na=roboty rózne'''	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1730283402
cw=0	PLN	350
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1552]
ty=M
na=rury kanalizacyjne, jednokielichowe, z PCW	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1731067285
cw=0	PLN	12.32
kz=4	0	PLN	1	
il=2.675
wcn=0	0

[RMS ZEST 1554]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne łączone na klej o śr. 32 mm	0
id=5600299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	3.91
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.605
wcn=0	0

[RMS ZEST 1569]
ty=M
na=rury spalinowe z blachy ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6312300	1
jm=m	040
ce=0	1597828648
cw=0	PLN	33.24
kz=4	0	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1524]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1731067294
cw=0	PLN	4.54
kz=4	0	PLN	1	
il=5.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 1528]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1648125681
cw=0	PLN	6.5
kz=4	0	PLN	1	
il=6.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1305]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1673871993
cw=0	PLN	93.2
il=4.619
wcn=0	1,2*0

[RMS ZEST 1573]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1731067039
cw=0	PLN	95.39
il=0.07
wcn=0	0

[RMS ZEST 1482]
ty=M
na=samopoziomujący podkład ATLAS SAM 200'	0
id=2380452	2
jm=kg	033
ce=0	1638269685
cw=0	PLN	0.95
kz=4	-1	PLN	1	
il=164.1052
wcn=0	1,05*1,25*0

[RMS ZEST 1560]
ty=M
na=sedes typu "Kompakt"	0
id=6328112	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	39
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1502]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	1
jm=kg	033
ce=0	1663138267
cw=0	PLN	26.57
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 523]
ty=M
na=skrzydła drzwi płycinowych	0
id=2711999	2
jm=szt	020
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	372.25
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1221]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe zezw. wzmacniane'	0
id=2713999	2
jm=szt	020
ce=0	1707402445
cw=0	PLN	1500
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1558]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt.	0
id=5715906	1
jm=szt	020
ce=0	1731067590
cw=0	PLN	35.8
kz=4	0	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1565]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5717020	2
jm=szt.	020
ce=0	1731067645
cw=0	PLN	19.28
kz=4	0	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1510]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1238
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1513250
wcn=0	0

[RMS ZEST 1495]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.0026
wcn=0	0

[RMS ZEST 1533]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1731066761
cw=0	PLN	95.39
il=0.022
wcn=0	0

[RMS ZEST 1480]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1673850610
cw=0	PLN	86.3
il=0.0234
wcn=0	1,05*1,25*0

[RMS ZEST 1491]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0	1638269685
cw=0	PLN	53.84
il=0.0987
wcn=0	1,05*1,25*0

[RMS ZEST 1538]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1731067011
cw=0	PLN	95.39
il=0.0078
wcn=0	0

[RMS ZEST 1508]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1663138267
cw=0	PLN	60.02
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 116]
ty=S
na=środek transportu poziomego	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	9.27
il=0.32
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1223]
ty=S
na=środek transportu poziomego'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	7.66
il=0.064
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1527]
ty=S
na=środek transportu poziomego''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	7.66
il=0.0223
wcn=0	0

[RMS ZEST 1536]
ty=M
na=taśma 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1731067970
cw=0	PLN	3.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6448
wcn=0	0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1556]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 32 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1674727814
cw=0	PLN	1.43
kz=4	0	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1550]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 32 mm'	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1696418273
cw=0	PLN	1.43
kz=4	0	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1549]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1674727806
cw=0	PLN	1.58
kz=4	0	PLN	1	
il=14
wcn=0	0

[RMS ZEST 1541]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0.51
kz=4	0	PLN	1	
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1526]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0.51
kz=4	0	PLN	1	
il=12.01
wcn=0	0

[RMS ZEST 1530]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm''	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0.51
kz=4	0	PLN	1	
il=8.58
wcn=0	0

[RMS ZEST 1564]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	169.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1559]
ty=M
na=urządzenia sanitarne "KOMPAKT"	0
id=6327799	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	350
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1562]
ty=M
na=wanny blaszane emaliowane	0
id=6322299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	407.08
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1300]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1673871885
cw=0	PLN	773.93
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2299
wcn=0	1,2*0

[RMS ZEST 1576]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1731066741
cw=0	PLN	872.41
kz=4	0	PLN	1	
il=0.0011
wcn=0	0

[RMS ZEST 1483]
ty=M
na=woda'	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1638269685
cw=0	PLN	11.55
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0263
wcn=0	1,05*1,25*0

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	12.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.4557
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1219]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1617780571
cw=0	PLN	11
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1515]
ty=M
na=woda z rurociągu''	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	14
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.23
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001
wcn=0	0

[RMS ZEST 1578]
ty=M
na=woda z rurociągu'''	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1731066974
cw=0	PLN	6.4
kz=4	0	PLN	1	
il=0.007
wcn=0	0

[RMS ZEST 1545]
ty=M
na=wodomierze skrzydełkowe o śr. 15 mm	0
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0	1731067716
cw=0	PLN	64.45
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1547]
ty=M
na=wpusty ściekowe podłogowe pcv śr. 50 mm	0
id=6328401	3
jm=szt	020
ce=0	1731067918
cw=0	PLN	18.77
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1566]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0	1731067919
cw=0	PLN	13.07
kz=4	0	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	6328600
wcn=0	0

[RMS ZEST 1494]
ty=S
na=wyciąg	0
id=35312	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.026
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000
wcn=0	0

[RMS ZEST 1479]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1638269685
cw=0	PLN	8.88
il=0.5166
wcn=0	1,05*1,25*0

[RMS ZEST 1490]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	2
jm=m-g	148
ce=0	1638269685
cw=0	PLN	8.88
il=0.0987
wcn=0	1,05*1,25*0

[RMS ZEST 1507]
ty=S
na=wyciąg''''	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1678095441
cw=0	PLN	10.24
il=0
wcn=0	1,1*0

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	9.56
il=3.3296
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1220]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1617780571
cw=0	PLN	8.69
il=0.5
wcn=0	1,1*1,2*0

[RMS ZEST 1496]
ty=M
na=Wykł.podł.z PVC gr. 2 mm	0
id=1563419	1
jm=m2	050
ce=0	1673850848
cw=0	PLN	68.88
kz=4	-1	PLN	1	
il=51.6115
wcn=0	1,25*0

[RMS ZEST 1478]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80'	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1638269685
cw=0	PLN	219.28
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0678
wcn=0	1,05*1,25*0

[RMS ZEST 1488]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania'	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1638269685
cw=0	PLN	2.03
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8995
wcn=0	1,05*1,25*0

[RMS ZEST 1531]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0	1731067436
cw=0	PLN	20.52
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1532]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5703800	2
jm=szt.	020
ce=0	1663143385
cw=0	PLN	18.14
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1542]
ty=M
na=zawór czerpalny 15mm	0
id=5702901	1
jm=szt	020
ce=0	1731067440
cw=0	PLN	21.6
kz=4	0	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1546]
ty=M
na=Zawór kul.gwint.równoprz. fi15mm	0
id=5702801	1
jm=szt	020
ce=0	1731067438
cw=0	PLN	19.93
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1557]
ty=M
na=zlewozmywaki ze stali nierdzewnej	0
id=6321699	2
jm=szt.	020
ce=0	1731067837
cw=0	PLN	312.63
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1553]
ty=M
na=złączki dwukielichowe z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613400	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	2.45
kz=4	0	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1555]
ty=M
na=złączki z PCW do połączeń klejonych o śr. 32 mm	0
id=5611499	2
jm=szt.	020
ce=0	1731067306
cw=0	PLN	1.74
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=278
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1295]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=392
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-04	3	0702-04		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych1310( drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , łazienkowe  z  otworem wentylacyjnym  o  pow. 220 cm2 , ościeżnice stalowe standard szt. 4 wszystkie szer. 0,80 m ,  ) zgodnie z STWIOR
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.4	1	6,4						

[RMS 1]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=27.712

[RMS 523]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 524]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 116]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

-[POZYCJA]
id=1373
pd=						0
na=Regulacja drzwi wejściowych, regulacja zamków , dorobienie kompletu kluczy
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1373
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

-[RMS 1513]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1154
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-06	3	0702-06		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych1310( wejściowe ,  drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wizjerem , numerkiem , szer. 80 cm , ościeżnica stalowa standard ) zgodnie z STWIOR
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	1.60						

[RMS 1]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1221]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1222]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=11.5	0	11.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1223]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[POZYCJA]
id=1153
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-05	4-01	0707-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[RMS 1295]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 1217]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 1218]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.065

[RMS 1219]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1220]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=1157
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-08	4-01	0411-08		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów podłóg z desek - progi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 1224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1225]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=1366
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 0929-03	0-19	0929-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana okien  na okna rozwieralno - uchylne  z PCV 1310( PVC , pięciokomorowe,białe,śr.współczynnik przenikania ciepła całego oknaU=1,1 m2K , z nawiewnikami  w  górnej  ramie  okna , podział i kształ jak oryginalne okna w budynku , parapety wewnętrzne z PCV wykończone folią i zaślepkami parapety zewnętrzneblaszane z wykończeniem. 1 SZT. WRAZ Z MALOWANIEM I SZPACHLOWANIEM OŚCIEZY.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1366
ob=6.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	6,5						

-[RMS 1]
nz=7.3	0	7.3
np=1
wa=0
wb=0
il=47.45

-[RMS 1500]
nz=8.6	0	8.6
np=1
wa=0
wb=0
il=55.9

-[RMS 1501]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

-[RMS 1502]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

-[RMS 1503]
nz=3.68	0	3.68
np=1
wa=0
wb=0
il=23.92

-[RMS 1504]
nz=6.63	0	6.63
np=1
wa=0
wb=0
il=43.095

-[RMS 1505]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 1506]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6.5

-[RMS 1507]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.325

-[RMS 1508]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.455

[POZYCJA]
id=1354
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej łazienka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.29	1	3,29						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0268

[POZYCJA]
id=1355
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro łazienka +
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.29	1	3,29						

[RMS 1]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1726

[RMS 1478]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0678

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1479]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1017

[RMS 1480]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=1356
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1207-01	2	1207-01		1
mpn=_1211
na=Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych łazienka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.29	1	3,29						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1515

[RMS 1481]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.658

[RMS 1482]
nz=49.88	0	49.88
np=1
wa=0
wb=0
il=164.1052

[RMS 1483]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0263

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1479]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.102

[RMS 1484]
nz=0.0344	0	0.0344
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1132

[POZYCJA]
id=1357
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe  łazienka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.29	1	3,29						

[RMS 1]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1831

[RMS 1485]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.948

[RMS 1486]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5922

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1479]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0368

[RMS 1480]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0224

[POZYCJA]
id=1358
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-03	AT-23	0206-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm1310( płytki gresowe antypoślizgowe , klasa ścieralności min. IV )  łazienka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.29	1	3,29						

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2.632

[RMS 1487]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4545

[RMS 1488]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1515

[RMS 1489]
nz=4.57	0	4.57
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0353

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1490]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0987

[RMS 1491]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0987

[POZYCJA]
id=1359
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0216-04	AT-23	0216-04		1
mpn=1211
na=Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm łazienka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=6.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.8	1	6,8						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.176

[RMS 1492]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 1489]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=3.128

[RMS 1488]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.748

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1360
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=ROzebranie wykładziny ściennej z płytek łazienka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=5.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.81	1	5,81						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0178

[POZYCJA]
id=1361
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0716-01	4-01	0716-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	6,5						

[RMS 1]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=5.85

[RMS 1310]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0338

[RMS 313]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0312

[RMS 4]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1729

[RMS 216]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0435

[RMS 1476]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 1477]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 123]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=394
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0709-05	4-01	0709-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 1]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1

[RMS 1295]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0572

[RMS 313]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0528

[RMS 4]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2926

[RMS 216]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0748

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 123]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=204
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-01	4-01	0713-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=158.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=158.32	1	158,32						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=58.5784

[RMS 1300]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1742

[RMS 1301]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2216

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7916

[RMS 216]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0132

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5832

[POZYCJA]
id=1362
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0108-01	C-2	0108-01		1
mpn=_1211
na=Gruntowanie podłoża - przed malowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=6.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	6,5						

[RMS 1]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6825

[RMS 1493]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1494]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[RMS 1495]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[POZYCJA]
id=205
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-02	4-01	0713-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=50.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50.64	1	50,64						

[RMS 1]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=27.852

[RMS 1300]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0557

[RMS 1301]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0709

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2532

[RMS 216]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3241

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5064

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=164.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=164.82	1	164,82						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=19.6136

[RMS 1302]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=47.1385

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów +
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=50.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50.64	1	50,64						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0262

[RMS 1302]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0907

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i  c.o.  o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=5.06

[RMS 1297]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.299

[RMS 1299]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.322

[RMS 14]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.138

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=869
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych dwie warstwy - pokój
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=47.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47.35	1	47,35						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=8.523

[POZYCJA]
id=1077
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0428-01	4-01	0428-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=47.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47.35	1	47,35						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=8.523

[POZYCJA]
id=264
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0820-03	4-01	0820-03		1
mpn=1211
na=Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=47.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47.35	1	47,35						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=23.2015

[RMS 376]
nz=0.01995	0	0.01995
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9446

[RMS 377]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=9.47

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1363
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-02	2	1206-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej1310( wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm,odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach  )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=47.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47.35	1	47,35						

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0
il=18.7033

[RMS 1496]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=51.6115

[RMS 1497]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0
il=19.1294

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1479]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2699

-[POZYCJA]
id=1368
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej kuchnia + przedpokój
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1368
ob=13.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=13.23	1	13,23						

-[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1716

-[POZYCJA]
id=1369
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostrokuchnia +przedpokój
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1369
ob=13.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=13.23	1	13,23						

-[RMS 1]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7152

-[RMS 1478]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2725

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 1479]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4088

-[RMS 1480]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

-[POZYCJA]
id=1370
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1207-01	2	1207-01		1
mpn=_1211
na=Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznychkuchnia + przedpokój
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1370
ob=3.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=3.23	1	3,23						

-[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1305

-[RMS 1481]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.646

-[RMS 1482]
nz=49.88	0	49.88
np=1
wa=0
wb=0
il=161.1124

-[RMS 1483]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0258

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 1479]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1001

-[RMS 1484]
nz=0.0344	0	0.0344
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1111

-[POZYCJA]
id=1371
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-03	AT-23	0206-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm1310( płytki gresowe antypoślizgowe , klasa ścieralności min. IV ) kuchnia + przedpokój
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1371
ob=13.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=13.23	1	13,23						

-[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=10.584

-[RMS 1487]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=13.8915

-[RMS 1488]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6305

-[RMS 1489]
nz=4.57	0	4.57
np=1
wa=0
wb=0
il=60.4611

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 1490]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3969

-[RMS 1491]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3969

[POZYCJA]
id=1364
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-04	2	1206-04		1
mpn=_1211
na=Listwy do posadzek przyścienne  SYSTEMOWE  Z PCV , pokój, kuchnia, przedpokój
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=31.23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31.23	1	31,23						

[RMS 1]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1217

[RMS 1498]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=33.4161

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1479]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[POZYCJA]
id=1372
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-09 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-08	4-01	1209-09	 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-08	1
mpn=49:6:0987,1051:0:0994,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=0.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.64	1	0,64						

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0368

[RMS 1510]
nz=0.1935	0	0.086*(1*2+0.25)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1238

[RMS 15]
nz=1.215	0	0.54*(1*2+0.25)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7776

[RMS 1511]
nz=0.19125	0	0.085*(1*2+0.25)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1224

[RMS 1512]
nz=0.20475	0	0.091*(1*2+0.25)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.131

[RMS 14]
nz=0.09	0	0.04*(1*2+0.25)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0576

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1374
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 1020-06	19-01	1020-06		1
mpn=1211
na=Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 pokoje, przedpokój
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=28.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.3	1	28,3						

[RMS 1]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=20.376

[POZYCJA]
id=1365
pd=						0
na=Dostawa i montaż czujnika czadu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1499]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=291
pd=						0
na=Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 254]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1163
pd=						0
na=Mycie grzejników i okien, demontaż szafy w przedpokoju  oraz inne drobne prace
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1509]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-13 0108-16 analogia	4-01	0108-13 0108-16 analogia		1
mpn=39:0:15.00968,101211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych i drewnianych na odległość 15.0 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=3.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.1	1	3,1						

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=5.611

[RMS 1305]
nz=1.49	0	0.93+14*0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.619

[POZYCJA]
id=101
pd=		kalk własna		kalk własna		0
na=Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.1	1	3,1						

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=1375
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=1376
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=115
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=9.177

[POZYCJA]
id=1377
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-02	4-03	1003-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły  - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.1964	0	0.1964
np=1
wa=0
wb=0
il=0.982

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=1378
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=115
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=50.6

[RMS 1514]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.184

[RMS 1515]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1516]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[POZYCJA]
id=1379
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe Cu YdY 3 x 1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9826

[RMS 1517]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=88.4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1380
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe  Cu YdY 3 x 2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=105
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3903

[RMS 1518]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=109.2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1381
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7313

[RMS 1519]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1382
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-04	5-08	0303-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.418	0	0.418
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9797

[RMS 1520]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1383
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9455

[RMS 1521]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1384
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 10/16A 250V IP20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9644

[RMS 1522]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=11.22

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1385
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych  2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0085

[RMS 1523]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1386
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=5
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[POZYCJA]
id=1387
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-02	4-03	1202-02		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[POZYCJA]
id=1388
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=7
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[POZYCJA]
id=1389
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=8
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[POZYCJA]
id=1390
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=1391
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[POZYCJA]
id=1392
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1206-01	4-03	1206-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie działania instalacji dzwonkowej i domofonowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[ELEMENT 1]
na=Instalacje sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=1393
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=1394
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0121-01 z.o.2.9. 	4-02	0121-01	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=1395
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=2.002

[RMS 1524]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 1525]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=7.84

[RMS 1526]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=10.01

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1527]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0119

[POZYCJA]
id=1396
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.716

[RMS 1528]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 1529]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 1530]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=8.58

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1527]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[POZYCJA]
id=1397
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=13	0	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=1.469

[RMS 1524]
nz=0.153846	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1531]
nz=0.015385	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1532]
nz=0.015385	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1529]
nz=0.046154	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1533]
nz=0.000769	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1398
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami  jednowarstwowymi gr. 6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0189

[RMS 1534]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3

[RMS 1535]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0767

[RMS 1536]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6448

[RMS 1537]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 6]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1538]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0078

[POZYCJA]
id=1399
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=2.312

[RMS 1539]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 1540]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1541]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1533]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=1400
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0128-01	4-02	0128-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm - pralka, ustęp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 1542]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1401
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 1543]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1402
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0132-04	4-02	0132-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana baterii wannowej ściennej lub stojącej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.61

[RMS 1544]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1403
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0131-01	4-02	0131-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 1545]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1404
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-02	2-15	0123-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 1524]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 1540]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1526]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1405
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0124-01	4-02	0124-01		1
mpn=_1211_
na=Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm - kulowy - w przypadku gdy zawór nie będzie działał prawidłowo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 1546]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1406
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0217-07	4-02	0217-07		1
mpn=_1211
na=Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1547]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1407
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-06	4-02	0212-06		1
mpn=_1211_
na=Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=3	0	ilość podejść	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2
wo=2
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 1548]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1549]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1408
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-06	4-02	0212-06		1
mpn=_1211_
na=Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 32 mm łączonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1	0	ilość podejść	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2
wo=2
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 1548]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1549]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1409
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połączeniach wciskowych - pralka - syfon
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=0.561

[RMS 1548]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 1550]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1533]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=1410
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0215-01	4-02	0215-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 100 mm - harmonijka do wc
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 1551]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1411
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0210-03	4-02	0210-03		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2	0	ilość odcinków	1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2.5
wo=2.5
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 1552]
nz=1.3375	0		2	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.675

[RMS 1553]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1549]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1412
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0210-01	4-02	0210-01		1
mpn=_1211_
na=Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 32 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=2	0	ilość odcinków	1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1.5
wo=1.5
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1554]
nz=0.8025	0		2	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.605

[RMS 1555]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1556]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1413
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0219-04	4-02	0219-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dostarczenie zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1557]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1414
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0220-05	4-02	0220-05		0
na=Dostarczenie elementów - syfon z tworzywa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1558]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1415
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0224-03	4-02	0224-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=7.18	0	7.18
np=1
wa=0
wb=0
il=7.18

[RMS 1559]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1560]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1416
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0113-05	8	0113-05		1
mpn=_1211
na=Wymiana wężyka w oplocie elastycznym - wc
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1	0	ilość wymian	1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0
wo=0
jm=m	040
oon=długość rury

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 1561]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1417
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0222-02	4-02	0222-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4.66	0	4.66
np=1
wa=0
wb=0
il=4.66

[RMS 1562]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1563]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1418
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0220-04	4-02	0220-04		1
mpn=_1211
na=Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 1564]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1565]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1566]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1419
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0315-03	4-02	0315-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem elektrycznym i iskrownikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.26

[RMS 1567]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1420
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=_1211
na=Podgrzewacz gazowy wody przepływowej1310Podgrzewacz z czujnikiem zaniku ciągu, bez płomienia dyżurnego, z zapłonem bateryjnym.1310Należy uwzględnić również konieczność podłączenia podgrzewacza z kominem.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1965

[RMS 1568]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1569]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1570]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1571]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3

[RMS 1572]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 6]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1573]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=1421
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1527]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=1422
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
na=Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=4.48

[POZYCJA]
id=1423
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-01	4-01	0325-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 1574]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 1575]
nz=0.00029	0	0.00029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 1576]
nz=0.00016	0	0.00016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 1577]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 1578]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
b6a524483c1d6cf0 232f156 6e052e4