**Załącznik nr 1c do SWZ**

**CZĘŚĆ III – dostawa samochodów 8 osobowych z napędem na jedną oś**

**10 szt. samochodów**

**OPIS OFEROWANEGO POJAZDU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **JEDNOSTKA** | **WYMAGANIA** | **Należy wpisać** **TAK/NIE** |
| 1 | Pojazd osobowy |  | Samochód 8 osobowy, fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 w przypadku zamówień składanych w roku 2023 i nie wcześniej niż 2024 w przypadku zamówień składanych w roku 2024, kierownica po lewej stronie |   |
| 2 | Silnik  |  | Wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności nie większej niż 3000 cm i mocy nie mniejszej niż 145 kW |  |
| 3 | Napęd  |  | Na jedną oś  |  |
| 4 | Rozstaw osi  | mm | Nie mniej niż 3300  |  |
| 5 | Obręcze kół aluminiowe 17” |  | Wymagane  |  |
| 6 | Koło zapasowe pełnowymiarowe  |  | Wymagane  |  |
| 7 | Klapa z tyłu z oknem ogrzewanym i wycieraczką  |  | Wymagane  |  |
| 8 | Drzwi boczne rozsuwane po prawej stronie samochodu  |  | Wymagane  |  |
| 9 | Skrzynia biegów  |  | Automatyczna  |  |
| 10 | Poduszki powietrzne  | szt. | Min. 2- kierowcy i pasażera  |  |
| 11 | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, system stabilizacji toru jazdy, system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyśpieszania  |  | Wymagane  |  |
| 12 | Norma emisji toksycznych w spalinach |  | Min. EURO 6, zgodna z normą w dniu rejestracji pojazdu |  |
| 13 | Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego  |  | Wymagane  |  |
| 14 | Kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach  |  | Wymagane  |  |
| 15 | Immobiliser  |  | Wymagane  |  |
| 16 | Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia  |  | Wymagane  |  |
| 17 | Zestaw Bluetooth wraz z zestawem głośnomówiącym i wyświetlaczem wielofunkcyjnym  |  | Wymagane  |  |
| 18 | Radio z odtwarzaczem mp3, 6 głośników montowane fabrycznie, wejście USB plus nawigacja fabryczna |  | Wymagane  |  |
| 19 | Lusterka regulowane elektrycznie , ogrzewane  |  | Wymagane  |  |
| 20 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości podłokietnikami , regulacją lędźwi , zagłówki z regulacją wysokości i pochylenia lub fotel kierowcy z regulacją położenia w trzech płaszczyznach w tym regulacją położenia wysokości siedziska w miejsce regulacji kolumny kierowcy  |  | Wymagane  |  |
| 21 | Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa |  | Wymagane  |  |
| 22 | Hamulce tarczowe wentylowane przód i tarczowe pełne tył  |  | Wymagane  |  |
| 23 | Wyłożenie ścian bocznych elementami z tworzywa szt wykończenie dachu tkaniną. |  | Wymagane  |  |
| 24 | Reflektory LED wraz z tylnymi światłami w technologii LED |  | Wymagane  |  |
| 25 | Dywaniki podłogowe  |  | Wymagane  |  |
| 26 | Kolor  |  | Metalik  |  |
| 27 | Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem , dozorem wnętrza oraz zabezpieczeniem przed odholowaniem |  | Wymagane  |  |
| 28 | Centralny zamek  |  | Wymagane  |  |
| 29 | Gniazdo zapalniczki  |  | Wymagane  |  |
| 30 | Siedzenie dwuosobowe ze składanym oparciem lub oddzielnie składanymi oparciami + jednoosobowe odchylane w 1 rzędzie siedzeń |  | Wymagane  |  |
| 31 | Siedzenie trzyosobowe ze składanym oparciem w II rzędzie siedzeń  |  | Wymagane  |  |
| 32 | Siedzenie pojedyncze po prawej stronie kierowcy  |  | Wymagane  |  |
| 33 | Czujnik parkowania w przednim i tylnym zderzaku  |  | Wymagane  |  |
| 34 | Zużycie paliwa |  | W cyklu mieszanym maksymalnie 10l/100 km |  |
| 35 | Zużycie energii | MJ/km | Max. 3,6 |  |
| 36 | Średnia emisja CO  | g/km | Zgodna z normą właściwą w dniu rejestracji pojazdu |  |
| 37 | Emisja zanieczyszczeń HC + NOx  | mg/km | Max. 180 |  |
| 38 | Cząstki stałe  | mg/km | Max. 6,0 |  |
| 39 | Nawigacja  |  | Wymagana |  |
| 40 | Szyby w przedziale pasażerskim przyciemniane fabrycznie  |  | Wymagane  |  |
| 41 | Aktywny tempomat |  | Wymagany  |  |
| **parametry 36-38 zmierzono wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych,** |

|  |  |
| --- | --- |
| **LP** | **WYMOGI DOT. GWARANCJI** |
| 1 | Okres fabrycznej gwarancji na pojazd – minimum 2 lata bez limitu kilometrów  |
| 2 | Okres gwarancji na perforację karoserii – 10 lat minimum |
|  | **STACJE ASO** |
| 3 | Ilość autoryzowanych Stacji obsługi na terenie każdego województwa ( minimum 1 ) – w przypadku braku ASO na terenie województwa wykonawca pokrywa koszty transportu samochodu do najbliżej położonej stacji ASO. Zwrot kosztów transportu dotyczy zarówno przeglądów gwarancyjnych jak i wszelkiego rodzaju napraw w okresie gwarancji  |