Zadanie nr 1

**Warunki techniczne samochodu typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowanej z napędem 4x4 zasilany silnikiem wysokoprężnym**

**marki ………………………………………………………………**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr** | **J.m.** | **Wymagane** | **Oferowane** |
| **WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO** | | | | |
| 1 | Rodzaj nadwozia | - | - pojazd typu SUV kat. M1  - nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone  - dach o konstrukcji i poszyciu wykonanym z metalu  - para drzwi bocznych skrzydłowych + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej |  |
| 2 | Liczba miejsc | szt. | - 5 w tym miejsce kierowcy |  |
| 3 | Rozstaw osi | mm | min. 2650 |  |
| 4 | Długość całkowita | mm | min. 4650 |  |
| 5 | Wysokość pojazdu | mm | min. 1600 |  |
| 6 | Rodzaj silnika | - | - spalinowy o zapłonie samoczynnym |  |
| 7 | Pojemność silnika spalinowego | cm3 | min. 1900 |  |
| 8 | Moc silnika spalinowego | kW | min. 130 |  |
| 9 | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | - | wymagane |  |
| 10 | Regulacja kolumny kierowniczej | - | - góra-dół, przód-tył |  |
| 11 | Wspomaganie układu kierowniczego | - | wymagane |  |
| 12 | Napęd 4x4 | - | wymagane |  |
| 13 | Stabilizacja toru jazdy | - | wymagana |  |
| 14 | Skrzynia biegów automatyczna | - | wymagana |  |
| 15 | Układ zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania | - | wymagany |  |
| 16 | Koła jezdne | - | - ogumienie bezdętkowe  - 4 szt. tarcze kół z ogumieniem letnim  - 4 szt. tarcze kół z ogumieniem zimowym  - koło zapasowe pełnowymiarowe/dojazdowe lub zestaw naprawczy  - w chwili odbioru opony nie starsze niż 78 tygodni |  |
| **WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WYPOSAŻENIA POJAZDU** | | | | |
| 17 | Pasy bezpieczeństwa | - | wymagane dla wszystkich miejsc siedzących |  |
| 18 | Poduszki gazowe | - | wymagane przednie i boczne dla I rzędu siedzeń |  |
| 19 | Kurtyny gazowe boczne | - | wymagane |  |
| 20 | Lusterka zewnętrzne | - | sterowane elektrycznie i podgrzewane |  |
| 21 | Szyby drzwi | - | elektrycznie sterowane przednie i tylne  - blokada szyb tylnych z miejsca kierowcy |  |
| 22 | Szyba tylna | - | - podgrzewana  - wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz |  |
| 23 | Ṡwiatła w pojeździe | - | - wykonane w technologii LED |  |
| 24 | Kierownica | - | - wielofunkcyjna |  |
| 25 | Lusterko wewnętrzne wsteczne | - | wymagane |  |
| 26 | Komputer pokładowy | - | wymagany |  |
| 27 | Centralny zamek | - | wymagany sterowany pilotem |  |
| 28 | Siedzenia | - | - kierowcy, regulowane min. przód-tył, góra-dół  - pasażera, regulowane min. przód-tył  - płynna regulacja pochylena oparć foteli |  |
| 29 | Kluczyki/karty | - | - min 2 kpl.  - min 2 kpl. pilotów do sterowania centralnym zamkiem |  |
| 30 | Radioodbiornik | - | - montowany na linii fabrycznej  - kolorowy min. 6 calowy monitor  - min. 2 głośniki  - bezprzewodowy zestaw głośnomówiący |  |
| 31 | Kamera cofania | - | - wymagana montowana na linii fabrycznej  - obraz wyświetlany na kolorowym monitorze radioodbiornika |  |
| 32 | Czujniki parkowania | - | - min. tył pojazdu  - sygnalizacja akustyczna i wizualna |  |
| 33 | Przestrzeń bagażowe | - | wyposażona w składaną żaluzję, roletę lub półkę podnoszona z klapą bagażnika |  |
| 34 | Klimatyzacja | - | - z regulacją temperatury  - regulacja intensywności nawiewu  - możliwością pracy w obiegu zamkniętym |  |
| 35 | Gniazdo zapalniczki | - | - 1 szt. 12 V DC przestrzeń kierowcy |  |
| 36 | Kolorystyka | - | - nadwozie w kolorze stonowanej szarości |  |
| 37 | Dywaniki gumowe | - | - wymagane dla I i II rzędu siedzeń |  |
| 38 | Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej | | Zgodnie z pkt.1.4.7 OPZ |  |
| 39 | Gaśnica | - | proszkowa, typu samochodowego 1kg |  |
| 40 | Apteczka samochodowa R0 | - | wymagana |  |
| 41 | Trójkąt ostrzegawczy | szt. | 1 |  |
| 42 | Urządzenia do rozbijania szyb i cięcia pasów | - | - 2 szt.  - zawierające latarkę  - mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta |  |
| 43 | Zestaw podręcznych narzędzi | - | - podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu  - klucz do kół  - wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów stosowanych w pojeździe  - klucz umożliwiający odłączenie klem akumulatora |  |
| 44 | Dywanik gumowy przestrzeni bagażowej | - | wymagany |  |
| 45 | Kamizelki odblaskowe | - | - dla wszystkich miejsc siedzących |  |
| 46 | Ramki do tablic | szt. | 2 |  |
| 47 | Rok produkcji | - | - zgodnie z rokiem dostawy |  |
| 48 | Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne pojazdu | | min. 24 miesięcy bez limitu kilometrów |  |
| 49 | Gwarancja na powłokę lakierniczą | | min. 24 miesięcy |  |
| 50 | Gwarancja na perforację elementów nadwozia | | min. 24 miesiące |  |
| 51 | Gwarancja na zabudowę i wyposażenie | | min. 24 miesiące |  |

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

**UWAGA!**

**Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy**