**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych

Nazwa remontu:

:

Naprawy powierzchniowe nawierzchni betonowej wraz z naprawami krawędzi w KW 6033 lotnisko Gdynia Oksywie.

81-929 Gdynia Babie Doły ul.Zielona

18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY (18 WOG)

ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo

Adres remontu: Inwestor:

Adres inwestora:

:

:

:

DATA OPRACOWANIA

:

czerwiec 2024

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
   1. Podstawa prawna

Przedmiar robót został opracowany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro- gramu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 2019 poz. 2019)

* 1. Podstawa wyceny

Przedmiar robót opracowano na podstawie katalogów nakładów rzeczowych (KNR) przytoczonych w przedmiotowym opracowaniu

II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Naprawy powierzchniowe nawierzchni betonowej wraz z naprawami krawędzi w KW 6033 lotnisko Gdynia Oksywie. Prace będą polegały na:

* oczyszczeniu i usunięciu luźnych fragmentów uszkodzonych płyt,
* wywiezieniu i utylizacji luźnych fragmentów płyt,
* oczyszczeniu miejsc naprawianych, w sposób umożliwiający użycie masy szczepnej (podkład),
* wykonaniu warstwy szczepnej,
* naprawie lokalnych uszkodzeń krawędzi płyty masą na bazie cementu modyfikowana polimerami lub żywicami posiadających atest ITWL,
* wypełnieniu szczelin dylatacyjnych w obrębie naprawy krawędziowej,
* oczyszczeniu płyt betonowych lotniska po wykonanej pracy.

Uwagi:

Wymiary szczegółowo w przedmiarze.

Roboty nawierzchniowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie. Materiały powinny mieć odpo- wiednie atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności w szczególności ITWL.

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 37113

PRZEDMIAR

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 37113

**Lp.**

**Nr spec. techn.**

**Podstawa**

**Opis i wyliczenia**

**j.m.**

**Poszcz.**

**Razem**

**Naprawy powierzchniowe nawierzchni betonowej wraz z naprawami krawędzi w KW 6033 lotnisko Gdynia Oksywie.**

**1**

**45235000-3**

**Naprawy powierzchniowe nawierzchni betonowej wraz z naprawami krawędzi w KW 6033 lot- nisko Gdynia Oksywie.**

1

d.1

ST-00.01

KNR K-01 0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malo- wanych

66

m2

m2

66,00

RAZEM

66,00

2

d.1

ST-00.01

KNR K-01 0107-01

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na po- wierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową 66\*0,05

m3

m3

3,30

RAZEM

3,30

3

d.1

ST-00.01

KNNR 6

1005-02

Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki

66

m2

m2

66,00

RAZEM

66,00

4

d.1

ST-00.01

KNR 17-02

0208-0100

analogia

Naprawa szczelin w nawierzchni z betonu cementowego - usunięcie istniejącej masy, oczyszczenie szczelin, wypełnienie szczelin nową masą zalewową

200

m

m

200,00

RAZEM

200,00

5

d.1

ST-00.01

KNR 19-01

0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km

3,30

m3

m3

3,30

RAZEM

3,30

6

d.1

ST-00.01

KNR 19-01

0118-14

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km za 19 km

Krotność = 19

3,30

m3

m3

3,30

RAZEM

3,30

7

d.1

ST-00.01

wycena in- dywidualna

Opłata wysypiska

3,30\*2,2

t

t

7,26

RAZEM

7,26