Załącznik 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem postępowania jest: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do gwarantowanego zwalczania bakterii z gatunku Legionella typu: WTS VX.80-20/BIGCu-9/MINIGL16Ag-4 oraz WTS VX.35 STD/Mini-6Cu/Mini-1Ag z możliwością zdalnego monitoringu i sterowania w lokalizacji Żeromskiego 113 budynek nr 3 oraz Pl. Hallera 1 budynek Dermatologii USK im. WAM- CSW w Łodzi.**
2. **Cena obejmuje:**

- System WTS VX.80-20 w skład którego wchodzą: kontroler typu WTS VX.80-20, wysoko- ciśnieniowa obudowa ze złączami 2x3”, elektrody typu BIGCu-9/MINIGL16Ag-4, ultradźwiękowy czujnik przepływu, okablowanie,

- System WTS VX.35 STD w skład którego wchodzą: kontroler typu WTS VX.35 STD, wysoko- ciśnieniowa komora ze złączami 2x 1 ¼ ”, elektroda z miedzi i srebra typu MINIL20-6Cu/MINIL20-1Ag, czujnik przepływu ze złączami 2x1 ¼ ”, okablowanie,

- montaż obu systemów,

- 6 letnią gwarancję,

- 12 miesięczny serwis

**Czas realizacji zamówienia:** 14 dni roboczych liczonych od daty podpisania umowy.

1. **Wymagania:**

- Usługa obejmuje dostawę i montaż kompletnych systemów do zwalczania bakterii w obiegu ciepłej wody użytkowej,

- Wykonana usługa zostanie potwierdzona odbiorem przez uprawnioną osobę ze strony Zamawiającego oraz podpisaniem dostarczonego przez Wykonawcę protokołu odbioru, który będzie stanowił podstawę do rozliczenia,

- Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony bez zastrzeżeń.

- System objęty jest 6 letnią gwarancją,

- Umowa obejmuje 12 miesięczny serwis systemów,

- W wypadku nie zwalczenia bakterii do poziomu akceptowalnego przez Nadzów Sanitarny, wymagany będzie zwrot pełnej kwoty zakupu systemu od Wykonawcy.