**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie usług przewozu osób kolejkami kołowymi należącymi do Zamawiającego.**

**Każdy zestaw składa się z lokomotywy oraz 2 wagonów otwartych lub zamkniętych.**

**Do realizacji zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy:**

- 3 lokomotywy kołowe (silnik diesel 4 cylindrowy, IVECO Euro 4, o mocy 174 KM, poj. 3 litry, lokomotywa wyposażona w klimatyzację, szybę przednią bezpieczną, hamulec pneumatyczny, bezpieczeństwa, parkingowy, system ogrzewania, przystosowana do ciągnienia 2 wagonów przy maksymalnej ilości osób, waga lokomotywy: 3,7 t),

- 4 wagony kołowe otwarte (wagon zadaszony, liczba miejsc siedzących: 30 osób dorosłych lub 35 dzieci, wagon wyposażony w hamulec pneumatyczny, bezpieczeństwa, parkingowy, drzwi automatycznie zamykane, waga wagonu: 2 t, wagon przystosowany dla osób niepełnosprawnych lub osób z wózkiem),

- 2 wagony kołowe zamknięte (wagon zadaszony, zamknięty, liczba miejsc siedzących: 30 osób dorosłych lub 35 dzieci, wagon wyposażony w system ogrzewania i wentylacji, hamulec pneumatyczny, bezpieczeństwa, parkingowy, drzwi automatycznie zamykane, waga wagonu: 2 t, wagon przystosowany dla osób niepełnosprawnych lub osób z wózkiem),

- 2 pojazdy typu Melex do przewozu osób niepełnosprawnych (jeden pojazd do przewozu co najmniej 6 osób, drugi pojazd do przewozu co najmniej 5 osób, pojazdy 4 kołowe, opony bezdętkowe, zadaszone, z przednią szybą z wycieraczką i spryskiwaczem, wyposażone w następujące elementy: pasy bezpieczeństwa dla wszystkich przewożonych osób, koło zapasowe, pełna instalacja oświetleniowa, hamulce hydrauliczne na cztery koła, pomocniczy hamulec ręczny, baterie, prostownik pokładowy, wskaźniki stanu baterii, sygnał dźwiękowy, sygnalizator informujący o jeździe do tyłu, prędkość maksymalna: 25 km / h, drugi pojazd wyposażony w podjazd dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, zgodny z obowiązującymi normami oraz w zabezpieczenie wózka inwalidzkiego w trakcie jazdy z każdej strony pojazdu).

**Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:**

- zapewnienie czterech kierowców posiadających prawo jazdy kategorii D przeszkolonych przez producenta w zakresie obsługi i eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- świadczenie usług przewozu osób - Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług transportowych w ruchu ciągłym,

- bieżące utrzymanie, eksploatację, kontrolę stanu pojazdów,

- serwis oraz wykonywanie czynności eksploatacyjnych pojazdów zgodnie z wymaganiami producenta,

- bieżącą konserwację pojazdów, w tym poszczególnych elementów pojazdów – konserwacja powinna być wykonywana zgodnie z wymaganiami producenta,

- zapewnienie infrastruktury technicznej w postaci punktu tankowania pojazdów na terenie Nowego Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu z homologowanym dwupłaszczyznowym zbiornikiem na paliwo,

- zapewnianie oleju napędowego o podwyższonej jakości, w szczególności: „ultimate”, „verva”, „diesel gold”, „v-power” lub równoważne w trakcie eksploatacji pojazdów. Wykonawca ponosi koszt zużycia paliwa w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewnia dostawy paliwa na terenie Ogrodu Zoologicznego

- zapewnienie stałego serwisu pojazdów polegającego na bieżącej obsłudze technicznej pojazdów w celu zapewnienia ich stałej sprawności,

- użytkowanie pojazdów zgodnie z kartą gwarancyjną,

- objęcie pojazdów ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej, oraz odpowiedzialności autocasco w okresie realizacji przedmiotu zamówienia,

- sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego w dniu zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia zawierającego informacje o stanie pojazdów objętych zamówieniem,

- odstawianie po każdym dniu użytkowania pojazdów do miejsca garażowania zapewnionego przez Zamawiającego,

- dbałość o powierzone Wykonawcy pojazdy, w tym w szczególności ochronę przed zniszczeniami, uszkodzeniami.

Wykonawca po zakończeniu realizacji zamówienia zobowiązany jest do oddania Zamawiającemu pojazdów objętych zamówieniem w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem ich normalnej i prawidłowej eksploatacji.