Monitor 24” M-A

| **Lp.** | **Parametr** | **Minimalne parametry wymagane** |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Monitor |
|  | Przekątna ekranu | 23,8” |
|  | Współczynnik proporcji obrazu | 16:9 lub 16:10 |
|  | Typ matrycy | LCD z podświetleniem LED, IPS, matowa |
|  | Czas reakcji matrycy | Maksymalnie 5 ms |
|  | Rozdzielczość | 1920x1080 (FullHD) |
|  | Jasność w cd/m2 | 250 cd/m2 |
|  | Kontrast statyczny | 1000:1 |
|  | OSD | Tak |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
|  | Rodzaje wyjść/wejść | HDMI 1.4 - x1, DisplayPort 1.2 - x1, VGA (D-SUB) -x1, USB 3.0 - x4, AC-in wejście zasilania - x1 |
|  | Maksymalny kąty widzenia (w pionie/w poziomie) | 178/178 stopni |
|  | Instrukcja obsługi | Wersja polska |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający, kabel DisplayPort, kabel USB. |
|  | Dodatkowe funkcje | Obrotowy ekran (Pivot), regulacja wysokości (130 mm), regulacja pochylenia, możliwość montażu na ścianie – VESA 100x100 mm, złącze umożliwiające zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, wbudowany HUB USB. |
|  | Warunki gwarancji | * + 1. Zaoferowany sprzęt w oferowanej konfiguracji, spełniającej wszystkie wymagania minimalne, fabrycznie zmontowany przez producenta, w całości objęty gwarancją producenta na okres

36 miesięcy.* + 1. Serwis gwarancyjny świadczony bezpośrednio przez producenta.
 |