**Pakiet nr 2 Załącznik Nr 1 do SWZ**

**CIEKŁE POWIETRZE**

**Lokalizacja W-wa ul. Bohaterów Września**

| Lp | Nazwa przedmiotu  zamówienia oraz parametry | Producent  nazwa  własna | Ilość  kg | Cena netto  1 kg | Stawka  VAT  % | Cena  brutto 1kg | Wartość  netto | Wartość  brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powietrze ciekłe |  | 30000kg |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu  zamówienia oraz parametry | Producent  nazwa  własna | Ilość  12  miesięcy | Cena netto 1miesiąc | Stawka  VAT  % | Cena brutto 1miesiąc | Wartość  netto | Wartość  brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Dzierżawa zbiornika na ciekłe powietrze  pojemności ok. 6.0m³ |  | 1 |  |  |  |  |  |

.

| Lp | Nazwa przedmiotu  zamówienia oraz parametry | Producent  nazwa  własna | Ilość kursów | Cena netto  1 kursu | Stawka  VAT  % | Cena brutto  1 kursu | Wartość  netto | Wartość  brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1b | Koszty transportu ciekłego powietrza |  | 10 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu  zamówienia oraz parametry | Producent nazwa  własna | Ilość sztuk | Cena netto  1 szt | Stawka  VAT  % | Cena  brutto 1szt | Wartość  netto | Wartość  brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1c | Koszt posadowienia i podłączenia zbiornika poj. ok. 6.0m³ do instalacji zasilającej kriokomorę w ciekłe powietrze w miejscu wskazanym przez zamawiającego . (jeśli dotyczy - W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu strony uznają za spełniony.) |  | 1 |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania i wydzierżawienia Zamawiającemu zbiornika na ciekłe powietrze o pojemności 6.0 m³ wraz z kompletną armaturą .

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy instrukcje serwisowe i szkolenie personelu wyznaczonego do pracy na stacji u Odbiorcy

Współczynnik naturalnego parowania zbiornika nie większy niż 0.5% na 24 godziny.

Zamawiający wymaga w przypadku awarii zbiornika, osprzętu . niezwłocznego przybycia zespołu serwisowego ( max 6 godzin po powiadomieniu tel. )

Zamawiający dopuszcza zainstalowanie bezprzewodowej telemetrii w celu monitorowania ilości powietrza w zbiorniku.

**Wartość pakietu netto ………. zł Wartość pakietu brutto ……………….. zł**

Podpis i pieczęć oferenta