**ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ**

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH -**

**SIEĆ WODOCIĄGOWA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m/kpl.]** | **Cena jednostkowa** **zł netto**  | **Wartość** **zł netto** |
| **1** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø160 | 66,0 |   |   |
| **2** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 | 940,0 |   |   |
| **3** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø90 (odejścia pod hydranty) | 17,0 |  |   |
| **4** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø50 | 14,0 |  |   |
| **5** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø40 | 120,0 |  |   |
| **6** | Montaż zasuwy liniowej na rurociągu Ø160 | 2,0 |  |   |
| **7** | Montaż zasuwy liniowej na rurociągu Ø110 | 1,0 |  |  |
| **8** | Montaż zasuwy domowej na rurociągu Ø50, wraz z zestawem włączeniowym ww. rurociągu doprojektowanej sieci wodociągowej | 5,0 |  |  |
| **9** | Montaż zasuwy domowej na rurociągu Ø40, wraz z zestawem włączeniowym ww. rurociągu doprojektowanej sieci wodociągowej | 46,0 |  |  |
| **10** | Montaż zetawu hydrantowego DN80 wraz z zasuwą odcinającą na odejściu pod hydrant | 8,0 |  |  |
| **11** | Odtworzenie terenu | [-] | [-] |  |
| **12** | Próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja | [-] | [-] |  |
| **13** | Opłata za zajęcie pasa drogowego | [-] | [-] |  |
| **14** | Obsługa geodezyjna | [-] | [-] |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |   |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |   |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |   |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.